조경 설계기준, 2007 ( 건설교통부 )

제5장  식재기반

5.1  일반사항

5.1.1  적용범위

조경용 식물의 건전한 생육을 위한 식물근권환경의 조성에 적용하며, 건축 및 토목구조물·저습지·해안매립지·쓰레기매립지 등의 식물생육이 부적합한 환경에 조성되는 식재기반을 포함한다.

5.2.1  토양평가항목

토양에 대한 평가항목은 유효수분, 포화투수계수, 토양경도, 토양산도, 전기전도도, 부식함량, 염기치환용량, 전질소량, 유효태인산 함유량, 치환성 칼륨·칼슘·마그네슘 함유량 및 염분함유량으로 한다.

5.2.2  토양평가등급

(1) 각각의 토양평가 항목에 대한 평가등급은 「상급」, 「중급」, 「하급」, 「불량」의 4등급으로 구분한다.

(2) 토양평가 등급의 적용은 다음의 기준을 적용한다.

(가) 일반적인 식재지에는 「하급」 이상의 토양평가 등급을 적용한다.

(나) 식물의 생육환경이 열악한 매립지나 인공지반위에 조성되는 식재기반이나 답압의 피해가 우려되는 곳의 토양은 「중급」 이상의 토양평가 등급을 적용한다.

(다) 고품질의 조경용 식물을 식재하는 곳이나 조경용 식물의 건전한 생육을 필요로 하는 곳에서는 「상급」의 토양평가 등급을 적용한다.

(라) 앞의 (가), (나), (다) 이외의 경우에는 설계자가 설계목표에 따라 판단하여 토양의 적용등급을 설정한다.

(3) 적용되는 등급의 평가기준에 미달되는 토양평가 항목들은 해당 평가기준에 적합하도록 개량하거나 적합한 토양으로 치환하여 식재용토로 사용한다.

5.2.3  토양평가기준

(1) 토양의 물리적 특성에 대한 평가항목과 평가등급별 평가기준은 〈부표 5-1〉을 적용한다.

(2) 토양의 화학적 특성에 대한 평가항목과 평가등급별 평가기준은 〈부표 5-2〉를 적용한다.

〈부표 5-1〉토양의 물리적 특성 평가항목과 평가기준

〈부표 5-2〉토양의 화학적 특성 평가항목과 평가기준