수질오염공정시험기준 개정 전·후 대비표

수질오염공정시험기준 개정 전․후 대비표(신설 부분)

현행	개정안	개정사유
<신 설>	ES 04601.0 1,4-다이옥산(분석법 개략)	1,4-다이옥산 시험기준 추가
<신 설>	ES 04601.1 1,4-다이옥산-퍼지·트랩/기체크로마토그래피-질량분석법	1,4-다이옥산 시험기준 추가
<신 설>	ES 04601.2 1,4-다이옥산-헤드스페이스/기체크로마토그래피-질량분석법	1,4-다이옥산 시험기준 추가
<신 설>	ES 04601.3 1,4-다이옥산-고상추출/기체크로마토그래피-질량분석법	1,4-다이옥산 시험기준 추가
<개 정> ES 04601.1 「1,4-다이옥산-용매추출/기체크로마토그래피-질량분석법」 번호변경 : ES 04601.4a	ES 04601.4b 1,4-다이옥산(dioxane)-용매추출/기체크로마토그래피-질량분석법의 번호개정 2013 명칭 : ES 04601.4b	「1,4-다이옥산(dioxane)-용매추출/기체크로마토그래피-질량분석법」을 제 4법으로 개정
<신 설>	ES 04605.0 폼알데하이드(분석법 개략)	폼알데하이드 시험기준 추가
<신 설>	ES 04605.1 폼알데하이드-고성능액체크로마토그래피	포름알데히드 시험기준 추가
<신 설>	ES 04605.2 폼알데하이드 -기체크로마토그래피	포름알데히드 시험기준 추가
<신 설>	ES 04605.3 폼알데하이드-헤드스페이스/기체크로마토그래피-질량분석법	포름알데히드 시험기준 추가
<신 설>	ES 04506.1 헥사클로로벤젠-기체크로마토그래피-질량분석법	헥사클로로벤젠 시험기준 추가
<신 설>	ES 04607.0 나프탈렌(분석법 개략)	나프탈렌 시험기준 추가
<신 설>	ES 04607.1 나프탈렌-헤드스페이스/기체크로마토그래피-질량분석법	나프탈렌 시험기준 추가
<신 설>	ES 04607.2 나프탈렌-퍼지․트랩/기체크로마토그래피-질량분석법	나프탈렌 시험기준 추가
<신 설>	ES 04608.1 에피클로로하이드린-용매추출/기체크로마토그래피-질량분석법	에피클로로하이드린 시험기준 추가

수질오염공정시험기준 개정 전․후 대비표(총괄)

현행

개정안

개정사유

ES 04000 「총칙」 2.3.2 표준온도는 ℃, 상온은 15 ~ 25 ℃, 실온은 1 ~ 35 ℃로 하고, 찬 곳은 따로 규정이 없는 한 0 ~ 15 ℃의 곳을 뜻한다.

- 단위표기 : 15 ~ 25℃, 1 ~ 35 ℃. 0 ~ 15 ℃

ES 04000a 「총칙」 2.3.2 표준온도는 ℃, 상온은 15 ℃ ~ 25 ℃, 실온은 1 ℃ ~ 35 ℃로 하고, 찬 곳은 따로 규정이 없는 한 0 ℃~ 15 ℃의 곳을 뜻한다.

- 단위표기 : 15℃ ~ 25℃, 1℃ ~ 35 ℃. 0℃ ~ 15 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04000 「총칙」 2.3.3 냉수는 15 ℃이하, 온수는 60 ~ 70 ℃, 열수는 약 100 ℃를 말한다.

- 단위표기 : 60 ~ 70 ℃

ES 04000a 「총칙」 2.3.3 냉수는 15 ℃이하, 온수는 60 ℃ ~ 70 ℃, 열수는 약 100 ℃를 말한다.

- 단위표기 : 60 ℃ ~ 70 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04001 「정도보증/정도관리」2.2.4.4 검증은 방법검출한계의 5 ~ 50배

- 단위표기 : 5 ~ 50배

ES 04001a 「정도보증/정도관리」2.2.4.4 검증은 방법검출한계의 5배 ~ 50배

- 단위표기 : 5배 ~ 50배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04001 「정도보증/정도관리」2.3.1 일반적으로 S/N 비의 2 ~ 5배농도

- 단위표기 : 2 ~ 5배

ES 04001a 「정도보증/정도관리」2.3.1 일반적으로 S/N 비의 2배 ~ 5배농도

- 단위표기 : 2배 ~ 5배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04130.1a 「시료의 채취 및 보존 방법」3.8 이 경우 퍼내는 양은 고여 있는 물의 4 ~ 5배 정도

- 단위표기 : 4 ~ 5배

ES 04130.1b 「시료의 채취 및 보존 방법」3.8 이 경우 퍼내는 양은 고여 있는 물의 4배 ~ 5배 정도

- 단위표기 : 4배 ~ 5배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04140.1 「공장폐수 및 하수유량 -관(pipe)내의 유량측정방법」 「주 2」 통상 관 직경의 약 30 ~ 50배 하류에 설치

- 단위표기 : 30 ~ 50배

ES 04140.1a 「공장폐수 및 하수유량 -관(pipe)내의 유량측정방법」 「주 2」 통상 관 직경의 약 30배 ~ 50배 하류에 설치

- 단위표기 : 30배 ~ 50배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04140.1 「공장폐수 및 하수유량 -관(pipe)내의 유량측정방법」 1.2.3 [eqn: Re=p {rho BULLET V BULLET P} over {mu }]

- 수식표기 : [eqn: Re=p {rho BULLET V BULLET P} over {mu }]

ES 04140.1a 「공장폐수 및 하수유량 -관(pipe)내의 유량측정방법」 1.2.3 [eqn: Re= {rho BULLET V BULLET D} over {mu }]

- 수식표기 : [eqn: Re= {rho BULLET V BULLET D} over {mu }]

오타 수정

ES 04140.1 「공장폐수 및 하수유량 -관(pipe)내의 유량측정방법」 3.0 실제 적으로 ± 0.3 ~ 3 % 정도의 차이를 갖는다. 정밀도의 경우(최대유량일 때) ± 0.5 ~ 1 %의 차이를 보이는 것

- 단위표기 : ± 0.3 ~ 3 %, ± 0.5 ~ 1 %

ES 04140.1a 「공장폐수 및 하수유량 -관(pipe)내의 유량측정방법」 3.0 실제 적으로 ± (0.3 ~ 3) % 정도의 차이를 갖는다. 정밀도의 경우(최대유량일 때) ± (0.5 ~ 1) %의 차이를 보이는 것

- 단위표기 : ± (0.3 ~ 3) %, ± (0.5 ~ 1) %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04140.1 「공장폐수 및 하수유량 -관(pipe)내의 유량측정방법」4.4 엘보우(elbow), 티(tee)등 관이 변화하는 지점으로부터 최소한 관 지름의 15 ~ 50배 정도 떨어진 지점

- 단위표기 : 15 ~ 50배

ES 04140.1a 「공장폐수 및 하수유량 -관(pipe)내의 유량측정방법」4.4 엘보우(elbow), 티(tee)등 관이 변화하는 지점으로부터 최소한 관 지름의 15배 ~ 50배 정도 떨어진 지점

- 단위표기 : 15배 ~ 50배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04140.1 「공장폐수 및 하수유량 -관(pipe)내의 유량측정방법」5.1 벤튜리미터, 유령측정 노즐, 오리피스 측정공식

- 제목 : 유령측정

ES 04140.1a 「공장폐수 및 하수유량 -관(pipe)내의 유량측정방법」5.1 벤튜리미터, 유량측정 노즐, 오리피스 측정공식

- 제목 : 유량측정

오타 수정

ES 04140.2 「공장폐수 및 하수유량 -측정용 수로 및 기타 유량측정방법」4.1.2.5 웨어의 상류에 체(눈금의 간격 10 ~ 20 mm 철재의

- 단위표기 : 10 ~ 20 mm

ES 04140.2a 「공장폐수 및 하수유량 -측정용 수로 및 기타 유량측정방법」4.1.2.5 웨어의 상류에 체(눈금의 간격 10 mm ~ 20 mm 철재의

- 단위표기 : 10 mm ~ 20 mm

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04140.2 「공장폐수 및 하수유량 -측정용 수로 및 기타 유량측정방법」4.1.5.1 이 계산식의 적용 범위는 아래와 같다.

B : 0.5 ~ 1.2 m  D : 0.1 ~ 0.75 m h : 0.07 ~ 0.26 m

- 단위표기 : 0.5 ~ 1.2 m, 0.1 ~ 0.75 m, 0.07 ~ 0.26 m

ES 04140.2a 「공장폐수 및 하수유량 -측정용 수로 및 기타 유량측정방법」4.1.5.1 이 계산식의 적용 범위는 아래와 같다.

B : 0.5 m ~ 1.2 m D : 0.1 m ~ 0.75 m h : 0.07 m ~ 0.26 m

- 단위표기 : 0.5 m ~ 1.2 m, 0.1 m ~ 0.75 m, 0.07 m ~ 0.26 m

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04140.2 「공장폐수 및 하수유량 -측정용 수로 및 기타 유량측정방법」4.1.5.2 이 계산식의 적용 범위는 아래와 같다.

B : 0.5 ~ 6.3 m  b : 0.15 ~ 5 m  D : 0.15 ~ 3.5 m  [eqn: {6D} over {{} ^{B ^{2}}}]= 0.06이상  h : 0.03 ~ 0.45 [eqn: sqrt {b}]m

- 단위표기 : 0.5 ~ 6.3 m, b : 0.15 ~ 5 m, D : 0.15 ~ 3.5 m, h : 0.03 ~ 0.45 [eqn: sqrt {b}]m

ES 04140.2a 「공장폐수 및 하수유량 -측정용 수로 및 기타 유량측정방법」4.1.5.2 이 계산식의 적용 범위는 아래와 같다.

B : 0.5 m ~ 6.3 m  b : 0.15 m ~ 5 m  D : 0.15 m ~ 3.5 m  [eqn: {6D} over {{} ^{B ^{2}}}]= 0.06이상  h : 0.03 [eqn: sqrt {b}]m ~ 0.45 [eqn: sqrt {b}]m

- 단위표기 : 0.5 m ~ 6.3 m, b : 0.15 m ~ 5 m,  D : 0.15 m ~ 3.5 m, h : 0.03 [eqn: sqrt {b}]m ~ 0.45 [eqn: sqrt {b}]m

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04140.2 「공장폐수 및 하수유량 -측정용 수로 및 기타 유량측정방법」4.2.4 표 5, W= 30.48 ~ 243.84 cm

- 단위표기 : 30.48 ~ 243.84 cm

ES 04140.2a 「공장폐수 및 하수유량 -측정용 수로 및 기타 유량측정방법」4.2.4 표 5, W= 30.48 cm ~ 243.84 cm

- 단위표기 : 30.48 cm ~ 243.84 cm

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04140.2 「공장폐수 및 하수유량 -측정용 수로 및 기타 유량측정방법」4.3.1.2 용기는 용량 100 ~ 200 L인 것을 사용하여 유수를 채우는 데에

- 단위표기 : 100 ~ 200 L

ES 04140.2a 「공장폐수 및 하수유량 -측정용 수로 및 기타 유량측정방법」4.3.1.2 용기는 용량 100 L ~ 200 L인 것을 사용하여 유수를 채우는 데에

- 단위표기 : 100 L ~ 200 L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04140.3 「하천유량-유속 면적법」3.2 초음파 유속계(ADV, acoustic soppler velocimeter)

- 제목 : soppler

ES 04140.3a 「하천유량-유속 면적법」3.2 초음파 유속계(ADV, acoustic doppler velocimeter)

- 제목 : doppler

오타 수정

ES 04150.1 「시료의 전처리 방법」4.1.2 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 : 36.5 ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 ~ 38 %

ES 04150.1a 「시료의 전처리 방법」4.1.2 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 : 36.5 % ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 % ~ 38 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04150.1 「시료의 전처리 방법」4.2.1 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 : 36.5 ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 ~ 38 %

ES 04150.1a 「시료의 전처리 방법」4.2.1 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 : 36.5 % ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 % ~ 38 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04150.1 「시료의 전처리 방법」4.3.1.4 다음에 사염화탄소 5 ~ 10 mL를 넣고 흔들어 섞어 정치하여 사염화탄소층을 분리한다.

- 단위표기 : 5 ~ 10 mL

ES 04150.1a 「시료의 전처리 방법」4.3.1.4 다음에 사염화탄소 5 mL~ 10 mL를 넣고 흔들어 섞어 정치하여 사염화탄소층을 분리한다.

- 단위표기 : 5 mL ~ 10 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04150.1 「시료의 전처리 방법」4.3.1.7 (hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 : 36.5 ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 ~ 38 %

ES 04150.1a 「시료의 전처리 방법」4.3.1.7 (hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 : 36.5 % ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 % ~ 38 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04150.1 「시료의 전처리 방법」4.3.2.3 (hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 : 36.5 ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 ~ 38 %

ES 04150.1a 「시료의 전처리 방법」4.3.2.3 (hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 : 36.5 % ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 % ~ 38 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04150.1 「시료의 전처리 방법」4.3.3.2 다음에 사염화탄소 5 ~ 10 mL를 넣고 흔들어 섞어 정치하여 사염화탄소층을 분리한다.

- 단위표기 : 5 ~ 10 mL

ES 04150.1a 「시료의 전처리 방법」4.3.3.2 다음에 사염화탄소 5 mL ~ 10 mL를 넣고 흔들어 섞어 정치하여 사염화탄소층을 분리한다.

- 단위표기 : 5 mL ~ 10 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04150.1 「시료의 전처리 방법」4.3.3.5 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 : 36.5 ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 ~ 38 %

ES 04150.1a 「시료의 전처리 방법」4.3.3.5 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 : 36.5 % ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 % ~ 38 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04150.1 「시료의 전처리 방법」7.1 pH 2 이하로(시료 1L 당 진한질산 1 ~ 3 mL를 첨가)하여 분석용 시료로 한다.

- 단위표기 : 1 ~ 3 mL

ES 04150.1a 「시료의 전처리 방법」7.1 pH 2 이하로(시료 1L 당 진한질산 1 mL ~ 3 mL를 첨가)하여 분석용 시료로 한다.

- 단위표기 : 1 mL ~ 3 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04150.1 「시료의 전처리 방법」7.2.1.2 플라스크 또는 비커에 넣고 질산 5mL와 끓임쪽 4 ~ 5개를 넣은 다음 서서히 가열하여 액량이 10 ~ 20 mL가 될 때 까지 증발 농축하고

- 단위표기 : 4 ~ 5개, 10 ~ 20 mL

ES 04150.1a 「시료의 전처리 방법」7.2.1.2 플라스크 또는 비커에 넣고 질산 5mL와 끓임쪽 4개 ~ 5개를 넣은 다음 서서히 가열하여 액량이 10 mL ~ 20 mL가 될 때 까지 증발 농축하고

- 단위표기 : 4개 ~ 5개, 10 mL ~ 20 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04150.1 「시료의 전처리 방법」7.2.1.3 걸러내어 거름종이를 정제수로 2 ~ 3회 씻어주고

- 단위표기 : 2 ~ 3회

ES 04150.1a 「시료의 전처리 방법」7.2.1.3 걸러내어 거름종이를 정제수로 2회 ~ 3회 씻어주고

- 단위표기 : 2회 ~ 3회

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04150.1 「시료의 전처리 방법」7.2.2.2 시료 적당량(100 ~ 500 mL)을 취하여 비커에 넣고

- 단위표기 : 100 ~ 500 mL

ES 04150.1a 「시료의 전처리 방법」7.2.2.2 시료 적당량(100 mL ~ 500 mL)을 취하여 비커에 넣고

- 단위표기 : 100 mL ~ 500 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04150.1 「시료의 전처리 방법」7.2.2.4 필요하면 거르고 거름종이를 정제수로 2 ~ 3회 씻은 다음

- 단위표기 : 2 ~ 3회

ES 04150.1a 「시료의 전처리 방법」7.2.2.4 필요하면 거르고 거름종이를 정제수로 2회 ~ 3회 씻은 다음

- 단위표기 : 2회 ~ 3회

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04150.1 「시료의 전처리 방법」7.2.3.2 시료 적당량(100 ~ 500 mL)을 취하여 비커 또는 킬달플라스크에 넣고 여기에 질산 5 mL와 끓임쪽 4 ~ 5개를 넣은 다음 서서히 가열하여 액량이 15 ~ 20 mL가 될 때까지 증발농축하고 방냉한다.

- 단위표기 : 100 ~ 500 mL, 4 ~ 5개, 15 ~ 20 mL

ES 04150.1a 「시료의 전처리 방법」7.2.3.2 시료 적당량(100 mL ~ 500 mL)을 취하여 비커 또는 킬달플라스크에 넣고 여기에 질산 5 mL와 끓임쪽 4개 ~ 5개를 넣은 다음 서서히 가열하여 액량이 15 mL ~ 20 mL가 될 때까지 증발농축하고 방냉한다.

- 단위표기 : 100 mL ~ 500 mL, 4개 ~ 5개, 15 mL ~ 20 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04150.1 「시료의 전처리 방법」7.2.3.7 다시 냉각하여 필요하면 거르고 거름종이를 정제수로 2 ~ 3회 씻어준 다음 여과액과 씻은 액을 합하여 정확히 100 mL로 한다.

- 단위표기 : 2 ~ 3회

ES 04150.1a 「시료의 전처리 방법」7.2.3.7 다시 냉각하여 필요하면 거르고 거름종이를 정제수로 2회 ~ 3회 씻어준 다음 여과액과 씻은 액을 합하여 정확히 100 mL로 한다.

- 단위표기 : 2회 ~ 3회

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04150.1 「시료의 전처리 방법」7.2.4.2 시료 적당량(100 ~ 500 mL)을 취하여 비커 또는 킬달플라스크에 넣고 여기에 질산 5 mL와 끓임쪽 4 ~ 5개를 넣은 다음 서서히 가열하여 액량이 15 ~ 20 mL가 될 때까지 증발농축하고 방냉한다.

- 단위표기 : 100 ~ 500 mL, 4 ~ 5개, 15 ~ 20 mL

ES 04150.1a 「시료의 전처리 방법」7.2.4.2 시료 적당량(100 mL ~ 500 mL)을 취하여 비커 또는 킬달플라스크에 넣고 여기에 질산 5 mL와 끓임쪽 4개 ~ 5개를 넣은 다음 서서히 가열하여 액량이 15 mL ~ 20 mL가 될 때까지 증발농축하고 방냉한다.

- 단위표기 : 100 mL ~ 500 mL, 4개 ~ 5개, 15 mL ~ 20 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04150.1 「시료의 전처리 방법」7.2.4.6 필요하면 거르고 거름종이를 정제수로 2 ~ 3회 씻은 다음

- 단위표기 : 2 ~ 3회

ES 04150.1a 「시료의 전처리 방법」7.2.4.6 필요하면 거르고 거름종이를 정제수로 2회 ~ 3회 씻은 다음

- 단위표기 : 2회 ~ 3회

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04150.1 「시료의 전처리 방법」7.2.5.1 이 방법은 다량의 점토질 또는 규산염을 함유한 시료에 적용된다. 시료 적당량(100 ∼ 500 mL)을 취하여 비커에 넣고 여기에 유리구 4 ~ 5개를 넣은 다음 서서히 가열하여 액량이 15 mL가 될 때까지 증발 농축하고 냉각한다.

- 단위표기 : 100 ~ 500 mL, 4 ~ 5개

ES 04150.1a 「시료의 전처리 방법」7.2.5.1 이 방법은 다량의 점토질 또는 규산염을 함유한 시료에 적용된다. 시료 적당량(100 mL ∼ 500 mL)을 취하여 비커에 넣고 여기에 유리구 4개 ~ 5개를 넣은 다음 서서히 가열하여 액량이 15 mL가 될 때까지 증발 농축하고 냉각한다.

- 단위표기 : 100 mL ~ 500 mL, 4개 ~ 5개

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04150.1 「시료의 전처리 방법」7.3.4 10분간 2,000 ~ 3,000 rpm으로 원심 분리하여 거르거나 정치시켜 사용한다.

- 단위표기 : 2,000 ~ 3,000 rpm

ES 04150.1a 「시료의 전처리 방법」7.3.4 10분간 2,000 rpm ~ 3,000 rpm으로 원심 분리하여 거르거나 정치시켜 사용한다.

- 단위표기 : 2,000 rpm ~ 3,000 rpm

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04150.1 「시료의 전처리 방법」7.4.2 시료 적당량(100 ~ 500 mL)을 취하여 백금, 실리카 또는 자제증발접시에 ∼, 용기를 회화로에 옮기고 400 ∼ 500 ℃에서 가열하여 ∼

- 단위표기 : 100 ~ 500 mL

ES 04150.1a 「시료의 전처리 방법」7.4.2 시료 적당량(100 mL ~ 500 mL)을 취하여 백금, 실리카 또는 자제증발접시에 ∼, 용기를 회화로에 옮기고 400 ℃ ∼ 500 ℃에서 가열하여 ∼

- 단위표기 : 100 mL ~ 500 mL, 400 ℃ ∼ 500 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04150.1 「시료의 전처리 방법」7.4.3 온수로 3 회 씻어준 다음 ∼

- 띄어쓰기 : 3 회

ES 04150.1a 「시료의 전처리 방법」7.4.3 온수로 3회 씻어준 다음 ∼

- 띄어쓰기 : 3회

오타 수정

ES 04150.1 「시료의 전처리 방법」7.5.1.3 메타크레졸퍼플 에틸알코올용액(0.1 %) 2 ~ 3방울을

- 단위표기 : 2 ~ 3방울

ES 04150.1a 「시료의 전처리 방법」7.5.1.3 메타크레졸퍼플 에틸알코올용액(0.1 %) 2방울 ~ 3방울을

- 단위표기 : 2방울 ~ 3방울

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04150.1 「시료의 전처리 방법」7.5.1.4 아세트산부틸 또는 메틸아이소부틸케톤 10 ~ 20 mL를 넣어 1분간 세게 흔들어 섞어

- 단위표기 : 10 ~ 20 mL

ES 04150.1a 「시료의 전처리 방법」7.5.1.4 아세트산부틸 또는 메틸아이소부틸케톤 10 mL ~ 20 mL를 넣어 1분간 세게 흔들어 섞어

- 단위표기 : 10 mL ~ 20 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04150.1 「시료의 전처리 방법」7.5.1.5 수층에 다시 용매 5 mL씩을 넣어 2 ~ 3회 반복 추출하고 유기용매층을 합한다.

- 단위표기 : 2 ~ 3회

ES 04150.1a 「시료의 전처리 방법」7.5.1.5 수층에 다시 용매 5 mL씩을 넣어 2회 ~ 3회 반복 추출하고 유기용매층을 합한다.

- 단위표기 : 2회 ~ 3회

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04150.1 「시료의 전처리 방법」7.5.2.2 냉각한 다음 타타르산암모늄용액(10 %) 10 ~ 20 mL를 넣고 암모니아수

- 단위표기 : 10 ~ 20 mL

ES 04150.1a 「시료의 전처리 방법」7.5.2.2 냉각한 다음 타타르산암모늄용액(10 %) 10 mL ~ 20 mL를 넣고 암모니아수

- 단위표기 : 10 mL ~ 20 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04150.1 「시료의 전처리 방법」7.5.2.3 디티존-메틸아이소부틸케톤용액(0.2 %) 20 ~ 50 mL를 정확히 넣어

- 단위표기 : 20 ~ 50 mL

ES 04150.1a 「시료의 전처리 방법」7.5.2.3 디티존-메틸아이소부틸케톤용액(0.2 %) 20 mL ~ 50 mL를 정확히 넣어

- 단위표기 : 20 mL ~ 50 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04150.1 「시료의 전처리 방법」7.5.3.3 지시약으로 티몰 블루·에틸알코올용액(0.1 %) 2 ~ 3방울을 넣고

- 단위표기 : 2 ~ 3방울

ES 04150.1a 「시료의 전처리 방법」7.5.3.3 지시약으로 티몰 블루·에틸알코올용액(0.1 %) 2방울 ~ 3방울을 넣고

- 단위표기 : 2방울 ~ 3방울

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04150.1 「시료의 전처리 방법」7.5.4 피로리딘 다이티오카르바민산 암모늄(1-pyrrolidine carbodithioicacid, ammonuim salt) 추출법

-제목 : pyrrolidinecarbodithioicacid, ammonuim salt

ES 04150.1a 「시료의 전처리 방법」7.5.4 피로리딘 다이티오카르바민산 암모늄(1-pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt) 추출법

-제목 : pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt

오타 수정

ES 04150.1 「시료의 전처리 방법」7.5.4.2 브로모페놀블루·에틸알코올용액(0.1 %) 2 ~ 3 방울을 넣고 청색이 지속될 때

- 단위표기 및 띄어쓰기 : 2 ~ 3 방울

ES 04150.1a 「시료의 전처리 방법」7.5.4.2 브로모페놀블루·에틸알코올용액(0.1 %) 2방울 ~ 3방울을 넣고 청색이 지속될 때

- 단위표기 및 띄어쓰기 : 2방울 ~ 3방울

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정 및 오타수정

ES 04150.1 「시료의 전처리 방법」7.5.4.3 메틸아이소부틸케톤 10 ~ 20 mL를 넣어 약 2분간 세게 흔들어 섞는다.

- 단위표기 : 10 ~ 20 mL

ES 04150.1a 「시료의 전처리 방법」7.5.4.3 메틸아이소부틸케톤 10 mL ~ 20 mL를 넣어 약 2분간 세게 흔들어 섞는다.

- 단위표기 : 10  mL ~ 20 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04301.1 「냄새」 7.1 각각 200, 50, 12, 2.8 mL의 시료를 취해서 ∼

- 단위표기 : 200, 50, 12, 2.8 mL

ES 04301.1a 「냄새」 7.1 각각 200 mL,, 50 mL, 12 mL, 2.8 mL의 시료를 취해서 ∼

- 단위표기 : 200 mL, 50 mL, 12 mL, 2.8 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04301.1 「냄새」 7.2 시료를 담은 삼각플라스크를 항온수조 또는 항온판에서 시험온도인 40 ~ 50 ℃까지 가열한다.

- 단위표기 : 40 ~ 50 ℃

ES 04301.1a 「냄새」 7.2 시료를 담은 삼각플라스크를 항온수조 또는 항온판에서 시험온도인 40 ℃ ~ 50 ℃까지 가열한다.

- 단위표기 : 40 ℃ ~ 50 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04302.1 「노말헥산 추출물질」 3.4 황산마그네슘 컬럼

- 제목 : 황산마그네슘

ES 04302.1a 「노말헥산 추출물질」 3.4 활성규산마그네슘 컬럼

- 제목 : 활성규산마그네슘

오타 수정

ES 04302.1 「노말헥산 추출물질」 7.1.1 분별깔때기에 넣고 메틸오렌지용액(0.1 %) 2 ~ 3방울을 넣고 황색이 적색으로 변할 때 까지

- 단위표기 : 2 ~ 3방울

ES 04302.1a 「노말헥산 추출물질」 7.1.1 분별깔때기에 넣고 메틸오렌지용액(0.1 %) 2방울 ~ 3방울을 넣고 황색이 적색으로 변할 때 까지

- 단위표기 : 2방울 ~ 3방울

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04302.1 「노말헥산 추출물질」 7.2.2 헥산 10 mL씩으로 증발용기를 2 ~ 3회 씻고,

- 단위표기 : 2 ~ 3회

ES 04302.1a 「노말헥산 추출물질」 7.2.2 헥산 10 mL씩으로 증발용기를 2회 ~ 3회 씻고,

- 단위표기 : 2회 ~ 3회

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04303.1 「부유물질」3.3 103 ~ 105 ℃에서 건조할 수 있는 건조장치를 사용한다.

- 내용 및 단위표기 : 103 ~ 105 ℃

ES 04303.1a 「부유물질」3.3 105 ℃ ~ 110 ℃에서 건조할 수 있는 건조장치를 사용한다.

- 내용 및 단위표기 : 105 ℃ ~ 110 ℃

오타 수정

ES 04303.1 「부유물질」7.1 시계접시 또는 알루미늄 호일 접시 위에 놓고 105 ~ 110 ℃의 건조기

- 단위표기 : 105 ~ 110 ℃

ES 04303.1a 「부유물질」7.1 시계접시 또는 알루미늄 호일 접시 위에 놓고 105 ℃ ~ 110 ℃의 건조기

- 단위표기 : 105 ℃ ~ 110 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04303.1 「부유물질」7.4 시계접시 또는 알루미늄 호일 접시 위에 놓고 105 ~ 110 ℃의 건조기

- 단위표기 : 105 ~ 110 ℃

ES 04303.1a 「부유물질」7.4 시계접시 또는 알루미늄 호일 접시 위에 놓고 105 ℃ ~ 110 ℃의 건조기

- 단위표기 : 105 ℃ ~ 110 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04304.1 「색도」3.1 지름이 22 또는 47 mm 이고 공극이 0.45 ㎛인 셀룰로오스 필터 또는

- 단위표기 : 지름이 22 또는 47 mm

ES 04304.1a 「색도」3.1 지름이 22 mm 또는 47 mm 이고 공극이 0.45 ㎛인 셀룰로오스 필터 또는

- 단위표기 : 지름이 22 mm 또는 47 mm

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04304.1 「색도」7.3 색도 표준원액을 10.0, 20.0, 30.0, 40.0 및 50.0 mL를 ∼

- 단위표기 : 10.0, 20.0, 30.0, 40.0 및 50.0 mL

ES 04304.1a 「색도」7.3 색도 표준원액을 10.0 mL, 20.0 mL,  30.0 mL, 40.0 mL 및 50.0 mL를 ∼

- 단위표기 : 10.0 mL, 20.0 mL, 30.0 mL, 40.0 mL 및 50.0 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04305.1 「생물화학적 산소요구량」4.1.10 하수 또는 하천수를 실온에서 24 ~ 36시간

- 단위표기 : 24 ~ 36시간

ES 04305.1a 「생물화학적 산소요구량」4.1.10 하수 또는 하천수를 실온에서 24시간 ~ 36시간

- 단위표기 : 24시간 ~ 36시간

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04305.1 「생물화학적 산소요구량」7.2.1 희석배율을 정하여 3 ~ 5종의 희석시료를

- 단위표기 : 3 ~ 5종

ES 04305.1a 「생물화학적 산소요구량」7.2.1 희석배율을 정하여 3종 ~ 5종의 희석시료를

- 단위표기 : 3종 ~ 5종

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04306.1 「수소이온농도」 1.2 이 시험기준은 수온이 0 ~ 40 ℃인 지표수, 지하수, 폐수에 적용되며,

- 단위표기 : 0 ~ 40 ℃

ES 04306.1a 「수소이온농도」 1.2 이 시험기준은 수온이 0 ℃ ~ 40 ℃인 지표수, 지하수, 폐수에 적용되며,

- 단위표기 : 0 ℃ ~ 40 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04306.1 「수소이온농도」 4.1.5 탄산염 표준용액(0.025M, pH 10.07) 탄산수소나트륨(sodium hydrogen carbonate, NaHCO3, 분자량 : 100.01) 2.092 g과  500 ~ 650 ℃에서 건조한 무수탄산 나트륨

- 단위표기 : 500 ~ 650 ℃

ES 04306.1a 「수소이온농도」 4.1.5 탄산염 표준용액(0.025M, pH 10.07) 탄산수소나트륨(sodium hydrogen carbonate, NaHCO3, 분자량 : 100.01) 2.092 g과  500 ℃ ~ 650 ℃에서 건조한 무수탄산 나트륨

- 단위표기 : 500 ℃ ~ 650 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04306.1 「수소이온농도」 4.1.6 수산화칼륨(calcium hydroxide, Ca(OH)2, 분자량 : 74.09) 5g을 플라스크에 넣고 정제수 1L를 넣어 잘 흔들어 섞어 23 ~ 27 ℃에서 충분히 포화시켜

- 단위표기 : 23 ~ 27 ℃

ES 04306.1a 「수소이온농도」 4.1.6 수산화칼륨(calcium hydroxide, Ca(OH)2, 분자량 : 74.09) 5g을 플라스크에 넣고 정제수 1L를 넣어 잘 흔들어 섞어 23 ℃ ~ 27 ℃에서 충분히 포화시켜

- 단위표기 : 23 ℃ ~ 27 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04306.1 「수소이온농도」 7.3 표준용액에 전극(온도보정용 감온소자 포함)을 담그고 표준용액의 온도를 10 ~ 30 ℃ 사이로 변화시켜

- 단위표기 : 10 ~ 30 ℃

ES 04306.1a 「수소이온농도」 7.3 표준용액에 전극(온도보정용 감온소자 포함)을 담그고 표준용액의 온도를 10 ℃ ~ 30 ℃ 사이로 변화시켜

- 단위표기 : 10 ℃ ~ 30 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04306.1 「수소이온농도」 표 1.

온도	수산염 표준용액	프탈산염
0 ℃	1.67	4.01
5 ℃	1.67	4.01
10 ℃	1.67	4.00
…	…	…
35 ℃	1.69	4.02
40 ℃	1.70	4.03
50 ℃	1.71	4.06
60 ℃	1.73	4.10

- 단위표기 : 온도

ES 04306.1a 「수소이온농도」 표 1.

온도 (℃)	수산염 표준용액	프탈산염
0	1.67	4.01
5	1.67	4.01
10	1.67	4.00
…	…	…
35	1.69	4.02
40	1.70	4.03
50	1.71	4.06
60	1.73	4.10

- 단위표기 : 온도(℃)

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04308.1 「용존산소-적정법」1.2 이 시험기준은 지표수, 지하수, 폐수 등에 적용할 수 으며,

- 내용수정 : 적용할 수 으며,

ES 04308.1a 「용존산소-적정법」1.2 이 시험기준은 지표수, 지하수, 폐수 등에 적용할 수 있으며,

- 내용수정 : 적용할 수 있으며,

오타 수정

ES 04308.1 「용존산소-적정법」4.6 요오드화나트륨(sodium iodide, NaI, 분자량 : 149.90) 135g(또는 요오드화칼륨(potassium iodide, KI, 분자량 160.01) 150g),

- 내용 : 분자량 160.01

ES 04308.1a 「용존산소-적정법」4.6 요오드화나트륨(sodium iodide, NaI, 분자량 : 149.90) 135g(또는 요오드화칼륨(potassium iodide, KI, 분자량 : 160.01) 150g),

- 내용 : 분자량 : 160.01

오타 수정

ES 04308.2 「용존산소-전극법」6.1 4회 이상 측정하여 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 95 ~ 105 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 95 ~ 105 %

ES 04308.2a 「용존산소-전극법」6.1 4회 이상 측정하여 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 95 % ~ 105 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 95 % ~ 105 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04308.2 「용존산소-전극법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계 정확도	0.5 mg/L 95 ∼ 105 % 이내

- 단위표기 : 95 ~ 105 %

ES 04308.2a 「용존산소-전극법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계 정확도	0.5 mg/L 95 % ∼ 105 % 이내

- 단위표기 : 95 %　~ 105 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04309.1 「잔류염소-비색법」 4.1.3 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 : 36.5 ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 ~ 38 %

ES 04309.1a 「잔류염소-비색법」 4.1.3 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 : 36.5 % ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 % ~ 38 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04309.1 「잔류염소-표준비색원액」 4.1.6 105 ~ 110 ℃에서 3 ~ 4시간 건조하여 황산데시케이터 중에서 식힌 표준시약에시드레드(acid red)

- 단위표기 : 105 ~ 110 ℃, 3 ~ 4시간

- 띄어쓰기 : 표준시약에시드레드(acid red)

ES 04309.1a 「잔류염소-표준비색원액」 4.1.6 105 ℃ ~ 110 ℃에서 3시간 ~ 4시간 건조하여 황산데시케이터 중에서 식힌 표준시약 에시드레드(acid red)

- 단위표기 : 105 ℃ ~ 110 ℃, 3시간 ~ 4시간

- 띄어쓰기 : 표준시약 에시드레드(acid red)

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정 및 오타수정

ES 04309.1 「잔류염소-표준비색원액」 6.2.2 정확도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04309.1a 「잔류염소-표준비색원액」 6.2.2 정확도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04309.1 「잔류염소-비색법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계 정밀도 정확도	0.05 mg/L 상대표준편차가 ± 30 % 이내 75 ∼ 105 % 이내

- 단위표기 : 75 ~ 105 %

ES 04309.1a 「잔류염소-비색법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계 정밀도 정확도	0.05 mg/L 상대표준편차가 ± 30 % 이내 75 % ∼ 105 % 이내

- 단위표기 : 75 %　~ 105 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04309.2 「잔류염소-적정법」4.1.5 진한염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 : 36.5 ~ 38 %)과 정제수를 1:1 비율로 희석한다.

- 단위표기 : 36.5 ~ 38 %

ES 04309.2a 「잔류염소-적정법」4.1.5 진한염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 : 36.5 %　~ 38 %)과 정제수를 1:1 비율로 희석한다.

- 단위표기 : 36.5 ％　~ 38 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04309.2 「잔류염소-적정법」6.2.2 정확도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04309.2a 「잔류염소-적정법」6.2.2 정확도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04309.2 「잔류염소-적정법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계 정밀도 정확도	2 mg/L 상대표준편차가 ± 15 % 이내 75 ∼ 105 % 이내

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04309.2a 「잔류염소-적정법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계 정밀도 정확도	2 mg/L 상대표준편차가 ± 15 % 이내 75 % ∼ 105 % 이내

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04310.1 「전기전도도」 7.1.1 전기전도도 셀을 정제수로 2 ~ 3회 씻는다.

- 단위표기 : 2 ~ 3회

ES 04310.1a 「전기전도도」 7.1.1 전기전도도 셀을 정제수로 2회 ~ 3회 씻는다.

- 단위표기 : 2회 ~ 3회

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04310.1 「전기전도도」 7.1.2 염화칼륨용액(0.01 M)으로 2 ~ 3회 씻어주고,

- 단위표기 : 2 ~ 3회

ES 04310.1a 「전기전도도」 7.1.2 염화칼륨용액(0.01 M)으로 2회 ~ 3회 씻어주고,

- 단위표기 : 2회 ~ 3회

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04310.1 「전기전도도」 [주 3] (2) 직류에서 전류밀도를 1 ~ 4 mA/㎝2로 하여 전해액을 교반하면서 1.5 ~ 3.0 ℃/㎝2으로 통전하고

- 단위표기 : 1 ~ 4 mA/㎝2, 1.5 ~ 3.0 ℃/㎝2

ES 04310.1a 「전기전도도」 [주 3] (2) 직류에서 전류밀도를 1 mA/㎝2 ~ 4 mA/㎝2로 하여 전해액을 교반하면서 1.5 ℃/㎝2 ~ 3.0 ℃/㎝2으로 통전하고

- 단위표기 : 1 mA/㎝2 ~ 4 mA/㎝2, 1.5 ℃/㎝2 ~ 3.0 ℃/㎝2

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04310.1 「전기전도도」 7.2.2 측정대상 시료를 사용하여 셀을 2 ~ 3회 씻어준다.

- 단위표기 : 2 ~ 3회

ES 04310.1a 「전기전도도」 7.2.2 측정대상 시료를 사용하여 셀을 2회 ~ 3회 씻어준다.

- 단위표기 : 2회 ~ 3회

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04313.1 「탁도」2.1 텅스텐 필라멘트 램프를 2,200, 2,700 K로 온도를 상승시킨 후 방출되는

- 단위표기 : 2,200, 2,700 K

ES 04313.1a 「탁도」2.1 텅스텐 필라멘트 램프를 2,200  K ~ 2,700 K로 온도를 상승시킨 후 방출되는

- 단위표기 : 2,200 K ~ 2,700 K

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04313.1 「탁도」2.2 이것에 대해서 보통의 분자나 이온보다 크고 지름이 1 ~ 100 nm 정도의

- 단위표기 : 1 ~ 100 nm

ES 04313.1a 「탁도」2.2 이것에 대해서 보통의 분자나 이온보다 크고 지름이 1 nm ~ 100 nm 정도의

- 단위표기 : 1 nm ~ 100 nm

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04313.1 「탁도」3.1 탁도계로서 광원인 텅스텐필라멘트는 2,200 ~ 3,000 K 온도에서 작동하고 (중략) 검출기에 의해 빛을 흡수하는 각도는

- 단위표기 : 2,200 ~ 3,000 K, (90 ± 30) ℃

ES 04313.1a 「탁도」3.1 탁도계로서 광원인 텅스텐필라멘트는 2,200 K ~ 3,000 K 온도에서 작동하고 (중략) 검출기에 의해 빛을 흡수하는 각도는

- 단위표기 : 2,200 K ~ 3,000 K, (90 ± 30)°

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04313.1 「탁도」6.1.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04313.1a 「탁도」6.1.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04313.1 「탁도」7.1.2 (일정시간 경과 후 다음 표준용액이 표시된다.)

- 내용 : 표시된다.

ES 04313.1a 「탁도」7.1.2 (일정시간 경과 후 다음 표준용액이 표시된다)

- 내용 : 표시된다

오타 수정

ES 04313.1 「탁도」7.1.3 두 번째 표준용액 셀을 넣고 탁도를 측정한다.(일정시간 경과 후 다음 표준용액이 표시된다.)

- 내용 : 표시된다.

ES 04313.1a 「탁도」7.1.3 두 번째 표준용액 셀을 넣고 탁도를 측정한다.(일정시간 경과 후 다음 표준용액이 표시된다)

- 내용 : 표시된다

오타 수정

ES 04313.1 표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정밀도 정확도	상대표준편차가 ± 25 % 이내 75 ∼ 125 %

- 단위표기 : 75 ∼ 125 %

ES 04313.1a 표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정밀도 정확도	상대표준편차가 ± 25 % 이내 75 % ∼ 125 %

- 단위표기 : 75 % ∼ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04315.3 「화학적 산소요구량-적정법-다이크롬산칼륨법」 1.2.1 이 시험기준은 지표수, 지하수, 폐수 등에 적용하며, COD 5 ~ 50 mg/L의 낮은 농도범위를 갖는 시료에

- 단위표기 : 5 ~ 50 mg/L

ES 04315.3a 「화학적 산소요구량-적정법-다이크롬산칼륨법」 1.2.1 이 시험기준은 지표수, 지하수, 폐수 등에 적용하며, COD 5 mg/L ~ 50 mg/L의 낮은 농도범위를 갖는 시료에

- 단위표기 : 5 mg/L ~ 50 mg/L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04315.3 「화학적 산소요구량-적정법-다이크롬산칼륨법」 4.6.1 1,10-페난트로린제일철 용액 2 ~ 3방울을 넣고

- 단위표기 : 2 ~ 3방울

ES 04315.3a 「화학적 산소요구량-적정법-다이크롬산칼륨법」 4.6.1 1,10-페난트로린제일철 용액 2방울 ~ 3방울을 넣고

- 단위표기 : 2방울 ~ 3방울

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04315.3 「화학적 산소요구량-적정법-다이크롬산칼륨법」 6.2.2 측정 평균값의 상대 백분율로 나타내고 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04315.3a 「화학적 산소요구량-적정법-다이크롬산칼륨법」 6.2.2 측정 평균값의 상대 백분율로 나타내고 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04315.3 「화학적 산소요구량-적정법-다이크롬산칼륨법」7.1.4 1,10페난트로린제일철 용액 2 ~ 3방울 넣은 다음 황산제일철암모늄용액(0.025N)

- 단위표기 : 2 ~ 3방울

ES 04315.3a 「화학적 산소요구량-적정법-다이크롬산칼륨법」7.1.4 1,10페난트로린제일철 용액 2방울 ~ 3방울 넣은 다음 황산제일철암모늄용액(0.025N)

- 단위표기 : 2방울 ~ 3방울

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04315.3 「화학적 산소요구량-적정법-다이크롬산칼륨법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정밀도 정확도	상대표준편차가 ± 25 % 이내 75 ~ 125 % 이내

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

S 04315.3a 「화학적 산소요구량-적정법-다이크롬산칼륨법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정밀도 정확도	상대표준편차가 ± 25 % 이내 75 % ~ 125 % 이내

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04350.1 「음이온류-이온크로마토그래피」3.1.2.1 억제기형 폴리스틸렌계 페리큐라형 음이온 교환수지(10 ~ 15 ㎛)를 컬럼에 충전시킨 것으로서 안지름 3 ~ 5 mm, 길이 5 ~ 30 mm이다.

- 단위표기 : 10 ~ 15 ㎛, 3 ~ 5 mm, 5 ~ 30 mm

ES 04350.1a 「음이온류-이온크로마토그래피」3.1.2.1 억제기형 폴리스틸렌계 페리큐라형 음이온 교환수지(10 ㎛ ~ 15 ㎛)를 컬럼에 충전시킨 것으로서 안지름 3 mm ~ 5 mm, 길이 5 mm ~ 30 mm이다.

- 단위표기 : 10 ㎛ ~ 15 ㎛, 3 mm ~ 5 mm, 5 mm ~ 30 mm

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04350.1 「음이온류-이온크로마토그래피」3.1.2.2 폴리스틸렌계 페리큐라형 음이온 교환수지(10 ~ 15 ㎛), 폴리아크릴계 표면다공성 음이온 교환수지(10 ~ 12.5 ㎛) 또는 실리카겔 전다공성형 음이온 교환수지(6 ㎛)를 컬럼에 충전시킨 것으로서 안지름 4 ~ 6 mm, 길이 5 ~ 10 cm이다.

- 단위표기 : 10 ~ 15 ㎛, 10 ~ 12.5 ㎛, 4 ~ 6 mm, 5 ~ 10 cm

ES 04350.1a 「음이온류-이온크로마토그래피」3.1.2.2 폴리스틸렌계 페리큐라형 음이온 교환수지(10 ㎛ ~ 15 ㎛), 폴리아크릴계 표면다공성 음이온 교환수지(10 ㎛ ~ 12.5 ㎛) 또는 실리카겔 전다공성형 음이온 교환수지(6 ㎛)를 컬럼에 충전시킨 것으로서 안지름 4 mm ~ 6 mm, 길이 5 cm ~ 10 cm이다.

- 단위표기 : 10 ㎛ ~ 15 ㎛, 10 ㎛ ~ 12.5 ㎛, 4 mm ~ 6 mm, 5 cm ~ 10 cm

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04350.1 「음이온류-이온크로마토그래피」3.1.3 루프-밸브에 의한 주입방식이 많이 이용되며 시료주입량은 보통 10 ~ 100 µL이다.

- 단위표기 : 10 ~ 100 µL

ES 04350.1a 「음이온류-이온크로마토그래피」3.1.3 루프-밸브에 의한 주입방식이 많이 이용되며 시료주입량은 보통 10 µL ~ 100 µL이다.

- 단위표기 : 10 µL ~ 100 µL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04350.1 「음이온류-이온크로마토그래피」3.1.5 따라서 펌프는 150 ~ 350 kg/㎝2 압력에서 사용 될 수 있어야 하며 시간차에 따른 압력차

- 단위표기 : 150 ~ 350 kg/㎝2

ES 04350.1a 「음이온류-이온크로마토그래피」3.1.5 따라서 펌프는 150 kg/㎝2 ~ 350 kg/㎝2 압력에서 사용 될 수 있어야 하며 시간차에 따른 압력차

- 단위표기 : 150 kg/㎝2 ~ 350 kg/㎝2

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04350.1 「음이온류-이온크로마토그래피」6.4.1 정확도 및 정밀도는 정제수에 표 1의 정량한계의 1 ~ 2배의 농도로 동일하게 표준물질을 첨가한

- 단위표기 : 1 ~ 2배

ES 04350.1a 「음이온류-이온크로마토그래피」6.4.1 정확도 및 정밀도는 정제수에 표 1의 정량한계의 1배 ~ 2배의 농도로 동일하게 표준물질을 첨가한

- 단위표기 : 1배 ~ 2배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04350.1 「음이온류-이온크로마토그래피」6.4.2 정확도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내고 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04350.1a 「음이온류-이온크로마토그래피」6.4.2 정확도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내고 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04350.1 「음이온류-이온크로마토그래피」7.1.1 이온크로마토그래프의 전체 시스템을 작동시켜 유속을 1 ~ 3 mL/min 으로

- 단위표기 : 1 ~ 3 mL/min

ES 04350.1a 「음이온류-이온크로마토그래피」7.1.1 이온크로마토그래프의 전체 시스템을 작동시켜 유속을 1 mL/min ~ 3 mL/min 으로

- 단위표기 : 1 mL/min ~ 3 mL/min

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04350.1 「음이온류-이온크로마토그래피」7.2.3 [주 2] 억제기형의 경우 시료 중에 저급 유기산이 존재하면 2011이온의 정량분석을 방해할 수 있다.

- 내용 : 2011이온

ES 04350.1a 「음이온류-이온크로마토그래피」7.2.3 [주 2] 억제기형의 경우 시료 중에 저급 유기산이 존재하면 음이온의 정량분석을 방해할 수 있다.

- 내용 : 음이온

오타 수정

ES 04350.1 「음이온류-이온크로마토그래피」표 1

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표 2에 따른다.
검정곡선	결정계수(R2) 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 20 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 ~ 125 %

ES 04350.1a 「음이온류-이온크로마토그래피」표 1

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	표 2에 따른다.
검정곡선	결정계수(R2) 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 20 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04350.2 「음이온류-이온전극법」 1.1 이 시험기준은 2011, 시안, 염소 등을

- 내용 : 2011,

ES 04350.2a 「음이온류-이온전극법」 1.1 이 시험기준은 불소, 시안, 염소 등을

- 내용 : 불소, 시안, 염소

오타 수정

ES 04350.2 「음이온류-이온전극법」4.1.6 아세트산아연용액(10 %)

- 제목 : 아세트산아연용액

ES 04350.2a 「음이온류-이온전극법」4.1.6 아세트산용액(10 %)

- 제목 : 아세트산용액

오타 수정

ES 04350.2 「음이온류-이온전극법」4.2.1.1 니켈도가니에 넣고 500 ~ 550 ℃에서 50분간 가열한 후 데시케이터에서

- 단위표기 : 500 ~ 550 ℃

ES 04350.2a 「음이온류-이온전극법」4.2.1.1 니켈도가니에 넣고 500 ℃ ~ 550 ℃에서 50분간 가열한 후 데시케이터에서

- 단위표기 : 500 ℃ ~ 550 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04350.2 「음이온류-이온전극법」6.4.1 정제수에 정량한계의 1 ~ 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상

- 단위표기 : 1 ~ 10배

ES 04350.2a 「음이온류-이온전극법」6.4.1 정제수에 정량한계의 1배 ~ 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상

- 단위표기 : 1배 ~ 10배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04350.2 「음이온류-이온전극법」6.4.2 정확도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04350.2a 「음이온류-이온전극법」6.4.2 정확도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04350.2 「음이온류-이온전극법」7.1.2 [주 3]

- 주석번호수정 : [주 3]

ES 04350.2a 「음이온류-이온전극법」7.1.2 [주 2]

- 주석번호수정 : [주 2]

오타 수정

ES 04350.2 「음이온류-이온전극법」7.1.2 [주 4]

- 주석번호수정 : [주 4]

ES 04350.2a 「음이온류-이온전극법」7.1.2 [주 3]

- 주석번호수정 : [주 3]

오타 수정

ES 04350.2 「음이온류-이온전극법」7.1.2 [주 5]

- 주석번호수정 : [주 5]

ES 04350.2a 「음이온류-이온전극법」7.1.2 [주 4]

- 주석번호수정 : [주 4]

오타 수정

ES 04350.2 「음이온류-이온전극법」7.2.1 [주 6]

- 주석번호수정 : [주 6]

ES 04350.2a 「음이온류-이온전극법」7.2.1 [주 5]

- 주석번호수정 : [주 5]

오타 수정

ES 04350.2 「음이온류-이온전극법」7.2.1 [주 7]

- 주석번호수정 : [주 7]

ES 04350.2a 「음이온류-이온전극법」7.2.1 [주 6]

- 주석번호수정 : [주 6]

오타 수정

ES 04350.2 「음이온류-이온전극법」7.2.1 [주 8]

- 주석번호수정 : [주 8]

ES 04350.2a 「음이온류-이온전극법」7.2.1 [주 7]

- 주석번호수정 : [주 7]

오타 수정

ES 04350.2 「음이온류-이온전극법」7.2.2 [주 9]

- 주석번호수정 : [주 9]

ES 04350.2a 「음이온류-이온전극법」7.1.2 [주 8]

- 주석번호수정 : [주 8]

오타 수정

ES 04350.2 「음이온류-이온전극법」7.2.2 [주 9]

온도차는 ±1 ℃이어야 하고, 교반속도가

- 띄어쓰기 : ±1 ℃

ES 04350.2a 「음이온류-이온전극법」7.2.2 [주 9]

온도차는 ± 1 ℃이어야 하고, 교반속도가

- 띄어쓰기 : ± 1 ℃

오타 수정

ES 04350.2 「음이온류-이온전극법」7.2.2 [주 10]

- 주석번호수정 : [주 10]

ES 04350.2a 「음이온류-이온전극법」7.1.2 [주 9]

- 주석번호수정 : [주 9]

오타 수정

ES 04350.2 「음이온류-이온전극법」7.2.2 [주 10] 응답시간은 온도가 10 ~ 30 ℃의 경우, 염소이온

- 단위표기 : 10 ~ 30 ℃

ES 04350.2a 「음이온류-이온전극법」7.2.2 [주 10] 응답시간은 온도가 10 ℃ ~ 30 ℃의 경우, 염소이온

- 단위표기 : 10 ℃ ~ 30 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04350.2 「음이온류-이온전극법」7.2.2 [주 11]

- 주석번호수정 : [주 11]

ES 04350.2a 「음이온류-이온전극법」7.2.2 [주 10]

- 주석번호수정 : [주 10]

오타 수정

ES 04350.2 「음이온류-이온전극법」7.3.1 단계적으로 10배씩 희석하여 0, 0.1, 1, 10, 100 mg/L ~ 단계적으로 희석하여 0, 5, 10, 100, 1,000 mg/L

- 단위표기 : 0, 0.1, 1, 10, 100 mg/L, 0, 5, 10, 100, 1,000 mg/L

ES 04350.2a 「음이온류-이온전극법」7.3.1  단계적으로 10배씩 희석하여 0 mg/L, 0.1 mg/L, 1 mg/L, 10 mg/L, 100 mg/L ~ 단계적으로 희석하여 0 mg/L, 5 mg/L, 10 mg/L, 100 mg/L, 1,000 mg/L

- 단위표기 : 0 mg/L, 0.1 mg/L, 1 mg/L, 10 mg/L, 100 mg/L, 0 mg/L, 5 mg/L, 10 mg/L, 100 mg/L, 1,000 mg/L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04350.2 「음이온류-이온전극법」7.3.1 [주 12]

- 주석번호수정 : [주 12]

ES 04350.2a 「음이온류-이온전극법」7.3.1 [주 11]

- 주석번호수정 : [주 11]

오타 수정

ES 04350.2 「음이온류-이온전극법」표 1

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	불소 0.1 mg/L, 시안 0.1 mg/L, 염소 5 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04350.2a 「음이온류-이온전극법」표 1

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	불소 0.1 mg/L, 시안 0.1 mg/L, 염소 5 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04351.1 「불소-자외선/가시선 분광법」4.1.7 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 : 36.5 ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 ~ 38 %

ES 04351.1a 「불소-자외선/가시선 분광법」4.1.7 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 : 36.5 % ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 % ~ 38 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04351.1 「불소-자외선/가시선 분광법」4.2.1 니켈도가니에 넣고 500 ~ 550 ℃에서 50분간 가열한 후 데시케이터에서 냉각

- 단위표기 : 500 ~ 550 ℃

ES 04351.1a 「불소-자외선/가시선 분광법」4.2.1 니켈도가니에 넣고 500 ℃ ~ 550 ℃에서 50분간 가열한 후 데시케이터에서 냉각

- 단위표기 : 500 ℃ ~ 550 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04351.1 「불소-자외선/가시선 분광법」6.4.1 정제수에 정량한계의 1 ~ 10배가 되도록 동일하게

- 단위표기 : 1 ~ 10배

ES 04351.1a 「불소-자외선/가시선 분광법」6.4.1 정제수에 정량한계의 1배 ~ 10배가 되도록 동일하게

- 단위표기 : 1배 ~ 10배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04351.1 「불소-자외선/가시선 분광법」6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04351.1a 「불소-자외선/가시선 분광법」6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04351.1 「불소-자외선/가시선 분광법」7.1.2.1 페놀프탈레인·에탄올용액(0.5 %) 2 ~ 3방울을 넣고

- 단위표기 : 2 ~ 3방울

ES 04351.1a 「불소-자외선/가시선 분광법」7.1.2.1 페놀프탈레인·에탄올용액(0.5 %) 2방울 ~ 3방울을 넣고

- 단위표기 : 2방울 ~ 3방울

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04351.1 「불소-자외선/가시선 분광법」7.1.2.4 수증기를 통하기 시작하여 증류온도가 140 ~ 150 ℃로 유지되도록 한다. 유출속도는 매분 3 ~ 5 mL로 하여

- 단위표기 : 140 ~ 150 ℃, 3 ~ 5 mL

ES 04351.1a 「불소-자외선/가시선 분광법」7.1.2.4 수증기를 통하기 시작하여 증류온도가 140 ℃ ~ 150 ℃로 유지되도록 한다. 유출속도는 매분 3 mL ~ 5 mL로 하여

- 단위표기 : 140 ℃ ~ 150 ℃, 3 mL ~ 5 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04351.1 「불소-자외선/가시선 분광법」7.3.1

표준용약(2 mg/L) 0 ~ 25 mL를 단계적으로 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣는다.

- 단위표기 : 0 ~ 25 mL

ES 04351.1a 「불소-자외선/가시선 분광법」7.3.1 표준용약(2 mg/L) 0 mL ~ 25 mL를 단계적으로 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣는다.

- 단위표기 : 0 mL ~ 25 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04351.1 「불소-자외선/가시선 분광법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.15 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 ~ 125 %

ES 04351.1a 「불소-자외선/가시선 분광법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.15 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04353.1 「시안-자외선/가시선 분광법」6.4.1 정제수에 정량한계의 1 ~ 10배가 되도록 동일하게

- 단위표기 : 1 ~ 10배

ES 04353.1a 「시안-자외선/가시선 분광법」6.4.1 정제수에 정량한계의 1배 ~ 10배가 되도록 동일하게

- 단위표기 : 1배 ~ 10배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04353.1 「시안-자외선/가시선 분광법」6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04353.1a 「시안-자외선/가시선 분광법」6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04353.1 「시안-자외선/가시선 분광법」7.1.1 페놀프탈레인·에탄올용액(0.5 %) 2 ~ 3방울을 넣고 인산 또는 수산화나트륨용액(2 %)을 사용하여

- 단위표기 : 2 ~ 3방울

ES 04353.1a 「시안-자외선/가시선 분광법」7.1.1 페놀프탈레인·에탄올용액(0.5 %) 2방울 ~ 3방울을 넣고 인산 또는 수산화나트륨용액(2 %)을 사용하여

- 단위표기 : 2방울 ~ 3방울

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04353.1 「시안-자외선/가시선 분광법」7.1.2 수 분간 방치한 다음 증류플라스크를 가열하여 매분 2 ~ 3 mL의 유출속도로 증류한다.

- 단위표기 : 2 ~ 3 mL

ES 04353.1a 「시안-자외선/가시선 분광법」7.1.2 수 분간 방치한 다음 증류플라스크를 가열하여 매분 2 mL ~ 3 mL의 유출속도로 증류한다.

- 단위표기 : 2 mL ~ 3 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04353.1 「시안-자외선/가시선 분광법」7.3.1 표준용액(1.0 mg/L) 0 ~ 10 mL를 단계적으로 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고

- 단위표기 : 0 ~ 10 mL

ES 04353.1a 「시안-자외선/가시선 분광법」7.3.1 표준용액(1.0 mg/L) 0 mL ~ 10 mL를 단계적으로 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고

- 단위표기 : 0 mL ~ 10 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04353.1 「시안-자외선/가시선 분광법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.01 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04353.1a 「시안-자외선/가시선 분광법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.01 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04353.3 「시안-연속흐름법」2.1 초기에 보정 시료로 기준점을 설정한 후 시료 7 ~ 10개 당 한번씩 보정시료를 분석하여

- 단위표기 : 7 ~ 10개

ES 04353.3a 「시안-연속흐름법」2.1 초기에 보정 시료로 기준점을 설정한 후 시료 7개 ~ 10개 당 한번씩 보정시료를 분석하여

- 단위표기 : 7개 ~ 10개

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04353.3 「시안-연속흐름법」3.2.1 흡광광도계를 사용하며, 10 ~ 50 mm 흐름 셀(flow cell)

- 단위표기 : 10 ~ 50 mm

ES 04353.3a 「시안-연속흐름법」3.2.1 흡광광도계를 사용하며, 10 mm ~ 50 mm 흐름 셀(flow cell)

- 단위표기 : 10 mm ~ 50 mm

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04353.3 「시안-연속흐름법」4.2.1 수산화나트륨(sodium hydroxid, NaOH, 분자량 : 40.00) 0.400 g을 넣어

- 내용 : hydroxid

ES 04353.3a 「시안-연속흐름법」4.2.1 수산화나트륨(sodium hydroxide, NaOH, 분자량 : 40.00) 0.400 g을 넣어

- 내용 : hydroxide

오타 수정

ES 04353.3 「시안-연속흐름법」6.4.1 정제수에 정량한계의 1 ~ 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한

- 단위표기 : 1 ~ 10배

ES 04353.3a 「시안-연속흐름법」6.4.1 정제수에 정량한계의 1배 ~ 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한

- 단위표기 : 1배 ~ 10배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04353.3 「시안-연속흐름법」6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04353.3a 「시안-연속흐름법」6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04353.3 「시안-연속흐름법」7.1.2 시험지를 사용하여 확인 할 수 있으며, 탄산(PbCO3, lead carbonate) 첨가 시

- 내용 : 탄산

ES 04353.3a 「시안-연속흐름법」7.1.2 시험지를 사용하여 확인 할 수 있으며, 탄산납(PbCO3, lead carbonate) 첨가 시

- 내용 : 탄산납

오타 수정

ES 04353.3 「시안-연속흐름법」7.3.1 수산화나트륨용액(0.01 M)에 시안 표준용액(1 mg/L) 0 ~ 10.0 mL를 단계적으로

- 단위표기 : 0 ~ 10.0 mL

ES 04353.3a 「시안-연속흐름법」7.3.1 수산화나트륨용액(0.01 M)에 시안 표준용액(1 mg/L) 0 mL ~ 10.0 mL를 단계적으로

- 단위표기 : 0 mL ~ 10.0 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04353.3 「시안-연속흐름법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.01 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) 0.995 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04353.3a 「시안-연속흐름법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.01 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) 0.995 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04353.3 「시안-연속흐름법」그림 1. 13 : 검출기(10 ~ 50 mm)

- 단위표기 : 10 ~ 50 mm

ES 04353.3a 「시안-연속흐름법」그림 1. 13 : 검출기(10 mm ~ 50 mm)

- 단위표기 : 10 mm ~ 50 mm

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04354.1 「아질산성 질소-자외선/가시선 분광법」 4.2.1 무수아질산나트륨(sodium nitrite, NaNO2, 분자량 : 69.0) 0.1493 g을 정제수에 용해시킨 후 ∼

- 내용 : 0.1493 g

ES 04354.1a 「아질산성 질소-자외선/가시선 분광법」 4.2.1 무수아질산나트륨(sodium nitrite, NaNO2, 분자량 : 69.0) 0.493 g을 정제수에 용해시킨 후 ∼

- 내용 : 0.493 g

오타 수정

ES 04354.1 「아질산성 질소-자외선/가시선 분광법」6.4.1 정제수에 정량한계의 1 ~ 10배가 되도록

- 단위표기 : 1 ~ 10배

ES 04354.1a 「아질산성 질소-자외선/가시선 분광법」 6.4.1 정제수에 정량한계의 1배 ~ 10배가 되도록

- 단위표기 : 1배 ~ 10배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04354.1 「아질산성 질소-자외선/가시선 분광법」6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04354.1a 「아질산성 질소-자외선/가시선 분광법」 6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04354.1 「아질산성 질소-자외선/가시선 분광법」7.2.2 1 mL를 넣어 섞고 10 ~ 30분간 방치한다,

- 내용 : 방치한다,

- 단위표기 10 ~ 30분

ES 04354.1a 「아질산성 질소-자외선/가시선 분광법」7.2.2 1 mL를 넣어 섞고 10분 ~ 30분간 방치한다.

- 내용 : 방치한다.

- 단위표기 10분 ~ 30분

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정 및

오타 수정

ES 04354.1 「아질산성 질소-자외선/가시선 분광법」7.3.1 아질산성질소 표준용액(1 mg/L) 0, 1 ~ 10 mL를 단계적으로

- 단위표기 0, 1 ~ 10 mL

ES 04354.1a 「아질산성 질소-자외선/가시선 분광법」7.3.1 아질산성질소 표준용액(1 mg/L) 0 mL, 1 mL ~ 10 mL를 단계적으로

- 단위표기 0 mL, 1 mL ~ 10 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04354.1 「아질산성 질소-자외선/가시선 분광법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.004 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04354.1a 「아질산성 질소-자외선/가시선 분광법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.01 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) 0.995 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04355.1 「암모니아성 질소-자외선/가시선 분광법」4.1.2 페놀(phenol, C6H6OH, 분자량 : 94.11) 0.25 g을

- 내용 : 0.25 g

ES 04355.1a 「암모니아성 질소-자외선/가시선 분광법」4.1.2 페놀(phenol, C6H6OH, 분자량 : 94.11) 25.0 g을

- 내용 : 25.0 g

오타 수정

ES 04355.1 「암모니아성 질소-자외선/가시선 분광법」4.1.9.1 요오드화칼륨 1 ~ 2 g

- 단위표기 : 1 ~ 2 g

ES 04355.1a 「암모니아성 질소-자외선/가시선 분광법」4.1.9.1 요오드화칼륨 1 g ~ 2 g

- 단위표기 : 1 g ~ 2 g

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04355.1 「암모니아성 질소-자외선/가시선 분광법」6.4.1 정확도 및 정밀도의 측정은 ES 04001 정도보증/정도관리에 따른다. 정제수에 정량한계의 1 ~ 10배가 되도록

- 단위표기 : 1 ~ 10배

ES 04355.1a 「암모니아성 질소-자외선/가시선 분광법」6.4.1 정확도 및 정밀도의 측정은 ES 04001 정도보증/정도관리에 따른다. 정제수에 정량한계의 1배 ~ 10배가 되도록

- 단위표기 : 1배 ~ 10배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04355.1 「암모니아성 질소-자외선/가시선 분광법」6.4.2 정확도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 ~ 125 % 이내

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04355.1a 「암모니아성 질소-자외선/가시선 분광법」6.4.2 정확도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04355.1 「암모니아성 질소-자외선/가시선 분광법」7.1.2 수집기는 200 mL 부피의 부피실린더에 황산용액(0.025 M) 50 mL를 넣고 그림 1과 같이 증류장치를 조립한 다음 가열하여 5 ~ 7 mL/min 유출속도로

- 단위표기 : 5 ~ 7 mL/min

ES 04355.1a 「암모니아성 질소-자외선/가시선 분광법」7.1.2 수집기는 200 mL 부피의 부피실린더에 황산용액(0.025 M) 50 mL를 넣고 그림 1과 같이 증류장치를 조립한 다음 가열하여 5  mL/min ~ 7 mL/min 유출속도로

- 단위표기 : 5 mL/min ~ 7 mL/min

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04355.1 「암모니아성 질소 -자외선/가시선 분광법」7.2.4 정제수를 넣어 표선까지 채운 다음 용액의 온도를 20 ~ 25 ℃로 하여

- 단위표기 : 20 ~ 25 ℃

ES 04355.1a 「암모니아성 질소-자외선/가시선 분광법」7.2.4 정제수를 넣어 표선까지 채운 다음 용액의 온도를 20 ℃ ~ 25 ℃로 하여

- 단위표기 : 20 ℃ ~ 25 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04355.1 「암모니아성 질소-자외선/가시선 분광법」7.3.1 50 mL 부피플라스크에 암모니아성 질소 표준용액(5 mg /L) 0 ~ 10 mL를 단계적으로 취하여 넣고,

- 내용 : 5 mg /L(띄어쓰기)

- 단위표기 : 0 ~ 10 mL

ES 04355.1a 「암모니아성 질소-자외선/가시선 분광법」7.3.1 50 mL 부피플라스크에 암모니아성 질소 표준용액(5 mg/L) 0 mL ~ 10 mL를 단계적으로 취하여 넣고,

- 내용 : 5 mg/L

- 단위표기 : 0 mL ~ 10 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04355.1 「암모니아성 질소-자외선/가시선 분광법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.01 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04355.1a 「암모니아성 질소-자외선/가시선 분광법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.01 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04355.2 「암모니아성 질소-이온전극법」3.3 -700 ~ +700 mV 범위에서 0.1 mV 까지 읽을 수 있는 고압력 저항 전위차계로서

- 단위표기 : -700 ~ +700 mV

ES 04355.2a 「암모니아성 질소-이온전극법」3.3 -700 mV ~ +700 mV 범위에서 0.1 mV 까지 읽을 수 있는 고압력 저항 전위차계로서

- 단위표기 : -700 mV ~ +700 mV

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04355.2 「암모니아성 질소-이온전극법」4.2.2 단계적으로 10배씩 희석하여 농도를 100 mg/L, 10 mg/L, 1 mgL 그리고 0.1 mg/L 로 한다.

- 단위표기 : 1 mgL

ES 04355.2a 「암모니아성 질소-이온전극법」4.2.2 단계적으로 10배씩 희석하여 농도를 100 mg/L, 10 mg/L, 1  mg/L 그리고 0.1 mg/L 로 한다.

- 단위표기 : 1 mg/L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04355.2 「암모니아성 질소-이온전극법」6.4.1 정제수에 정량한계의 1 ~ 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를

- 단위표기 : 1 ~ 10배

ES 04355.2a 「암모니아성 질소-이온전극법」6.4.1 정제수에 정량한계의 1배 ~ 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를

- 단위표기 : 1배 ~ 10배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04355.2 「암모니아성 질소-이온전극법」6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04355.2a 「암모니아성 질소-이온전극법」6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04355.2 「암모니아성 질소-이온전극법」7.3.1 각각의 표준용액(0, 0.1, 1, 10, 100 mg/L)

- 단위표기 : 0, 0.1, 1, 10, 100 mg/L

ES 04355.2a 「암모니아성 질소-이온전극법」7.3.1 각각의 표준용액(0 mg/L, 0.1 mg/l, 1 mg/L, 10, mg/L, 100 mg/L)

- 단위표기 : 0 mg/L, 0.1 mg/l, 1 mg/L, 10, mg/L, 100 mg/L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04355.2 「암모니아성 질소-이온전극법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.08 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04355.2a 「암모니아성 질소-이온전극법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.08 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04355.3 「암모니아성 질소-적정법」3.1 그림 1. 증류장치 I : 200 ~ 500 mL 수집기

- 단위표기 : 200 ~ 500 mL 수집기

ES 04355.3a 「암모니아성 질소-적정법」3.1 그림 1. 증류장치 I : 200 mL ~ 500 mL 수집기

- 단위표기 : 200 mL ~ 500 mL 수집기

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04355.3 「암모니아성 질소-적정법」6.3.1 정제수에 정량한계의 1 ~ 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를

- 단위표기 : 1 ~ 10배

ES 04355.3a 「암모니아성 질소-적정법」6.3.1 정제수에 정량한계의 1배 ~ 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를

- 단위표기 : 1배 ~ 10배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04355.3 「암모니아성 질소-적정법」6.3.2 정확도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04355.3a 「암모니아성 질소-적정법」6.3.2 정확도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04355.3 「암모니아성 질소-적정법」7.2.1 메틸레드-브로모크레졸 그린 혼합지시약 5 ~ 7방울을 넣은 다음

- 띄어쓰기 : 브로모크레졸 그린

- 단위표기 : 5 ~ 7방울

ES 04355.3a 「암모니아성 질소-적정법」7.2.1 메틸레드-브로모크레졸그린 혼합지시약 5방울 ~ 7방울을 넣은 다음

- 띄어쓰기 : 브로모크레졸그린

- 단위표기 : 5방울 ~ 7방울

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정 및

오타 수정

ES 04355.3 「암모니아성 질소-적정법」7.2.2 메틸레드-브로모크레졸그린 혼합지시약 5 ~ 7방울을 넣은 다음

- 단위표기 : 5 ~ 7방울

ES 04355.3a 「암모니아성 질소-적정법」7.2.2 메틸레드-브로모크레졸그린 혼합지시약 5방울 ~ 7방울을 넣은 다음

- 단위표기 : 5방울 ~ 7방울

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04355.3 「암모니아성 질소-적정법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	1 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04355.3a 「암모니아성 질소-적정법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	1 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04356.2 「염소이온-이온전극법」ES 04356.3

- 제목수정 : ES 04356.3

ES 04356.2a 「염소이온-이온전극법」ES 04356.2a

- 제목수정 : ES 04356.2a

오타 수정

ES 04356.3 「염소이온-적정법」 4.2 염화나트륨(sodium chloride, NaCl, 분자량 : 58.44)을 500 ~ 650 ℃에서 40 ~ 50 분간 건조한 다음

- 띄어쓰기 : 50 분간

- 단위표기 : 500 ~ 650 ℃, 40 ~ 50 분간

ES 04356.3a 「염소이온-적정법」 4.2 염화나트륨(sodium chloride, NaCl, 분자량 : 58.44)을 500 ℃ ~ 650 ℃에서 40분 ~ 50분간 건조한 다음

- 띄어쓰기 : 50분간

- 단위표기 : 500 ℃ ~ 650 ℃, 40분 ~ 50분간

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정 및

오타 수정

ES 04356.3 「염소이온-적정법」6.1.1 정제수에 정량한계 농도의 2 ~ 10배가 되도록 표준물질을

- 단위표기 : 2 ~ 10배

ES 04356.3a 「염소이온-적정법」6.1.1 정제수에 정량한계 농도의 2배 ~ 10배가 되도록 표준물질을

- 단위표기 : 2배 ~ 10배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04356.3 「염소이온-적정법」 6.1.2 정확도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04356.3a 「염소이온-적정법」 6.1.2 정확도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04356.3 「염소이온-적정법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.7 mg/L
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04356.3a 「염소이온-적정법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.7 mg/L
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04358.1 「용존 총질소」질소화합물을 알칼리성 광황산칼륨의 존재하에 120 ℃에서

- 내용 : 광황산칼륨

ES 04358.1a 「용존 총질소」질소화합물을 알칼리성 과황산칼륨의 존재하에 120 ℃에서

- 내용 : 과황산칼륨

오타 수정

ES 04359.1 「음이온계면활성제-자외선/가시선 분광법」6.4.1 정제수에 정량한계의 1 ~ 10배의 농도가

- 단위표기 : 1 ~ 10배

ES 04359.1a 「음이온계면활성제-자외선/가시선 분광법」6.4.1 정제수에 정량한계의 1배 ~ 10배의 농도가

- 단위표기 : 1배 ~ 10배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04359.2 「음이온계면활성제-연속흐름법」2.1 설정 한 후 시료 7 ~ 10개 당 한번씩 보정시료를

- 단위표기 : 7 ~ 10개

ES 04359.2a 「음이온계면활성제-연속흐름법」2.1 설정 한 후 시료 7개 ~ 10개 당 한번씩 보정시료를

- 단위표기 : 7개 ~ 10개

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04359.2 「음이온계면활성제-연속흐름법」5.4.1 정제수에 정량한계의 1 ~ 10배

- 단위표기 : 1 ~ 10배

ES 04359.2a 「음이온계면활성제-연속흐름법」5.4.1 정제수에 정량한계의 1배 ~ 10배

- 단위표기 : 1배 ~ 10배

ES 04359.2 「음이온계면활성제-연속흐름법」그림 1. 7: 검출기(10 ~ 50 mm)

- 단위표기 : 10 ~ 50 mm

ES 04359.2a 「음이온계면활성제-연속흐름법」그림 1. 7: 검출기(10 mm ~ 50 mm)

- 단위표기 : 10 mm ~ 50 mm

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04360.1 「인산염인-자외선/가시선 분광법-이염화주석환원법」6.4.1 정제수에 정량한계의 1 ~ 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한

- 단위표기 :  1 ~ 10배

ES 04360.1a 「인산염인-자외선/가시선 분광법-이염화주석환원법」6.4.1 정제수에 정량한계의 1배 ~ 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한

- 단위표기 :  1배 ~ 10배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04360.1 「인산염인-자외선/가시선 분광법-이염화주석환원법」6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04360.1a 「인산염인-자외선/가시선 분광법-이염화주석환원법」6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04360.1 「인산염인-자외선/가시선 분광법-이염화주석환원법」7.1.2 다시 흔들어 섞고 20 ~ 30 ℃에서 10분간 방치

- 단위표기 : 20 ~ 30 ℃

ES 04360.1a 「인산염인-자외선/가시선 분광법-이염화주석환원법」7.1.2 다시 흔들어 섞고 20 ℃ ~ 30 ℃에서 10분간 방치

- 단위표기 : 20 ℃ ~ 30 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04360.1 「인산염인-자외선/가시선 분광법-이염화주석환원법」7.1.2 [주 2] 발색제를 넣은 다음 흡광도 측정까지의 소요시간은 10 ~ 12분으로 한다.

- 단위표기 : 10 ~ 12분

ES 04360.1a 「인산염인-자외선/가시선 분광법-이염화주석환원법」7.1.2 [주 2] 발색제를 넣은 다음 흡광도 측정까지의 소요시간은 10분 ~ 12분으로 한다.

- 단위표기 : 10분 ~ 12분

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04360.1 「인산염인-자외선/가시선 분광법-이염화주석환원법」7.2.1 표준용액( 5 mg/L) 0 ~ 10 mL를 단계적으로 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣고

- 단위표기 : 0 ~ 10 mL

ES 04360.1a 「인산염인-자외선/가시선 분광법-이염화주석환원법」7.2.1 표준용액( 5 mg/L) 0 mL ~ 10 mL를 단계적으로 취하여 50 mL 부피플라스크에 넣고

- 단위표기 : 0 mL ~ 10 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04360.1 「인산염인-자외선/가시선 분광법-이염화주석환원법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.003 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04360.1a 「인산염인-자외선/가시선 분광법-이염화주석환원법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.003 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04360.2 「인산염인-자외선/가시선 분광법-아스코빈산환원법」6.4.1 정제수에 정량한계의 1 ~ 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한

- 단위표기 : 1 ~ 10배

ES 04360.2a 「인산염인-자외선/가시선 분광법-아스코빈산환원법」6.4.1 정제수에 정량한계의 1배 ~ 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한

- 단위표기 : 1배 ~ 10배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04360.2 「인산염인-자외선/가시선 분광법-아스코빈산환원법」6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로 나타내며 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04360.2a 「인산염인-자외선/가시선 분광법-아스코빈산환원법」6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04360.2 「인산염인-자외선/가시선 분광법-아스코빈산환원법」7.1.2 정제수를 넣어 표선을 채운 다음, 흔들어 섞고 20 ~ 40 ℃에서 약 15분간

- 단위표기 : 20 ~ 40 ℃

ES 04360.2a 「인산염인-자외선/가시선 분광법-아스코빈산환원법」7.1.2 정제수를 넣어 표선을 채운 다음, 흔들어 섞고 20 ℃ ~ 40 ℃에서 약 15분간

- 단위표기 : 20 ℃ ~ 40 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04360.2 「인산염인-자외선/가시선 분광법-아스코빈산환원법」7.2.1 인산염인 표준용액(5 mg/L) 0 ~ 10 mL를 단계적으로

- 단위표기 : 0 ~ 10 mL

ES 04360.2a 「인산염인-자외선/가시선 분광법-아스코빈산환원법」7.2.1 인산염인 표준용액(5 mg/L) 0 mL ~ 10 mL를 단계적으로

- 단위표기 : 0 mL ~ 10 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04360.2 「인산염인-자외선/가시선 분광법-아스코빈산환원법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.003 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04360.2a 「인산염인-자외선/가시선 분광법-아스코빈산환원법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.003 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04361.2 「질산성질소-자외선/가시선 분광법-부루신법」4.2.1 105 ~ 110 ℃에서 4시간 건조한 질산칼륨(potassium nitrate, KNO3, 분자량 : 101.10) 0.7218 g을 달아 정제수에 녹여 정확히

- 단위표기 : 105 ~ 110 ℃

ES 04361.2a 「질산성질소-자외선/가시선 분광법-부루신법」4.2.1 105 ℃ ~ 110 ℃에서 4시간 건조한 질산칼륨(potassium nitrate, KNO3, 분자량 : 101.10) 0.7218 g을 달아 정제수에 녹여 정확히

- 단위표기 : 105 ℃ ~ 110 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04361.2 「질산성질소-자외선/가시선 분광법-부루신법」6.4.1 정제수에 정량한계 농도의 1 ~ 10배가 되도록 표준물질을 첨가한 시료를

- 단위표기 : 1 ~ 10배

ES 04361.2a 「질산성질소-자외선/가시선 분광법-부루신법」6.4.1 정제수에 정량한계 농도의 1배 ~ 10배가 되도록 표준물질을 첨가한 시료를

- 단위표기 : 1배 ~ 10배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04361.2 「질산성질소-자외선/가시선 분광법-부루신법」6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04361.2a 「질산성질소-자외선/가시선 분광법-부루신법」6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04361.2 「질산성질소-자외선/가시선 분광법-부루신법」7.3.1 표준용액(1 mg/L) 0 ~ 10 mL를 단계적으로 취하여 시료용기에 넣고

- 단위표기 : 0 ~ 10 mL

ES 04361.2a 「질산성질소-자외선/가시선 분광법-부루신법」7.3.1 표준용액(1 mg/L) 0 mL ~ 10 mL를 단계적으로 취하여 시료용기에 넣고

- 단위표기 : 0 mL ~ 10 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04361.2 「질산성질소-자외선/가시선 분광법-부루신법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.1 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04361.2a 「질산성질소-자외선/가시선 분광법-부루신법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.1 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04361.3 「질산성질소-자외선/가시선 분광법-활성탄흡착법」6.4.1 정제수에 정량한계 농도의 1 ~ 10배가 되도록 표준물질을 첨가한 시료를

- 단위표기 : 1 ~ 10배

ES 04361.3a 「질산성질소-자외선/가시선 분광법-활성탄흡착법」6.4.1 정제수에 정량한계 농도의 1배 ~ 10배가 되도록 표준물질을 첨가한 시료를

- 단위표기 : 1배 ~ 10배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04361.3 「질산성질소-자외선/가시선 분광법-활성탄흡착법」6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04361.3a 「질산성질소-자외선/가시선 분광법-활성탄흡착법」6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04361.3 「질산성질소-자외선/가시선 분광법-활성탄흡착법」

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.3 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04361.3a 「질산성질소-자외선/가시선 분광법-활성탄흡착법」

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.3 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04361.4 「질산성질소-데발다합금 환원증류법」4.1.4 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 : 36.5 ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 ~ 38 %

ES 04361.4a 「질산성질소-데발다합금 환원증류법」4.1.4 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 : 36.5 % ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 % ~ 38 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04361.4 「질산성질소-데발다합금 환원증류법」6.4.1 정제수에 정량한계 농도의 2 ~ 10배가 되도록 표준물질을 첨가한 시료를

- 단위표기 : 2 ~ 10배

ES 04361.4a 「질산성질소-데발다합금 환원증류법」6.4.1 정제수에 정량한계 농도의 2배 ~ 10배가 되도록 표준물질을 첨가한 시료를

- 단위표기 : 2배 ~ 10배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04361.4 「질산성질소-데발다합금 환원증류법」6.4.2 정확도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04361.4a 「질산성질소-데발다합금 환원증류법」6.4.2 정확도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04361.4 「질산성질소-데발다합금 환원증류법」7.2.1 중화적정법의 경우 0.7 ~ 10 mg NO3-N 함유량

- 단위표기 : 0.7 ~ 10 mg NO3-N 함유량

ES 04361.4a 「질산성질소-데발다합금 환원증류법」7.2.1 중화적정법의 경우 0.7  mg NO3-N ~ 10 mg NO3-N 함유량

- 단위표기 : 0.7 mg NO3-N ~ 10 mg NO3-N 함유량

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04361.4 「질산성질소-데발다합금 환원증류법」7.2.5 증류플라스크를 가열하여 매분 5 ~ 7 mL의 유출속도로 증류하고 유출액량이 180 mL

- 단위표기 : 5 ~ 7 mL

ES 04361.4a 「질산성질소-데발다합금 환원증류법」7.2.5 증류플라스크를 가열하여 매분 5 mL ~ 7 mL의 유출속도로 증류하고 유출액량이 180 mL

- 단위표기 : 5 mL ~ 7 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04361.4 「질산성질소-데발다합금 환원증류법」8.1 자외선/가시선 분광광도법(ES 04355.1 7.2 ~ 7.3)

- 제목 : (ES 04355.1 7.2 ~ 7.3)

ES 04361.4a 「질산성질소-데발다합금 환원증류법」8.1 자외선/가시선 분광광도법(ES 04355.1 7.2)

- 제목 : (ES 04355.1 7.2)

오타 수정

ES 04361.4 「질산성질소-데발다합금 환원증류법」8.2 중화적정법(ES 04355.3 7.2 ~ 7.3)

- 제목 : (ES 04355.3 7.2 ~ 7.3)

ES 04361.4a 「질산성질소-데발다합금 환원증류법」8.2 중화적정법(ES 04355.3 7.2)

- 제목 : (ES 04355.3 7.2)

오타 수정

ES 04361.4 「질산성질소-데발다합금 환원증류법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	중화적정법 : 0.5 mg/L, 흡광도법 : 0.1 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04361.4a 「질산성질소-데발다합금 환원증류법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	중화적정법 : 0.5 mg/L, 흡광도법 : 0.1 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04362.1 「총인-자외선/가시선 분광법」4.1.3 설퍼민산암모늄(ammonium sulfamate,5NH4OSO2NH2, 분자량 : 114.12)

- 내용 : 5NH4OSO2NH2

ES 04362.1a 「총인-자외선/가시선 분광법」4.1.3 설퍼민산암모늄(ammonium sulfamate, NH4OSO2NH2, 분자량 : 114.12)

- 내용 : NH4OSO2NH2

오타 수정

ES 04362.1 「총인-자외선/가시선 분광법」5.4.1 정제수에 정량한계 농도의 1 ~ 10배가 되도록 표준물질을 첨가한

- 내용 : 1 ~ 10배

ES 04362.1a 「총인-자외선/가시선 분광법」5.4.1 정제수에 정량한계 농도의 1배 ~ 10배가 되도록 표준물질을 첨가한

- 내용 : 1배 ~ 10배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04362.2 「총인-연속흐름법」2.1 초기에 보정 시료로 기준점을 설정한 후 시료 7 ~ 10개 당 한번 씩 보정시료를

- 단위표기 : 7 ~ 10개

ES 04362.2a 「총인-연속흐름법」2.1 초기에 보정 시료로 기준점을 설정한 후 시료 7개 ~ 10개 당 한번 씩 보정시료를

- 단위표기 : 7개 ~10개

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04362.2 「총인-연속흐름법」3.2.1 10 ~ 50 mm 흐름셀을 설치한 880 nm 또는 별도의 정해진 파장에서 흡광도를 측정할 수 있는

- 단위표기 : 10 ~ 50 mm

ES 04362.2a 「총인-연속흐름법」3.2.1 10 mm ~ 50 mm 흐름셀을 설치한 880 nm 또는 별도의 정해진 파장에서 흡광도를 측정할 수 있는

- 단위표기 : 10 mm ~ 50 mm

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04362.2 「총인-연속흐름법」6.4.1 정제수에 정량한계 농도의 1 ~ 10배가 되도록 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여

- 단위표기 : 1 ~ 10배

ES 04362.2a 「총인-연속흐름법」6.4.1 정제수에 정량한계 농도의 1배 ~ 10배가 되도록 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여

- 단위표기 : 1배 ~ 10배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04362.2 「총인-연속흐름법」6.4.2 측정 평균값의 상대 박분율로서 나타내며 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04362.2a 「총인-연속흐름법」6.4.2 측정 평균값의 상대 박분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04362.2 「총인-연속흐름법」7.3.1 정제수에 총인 표준용액(5 mg/L) 0 ~ 25 mL를 단계적으로 취하여 넣고 표선을 맞추어

- 단위표기 : 0 ~ 25 mL

ES 04362.2a 「총인-연속흐름법」7.3.1 정제수에 총인 표준용액(5 mg/L) 0 mL ~ 25 mL를 단계적으로 취하여 넣고 표선을 맞추어

- 단위표기 : 0 mL ~ 25 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04362.2 「총인-연속흐름법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.003 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04362.2a 「총인-연속흐름법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.003 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04362.2 「총인-연속흐름법」그림 1. 10 : 검출기 (10 ~ 50 mm)

- 단위표기 : 10 ~ 50 mm

ES 04362.2a 「총인-연속흐름법」그림 1. 10 : 검출기 (10 mm ~ 50 mm)

- 단위표기 : 10 mm ~ 50 mm

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04363.1 「총 질소-자외선/가시선 분광법-산화법」4.2.1 미리 105 ~ 110 ℃에서 4시간 건조한 질산칼륨(pottassium nitrate, KNO3, 분자량 : 101.10) 0.7218 g을 정밀히 달아

- 내용 : pottassium

ES 04363.1a 「총 질소-자외선/가시선 분광법-산화법」4.2.1 미리 105 ~ 110 ℃에서 4시간 건조한 질산칼륨(potassium nitrate, KNO3, 분자량 : 101.10) 0.7218 g을 정밀히 달아

- 내용 : potassium

오타 수정

ES 04363.1 「총 질소-자외선/가시선 분광법-산화법」6.4.1 정제수에 정량한계 농도의 1 ~ 10배가 되도록 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상

- 단위표기 : 1 ~ 10배

ES 04363.1a 「총 질소-자외선/가시선 분광법-산화법」6.4.1 정제수에 정량한계 농도의 1배 ~ 10배가 되도록 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상

- 단위표기 : 1배 ~ 10배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04363.2 「총 질소-자외선/가시선 분광법-카드뮴·구리 환원법」3.2 [주 2] 환원 칼럼은 시료에 따라서 15 ~ 20회 정도 사용하면 질산이온의 환원률이 저하되므로

- 단위표기 : 15 ~ 20회

ES 04363.2a 「총 질소-자외선/가시선 분광법-카드뮴·구리 환원법」3.2 [주 2] 환원 칼럼은 시료에 따라서 15회 ~ 20회 정도 사용하면 질산이온의 환원률이 저하되므로

- 단위표기 : 15회 ~ 20회

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04363.2「총 질소-자외선/가시선 분광법-카드뮴·구리 환원법」3.2 [주 3] 충전재와 충분히 접촉된 상태에서 2 ~ 3시간 방치하고 흘려보낸 다음

- 단위표기 : 2 ~ 3시간

ES 04363.2a 「총 질소-자외선/가시선 분광법-카드뮴·구리 환원법」3.2 [주 3] 충전재와 충분히 접촉된 상태에서 2시간 ~ 3시간 방치하고 흘려보낸 다음

- 단위표기 : 2시간 ~ 3시간

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04363.2 「총 질소-자외선/가시선 분광법-카드뮴·구리 환원법」4.1.5 진한염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 : 36.5 ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 ~ 38 %

ES 04363.2a 「총 질소-자외선/가시선 분광법-카드뮴·구리 환원법」4.1.5 진한염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 : 36.5 % ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 % ~ 38 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04363.2 「총 질소-자외선/가시선 분광법-카드뮴·구리 환원법」4.1.11 입상카드뮴(입경 : 0.5 ~ 2.0 mm) 약 40 g을 삼각플라스크에 넣고

- 단위표기 : 0.5 ~ 2.0 mm

ES 04363.2a 「총 질소-자외선/가시선 분광법-카드뮴·구리 환원법」4.1.11 입상카드뮴(입경 : 0.5 mm ~ 2.0 mm) 약 40 g을 삼각플라스크에 넣고

- 단위표기 : 0.5 mm ~ 2.0 mm

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04363.2 「총 질소-자외선/가시선 분광법-카드뮴·구리 환원법」4.2.1 미리 105 ~ 110 ℃에서 4시간 건조한 질산칼륨(potasium nitrate, KNO3, 분자량 : 101.10)

- 내용 : potasium nitrate

- 단위표기 : 105 ~ 110 ℃

ES 04363.2a 「총 질소-자외선/가시선 분광법-카드뮴·구리 환원법」4.2.1 미리 105 ℃ ~ 110 ℃에서 4시간 건조한 질산칼륨(potassium nitrate, KNO3, 분자량 : 101.10)

- 내용 : potassium nitrate

- 단위표기 : 105 ℃ ~ 110 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정 및

오타 수정

ES 04363.2 「총 질소-자외선/가시선 분광법-카드뮴·구리 환원법」6.4.1 정제수에 정량한계 농도의 1 ~ 10배가 되도록 표준물질을 첨가한 시료를

- 단위표기 : 1 ~ 10배

ES 04363.2a 「총 질소-자외선/가시선 분광법-카드뮴·구리 환원법」6.4.1 정제수에 정량한계 농도의 1배 ~ 10배가 되도록 표준물질을 첨가한 시료를

- 단위표기 : 1배 ~ 10배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04363.2 「총 질소-자외선/가시선 분광법-카드뮴·구리 환원법」6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04363.2a 「총 질소-자외선/가시선 분광법-카드뮴·구리 환원법」6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04363.2 「총 질소-자외선/가시선 분광법-카드뮴·구리 환원법」7.2.1 [주 5] 총 질소의 량이 0.02 mg 이상일 경우에는 200 ~ 500 mL 부피플라스크를 사용하여

- 단위표기 : 200 ~ 500 mL

ES 04363.2a 「총 질소-자외선/가시선 분광법-카드뮴·구리 환원법」7.2.1 [주 5] 총 질소의 량이 0.02 mg 이상일 경우에는 200 mL ~ 500 mL 부피플라스크를 사용하여

- 단위표기 : 200 mL ~ 500 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04363.2 「총 질소-자외선/가시선 분광법-카드뮴·구리 환원법」7.2.4 10분간 방치한 다음 N-(1-나프틸)에틸렌다이아민·이염산용액(1 %) 1 mL를 넣어 섞은 후 10 ~ 30분간 방치한다.

- 단위표기 : 10 ~ 30분간

ES 04363.2a 「총 질소-자외선/가시선 분광법-카드뮴·구리 환원법」7.2.4 10분간 방치한 다음 N-(1-나프틸)에틸렌다이아민·이염산용액(1 %) 1 mL를 넣어 섞은 후 10분 ~ 30분간 방치한다.

- 단위표기 : 10분 ~ 30분간

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04363.2 「총 질소-자외선/가시선 분광법-카드뮴·구리 환원법」7.3.1 표준용액(2 mg  /L) 0 ~ 10 mL를 단계적으로 취하여 100 mL 부피플라스크에

- 띄어쓰기 : 2 mg /L

- 단위표기 : 0 ~ 10 mL

ES 04363.2a 「총 질소-자외선/가시선 분광법-카드뮴·구리 환원법」7.3.1 표준용액(2 mg/L) 0 mL ~ 10 mL를 단계적으로 취하여 100 mL 부피플라스크에

- 띄어쓰기 : 2 mg/L

- 단위표기 : 0 mL ~ 10 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정 및

오타 수정

ES 04363.2 「총 질소-자외선/가시선 분광법-카드뮴·구리 환원법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.004 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04363.2a 「총 질소-자외선/가시선 분광법-카드뮴·구리 환원법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.004 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04363.3 「총질소-자외선/가시선 분광법-환원증류·킬달법」6.4.1 정제수에 정량한계 농도의 1 ~ 10배가 되도록 표준물질을 첨가한 시료를 4개

- 단위표기 : 1 ~ 10배

ES 04363.3a 「총질소-자외선/가시선 분광법-환원증류·킬달법」6.4.1 정제수에 정량한계 농도의 1배 ~ 10배가 되도록 표준물질을 첨가한 시료를 4개

- 단위표기 : 1배 ~ 10배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04363.3 「총질소-자외선/가시선 분광법-환원증류·킬달법」6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04363.3a 「총질소-자외선/가시선 분광법-환원증류·킬달법」6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04363.3 「총질소-자외선/가시선 분광법-환원증류·킬달법」7.1.1.1 시료 적당량(0.7 ~ 10 mg N 함유)를 취하여 1 L 증류플라스크에 넣고

- 단위표기 : 0.7 ~ 10 mg N

ES 04363.3a 「총질소-자외선/가시선 분광법-환원증류·킬달법」7.1.1.1 시료 적당량(0.7 mg N ~ 10 mg N 함유)를 취하여 1 L 증류플라스크에 넣고

- 단위표기 : 0.7 mg N ~ 10 mg N

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04363.3 「총질소-자외선/가시선 분광법-환원증류·킬달법」7.1.1.2 200 mL 부피실린더 수집기에 연결하여 5 ~ 7 mL/min의 유출속도로

- 단위표기 : 5 ~ 7 mL/min

ES 04363.3a 「총질소-자외선/가시선 분광법-환원증류·킬달법」7.1.1.2 200 mL 부피실린더 수집기에 연결하여 5 mL/min ~ 7 mL/min의 유출속도로

- 단위표기 : 5 mL/min ~ 7 mL/min

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04363.3 「총질소-자외선/가시선 분광법-환원증류·킬달법」7.1.2.1 남아있는 잔류물을 소량의 정제수로 씻은 후 플라스크의 내벽을 따라 진한 황산 5 ~ 10 mL를 넣는다.

- 단위표기 : 5 ~ 10 mL

ES 04363.3a 「총질소-자외선/가시선 분광법-환원증류·킬달법」7.1.2.1 남아있는 잔류물을 소량의 정제수로 씻은 후 플라스크의 내벽을 따라 진한 황산 5 mL ~ 10 mL를 넣는다.

- 단위표기 : 5 mL ~ 10 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04363.3 「총질소-자외선/가시선 분광법-환원증류·킬달법」7.1.2.5 증류 플라스크를 가열하여 5 ~ 7 mL/min의 유출속도로

- 단위표기 : 5 ~ 7 mL/min

ES 04363.3a 「총질소-자외선/가시선 분광법-환원증류·킬달법」7.1.2.5 증류 플라스크를 가열하여 5 mL/min ~ 7 mL/min의 유출속도로 .

- 단위표기 : 5 mL/min ~ 7 mL/min

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04363.3 「총질소-연속흐름법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.02 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04363.3a 「총질소-자외선/가시선 분광법-환원증류·킬달법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.02 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04363.4 「총질소-연소흐름법」 2.1 기준점을 설정한 후 시료 7 ~ 10개

- 단위표기 : 7 ~ 10개

ES 04363.4a 「총질소-연소흐름법」2.1  기준점을 설정한 후 시료 7개 ~ 10개

- 단위표기 : 7개 ~ 10개

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04363.4 「총질소-연소흐름법」3.2.1 검출기 10 ~ 50 mm 흐름 셀(flow cell)과 기기

- 단위표기 : 10 ~ 50 mm

ES 04363.4a 「총질소-연소흐름법」3.2.1 검출기 10 mm ~ 50 mm 흐름 셀(flow cell)과 기기

- 단위표기 : 10 mm ~ 50 mm

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04363.4 「총질소-연소흐름법」4.2.1 미리 105 ~ 110 ℃에서 4시간 건조한 질산칼륨

- 단위표기 : 105 ~ 110 ℃

ES 04363.4a 「총질소-연소흐름법」4.2.1 미리 105 ℃ ~ 110 ℃에서 4시간 건조한 질산칼륨

- 단위표기 : 105 ℃ ~ 110 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04363.4 「총질소-연소흐름법」6.4.1 정제수에 정량한계의 1 ~ 10배가 되도록

- 단위표기 : 1 ~ 10배

ES 04363.4a 「총질소-연소흐름법」6.4.1 정제수에 정량한계의 1배 ~ 10배가 되도록

- 단위표기 1배 ~ 10배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04363.4 「총질소-연소흐름법」6.4.2 상대 백분율로서 나타내며 그값이 75 ~ 125 % 이내

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04363.4a 「총질소-연소흐름법」6.4.2 상대 백분율로서 나타내며 그값이 75 % ~ 125 % 이내

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04363.4 「총질소-연소흐름법」7.3.1 희석 용액에 표준용약(10 mg/L) 0 ~ 25 mL를 단계적으로 취하여 넣고

- 단위표기 : 0 ~ 25 mL

ES 04363.4a 「총질소-연소흐름법」7.3.1 희석 용액에 표준용약(10 mg/L) 0 mL~ 25 mL를 단계적으로 취하여 넣고

- 단위표기 : 0 mL ~ 25 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04363.4 「총질소-연소흐름법」표 1. 정확도 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04363.4a 「총질소-연소흐름법」표 1. 정확도 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04363.4 「총질소-연소흐름법」그림 1. 검출기 (10 ~ 50 mm)

ES 04363.4a 「총질소-연소흐름법」그림 1. 검출기 (10 mm ~ 50 mm)

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04364.1 「퍼클로레이트-액체크로마토그래프-질량분석법」(Perchlorate-Liquid Chromatograph-Mass Spectrometry)

- 제목 :　-액체크로마토그래프-질량분석법

Chromatograph-Mass Spectrometry

ES 04364.1a 「퍼클로레이트-액체크로마토그래피-질량분석법」(Perchlorate-Liquid Chromatography-Mass Spectrometry)

- 제목 :　-액체크로마토그래피-질량분석법

Chromatography-Mass Spectrometry

오타 수정

ES 04364.1 「퍼클로레이트-액체크로마토그래프-질량분석법」 3.1 일반적으로 500 ~ 5,000 psi의 압력으로 일정하게 이동상을 흘려주어, 고정상인 입자들로

- 단위표기 : 500 ~ 5,000 psi

ES 04364.1a 「퍼클로레이트-액체크로마토그래피-질량분석법」3.1 일반적으로 500 psi ~ 5,000 psi의 압력으로 일정하게 이동상을 흘려주어, 고정상인 입자들로

- 단위표기 : 500 psi ~ 5,000 psi

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04364.1 3.1.1 역상 컬럼(ODS계통)을 사용하고, 10 ~ 30 cm, (중략) 보호 컬럼은 길이가 5 ~ 10 cm 정도로

- 단위표기 : 10 ~ 30 cm, 5 ~ 10 cm

ES 04364.1a 3.1.1 역상 컬럼(ODS계통)을 사용하고, 10 cm ~ 30 cm, (중략) 보호 컬럼은 길이가 5 cm ~ 10 cm 정도로

- 단위표기 : 10 cm ~ 30 cm, 5 cm ~ 10 cm

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04364.1 3.1.2 최소한 5,000 psi의 고압이 가능하며, 0.1 ~ 10 mL/분 정도의

- 단위표기 : 0.1 ~ 10 mL/분

ES 04364.1a 3.1.2 최소한 5,000 psi의 고압이 가능하며, 0.1 mL/분 ~ 10 mL/분 정도의

- 단위표기 : 0.1 mL/분 ~ 10 mL/분

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04364.1 6.4.2 정확도는 4회 이상 측정한 평균값의 상대백분율로 나타내고 그 값이  75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04364.1a 6.4.2 정확도는 4회 이상 측정한 평균값의 상대백분율로 나타내고 그 값이  75  % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04364.1 7.3.1 표준용액(1.0 mg/L) 0, 0.01 ~ 0.25 mL를 단계적으로 취하여 넣고

- 단위표기 : 0, 0.01 ~ 0.25 mL

ES 04364.1a 7.3.1 표준용액(1.0 mg/L) 0 mL, 0.01 mL ~ 0.25 mL를 단계적으로 취하여 넣고

- 단위표기 : 0 mL, 0.01 mL ~ 0.25 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04364.1 「퍼클로레이트-액체크로마토그래프-질량분석법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.002 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) > 0.98 또는 감응계수의 상대표준편차 25 % 이내
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04364.1a 「퍼클로레이트-액체크로마토그래피-질량분석법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.002 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) > 0.98 또는 감응계수의 상대표준편차 25 % 이내
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04364.2 「퍼클로레이트-이온크로마토그래피」3.1.2 시료주입량은 보통 0.05 ~ 1 mL이다.

- 단위표기 : 0.05 ~ 1 mL

ES 04364.2a 「퍼클로레이트-이온크로마토그래피」3.1.2 시료주입량은 보통 0.05 mL ~ 1 mL이다.

- 단위표기 : 0.05 ~ 1 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04364.2 「퍼클로레이트-이온크로마토그래피」6.4.2 그 값이 75 ~ 125 %이다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04364.2a 「퍼클로레이트-이온크로마토그래피」6.4.2 그 값이 75 % ~ 125 %이다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04364.2 「퍼클로레이트-이온크로마토그래피」7.2.1 유속은 시스템에 적절한 0.25 ~ 2.0 mL/min 으로 ∼

- 단위표기 : 0.25 ~ 2.0 mL/min

ES 04364.2a 「퍼클로레이트-이온크로마토그래피」7.2.1 유속은 시스템에 적절한 0.25 mL/min ~ 2.0 mL/min 으로 ∼

- 단위표기 : 0.25 mL/min ~ 2.0 mL/min

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04364.2 「퍼클로레이트-이온크로마토그래피」7.3.1 표준용액(1.0 mg/L) 0, 0.01 ~ 2 mL를 단계적으로 취하여 넣고 ∼

- 단위표기 : 0, 0.01 ~ 2 mL

ES 04364.2a 「퍼클로레이트-이온크로마토그래피」7.3.1 표준용액(1.0 mg/L) 0 mL, 0.01 mL ~ 2 mL를 단계적으로 취하여 넣고 ∼

- 단위표기 : 0 mL, 0.01 mL ~ 2 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04364.2 「퍼클로레이트-이온크로마토그래피」 표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.002 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) > 0.98 또는 감응계수의 상대표준편차 25 % 이내
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04364.2a 「퍼클로레이트-이온크로마토그래피」 표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.002 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) > 0.98 또는 감응계수의 상대표준편차 25 % 이내
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04364.2 「퍼클로레이트-이온크로마토그래피」 (예시 3) <1차원> 용리액 30 ~ 60 mM Potassium hydoxide

- 단위표기 : 30 ~ 60 mM

ES 04364.2a 「퍼클로레이트-이온크로마토그래피」 (예시 3) <1차원> 용리액 30 mM ~ 60 mM Potassium hydoxide

- 단위표기 : 30 mM ~ 60 mM

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04365.1 「페놀류-자외선/가시선 분광법」4.1.6 요오드산칼륨(potassium iodate, KIO3, 분자량 : 214.00)를 120 ~ 140 ℃로 2시간 건조하고 ∼

- 단위표기 : 120 ~ 140 ℃

ES 04365.1a 「페놀류-자외선/가시선 분광법」4.1.6 요오드산칼륨(potassium iodate, KIO3, 분자량 : 214.00)를 120 ℃ ~ 140 ℃로 2시간 건조하고 ∼

- 단위표기 : 120 ℃ ~ 140 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04365.1 「페놀류-자외선/가시선 분광법」6.4.1 정제수에 정량한계의 1 ~ 10배가 되도록 ∼

- 단위표기 : 1 ~ 10배

ES 04365.1a 「페놀류-자외선/가시선 분광법」6.4.1 정제수에 정량한계의 1배 ~ 10배가 되도록 ∼

- 단위표기 : 1배 ~ 10배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04365.1 「페놀류-자외선/가시선 분광법」6.4.2 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04365.1a 「페놀류-자외선/가시선 분광법」6.4.2 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04365.1 「페놀류-자외선/가시선 분광법」7.2.2 직접 측정법 페놀함량(페놀농도 0.05 ~ 0.5 mg/L)

- 단위표기 : 0.05 ~ 0.5 mg/L

ES 04365.1a 「페놀류-자외선/가시선 분광법」7.2.2 직접 측정법 페놀함량(페놀농도 0.05 mg/L ~ 0.5 mg/L)

- 단위표기 : 0.05 mg/L ~ 0.5 mg/L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04365.1 「페놀류-자외선/가시선 분광법」7.3.1 페놀 표준용액(1 mg/L) 0, 2.5 ~ 50 mL를 단계적으로 취하여 ∼

- 단위표기 : 0, 2.5 ~ 50 mL

ES 04365.1a 「페놀류-자외선/가시선 분광법」7.3.1 페놀 표준용액(1.0 mg/L) 0 mL, 2.5 mL ~ 50 mL를 단계적으로 취하여 ∼

- 단위표기 : 0 mL, 0.5 mL ~ 50 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04365.1 「페놀류-자외선/가시선 분광법」7.3.2 페놀 표준용액(10 mg/L) 0, 0.5 ~ 50 mL를 단계적으로 취하여 ∼

- 단위표기 : 0, 0.5 ~ 50 mL

ES 04365.1 「페놀류-자외선/가시선 분광법」7.3.2 페놀 표준용액(10 mg/L) 0 mL, 0.5 mL ~ 50 mL를 단계적으로 취하여 ∼

- 단위표기 : 0 mL, 0.5 mL ~ 50 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04365.1 「페놀류-자외선/가시선 분광법」 표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	추출법 : 0.005 mg/L, 직접법 : 0.05 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) ≥ 0.98 또는 감응계수의 상대표준편차 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04365.1a 「페놀류-자외선/가시선 분광법」 표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	추출법 : 0.005 mg/L, 직접법 : 0.05 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) ≥ 0.98 또는 감응계수의 상대표준편차 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04365.2 「페놀류-연속흐름법」2.1 초기에 보정 시료로 기준점을 설정한 후 시료 7 ~ 10개 당 한 개 이상 ∼

- 단위표기 : 7 ~ 10개

ES 04365.2a 「페놀류-연속흐름법」2.1 초기에 보정 시료로 기준점을 설정한 후 시료 7개 ~ 10개 당 한 개 이상 ∼

- 단위표기 : 7개 ~ 10개

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04365.2 「페놀류-연속흐름법」3.2.1 0 ~ 50 mm 흐름 셀(flow cell)과 ∼

- 단위표기 : 0 ~ 50 mm

ES 04365.2a 「페놀류-연속흐름법」3.2.1 0 mm ~ 50 mm 흐름 셀(flow cell)과 ∼

- 단위표기 : 0 mm ~ 50 mm

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04365.2 「페놀류-연속흐름법」6.4.1 정제수에 정량한계의 1 ~ 10배가 되도록 ∼

- 단위표기 : 1 ~ 10배

ES 04365.2a 「페놀류-연속흐름법」6.4.1 정제수에 정량한계의 1배 ~ 10배가 되도록 ∼

- 단위표기 : 1배 ~ 10배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04365.2 「페놀류-연속흐름법」6.4.2 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04365.2a 「페놀류-연속흐름법」6.4.2 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04365.2 「페놀류-연속흐름법」7.3.1 표준용액(1 mg/L) 0 ~ 25 mL를 각각

- 단위표기 : 0 ~ 25 mL

ES 04365.2a 「페놀류-연속흐름법」7.3.1 표준용액(1 mg/L) 0 mL ~ 25 mL를 각각

- 단위표기 : 0 mL ~ 25 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04365.2 「페놀류-연속흐름법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.007 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) 0.995 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04365.2a 「페놀류-연속흐름법」표 1.

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.007 mg/L
검정곡선	결정계수(R2) 0.995 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04365.2 「페놀류-연속흐름법」그림 1. 7 : 검출기(10 ~ 50 mm)

- 단위표기 : 10 ~ 50 mm

ES 04365.2a 「페놀류-연속흐름법」그림 1. 7 : 검출기(10 mm ~ 50 mm)

- 단위표기 : 10 mm ~ 50 mm

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04366.1 「황산이온-이온크로마토그래피」황산이온(SO42)의 정성 및 정량분석방법으로

- 내용 : SO42

ES 04366.1a 「황산이온-이온크로마토그래피」황산이온(SO42-)의 정성 및 정량분석방법으로

- 내용 : SO42-

오타 수정

ES 04400.1 1.1 이 시험기준은 물속에 존재하는 중금속을 정량하기 위하여 시료를 2,000 ~ 3,000 K 의 불꽃 속으로 시료를 주입하였을 때

- 단위표기 : 2,000 ~ 3,000 K

ES 04400.1a 1.1 이 시험기준은 물속에 존재하는 중금속을 정량하기 위하여 시료를 2,000 K ~ 3,000 K 의 불꽃 속으로 시료를 주입하였을 때

- 단위표기 : 2,000 K ~ 3,000 K

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.1 2.1 원자흡수 측정에 사용하는 가장 보편적인 광원으로 네온이나 아르곤가스를 1 ~ 5 torr 의 압력으로

- 단위표기 : 1 ~ 5 torr

ES 04400.1a 2.1 원자흡수 측정에 사용하는 가장 보편적인 광원으로 네온이나 아르곤가스를 1 torr ~ 5 torr 의 압력으로

- 단위표기 : 1 torr ~ 5 torr

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.1 3.1 단일 또는 이중 채널, 단일 또는 이중 빔을 채용한 분광계로 단색화 장치, 광전자증폭검출기, 190 ~ 800 nm 나비의 슬릿 및 기록계로 구성된다.

- 단위표기 : 190 ~ 800 nm

ES 04400.1a 3.1 단일 또는 이중 채널, 단일 또는 이중 빔을 채용한 분광계로 단색화 장치, 광전자증폭검출기, 190 nm ~ 800 nm 나비의 슬릿 및 기록계로 구성된다.

- 단위표기 : 190 nm ~ 800 nm

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.1 4.1.2 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 36.5 ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 ~ 38 %

ES 04400.1a 4.1.2 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 36.5 % ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 % ~ 38 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.1 6.3.1 검정곡선의 직선성은 3 ~ 5개의 표준용액의 측정결과로부터 얻어진 검정곡선

- 단위표기 : 3 ~ 5개

ES 04400.1a 6.3.1 검정곡선의 직선성은 3개 ~ 5개의 표준용액의 측정결과로부터 얻어진 검정곡선

- 단위표기 : 3개 ~ 5개

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.1 6.4.2 정확도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04400.1a 6.4.2 정확도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.1 7.2.2 기기를 가동하여 속빈 음극램프에 전류가 흐르게 하고 에너지 레벨이 안정될 때까지 10 ~ 20분간 예열한다.

- 단위표기 : 10 ~ 20분간

ES 04400.1a 7.2.2 기기를 가동하여 속빈 음극램프에 전류가 흐르게 하고 에너지 레벨이 안정될 때까지 10분 ~ 20분간 예열한다.

- 단위표기 : 10분 ~ 20분간

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.1 7.3.1.1 항목별 표준용액을 시료의 농도에 따라 0 ~ 25 mL 범위 내에서 100 mL 부피플라스크에 단계적으로 취한다.

- 단위표기 : 0 ~ 25 mL

ES 04400.1a 7.3.1.1 항목별 표준용액을 시료의 농도에 따라 0 mL ~ 25 mL 범위 내에서 100 mL 부피플라스크에 단계적으로 취한다.

- 단위표기 : 0 mL ~ 25 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.1 7.3.2.1 시료 적당량(75mL 미만)을 3 ~ 5개의 100mL 부피플라스크에 동일한 양을 첨가한다.

- 단위표기 : 3 ~ 5개

ES 04400.1a 7.3.2.1 시료 적당량(75mL 미만)을 3개 ~ 5개의 100mL 부피플라스크에 동일한 양을 첨가한다.

- 단위표기 : 3개 ~ 5개

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.1 10.0 부록 표 1. 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04400.1a 10.0 부록 표 1. 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.2 1.1 전류를 다시 급격히 증가시켜 2,000 ~ 3,000 K 온도에서 원자화시킨 후 각 원소의 고유 파장에 대한 흡광도를 측정하여

- 단위표기 : 2,000 ~ 3,000 K

ES 04400.2a 1.1 전류를 다시 급격히 증가시켜 2,000 K ~ 3,000 K 온도에서 원자화시킨 후 각 원소의 고유 파장에 대한 흡광도를 측정하여

- 단위표기 : 2,000 K ~ 3,000 K

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.2 2.2 원자흡수 측정에 사용하는 가장 보편적인 광원으로 네온이나 아르곤가스를 1 ~ 5 torr 의 압력으로 채운 유리관에 텅스텐 양극과 원통형 음극을 봉입한 형태의 램프이다.

- 단위표기 : 1 ~ 5 torr

ES 04400.2a 2.2 원자흡수 측정에 사용하는 가장 보편적인 광원으로 네온이나 아르곤가스를 1 torr ~ 5 torr 의 압력으로 채운 유리관에 텅스텐 양극과 원통형 음극을 봉입한 형태의 램프이다.

- 단위표기 : 1 torr ~ 5 torr

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.2 3.1 단일 또는 이중 채널, 단일 또는 이중 빔을 채용한 분광계로 단색화장치, 광전자증폭검출기, 190 ~ 800 nm 나비의 슬릿 및 기록계로 구성된다.

- 단위표기 : 190 ~ 800 nm

ES 04400.2a 3.1 단일 또는 이중 채널, 단일 또는 이중 빔을 채용한 분광계로 단색화장치, 광전자증폭검출기, 190 nm ~ 800 nm 나비의 슬릿 및 기록계로 구성된다.

- 단위표기 : 190 nm ~ 800 nm

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.2 3.1.3 흑연로 가열장치는 초당 2,000 ℃ 이상 가열할 수 있는 것을 사용하여야 하며, 흑연로 튜브는 일정회수(20 ~ 30회)이상 사용하면 교체하여야 한다.

- 단위표기 : 20 ~ 30회

ES 04400.2a 3.1.3 흑연로 가열장치는 초당 2,000 ℃ 이상 가열할 수 있는 것을 사용하여야 하며, 흑연로 튜브는 일정회수(20회 ~ 30회)이상 사용하면 교체하여야 한다.

- 단위표기 : 20회 ~ 30회

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.2 7.3.1.1 항목별 표준용액을 시료의 농도에 따라 0 ~ 25 mL 범위 내에서 100 mL 부피플라스크에 단계적으로 취한다.

- 단위표기 : 0 ~ 25 mL

ES 04400.2a 7.3.1.1 항목별 표준용액을 시료의 농도에 따라 0 mL ~ 25 mL 범위 내에서 100 mL 부피플라스크에 단계적으로 취한다.

- 단위표기 : 0 mL ~ 25 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.2 7.3.2.1 시료 적당량(75 mL 미만)을 3 ~ 5개의 100 mL 부피플라스크에 동일한 양을 첨가한다.

- 단위표기 : 3 ~ 5개

ES 04400.2a 7.3.2.1 시료 적당량(75 mL 미만)을 3개 ~ 5개의 100 mL 부피플라스크에 동일한 양을 첨가한다.

- 단위표기 : 3개 ~ 5개

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.3 1.1 이 시험기준은 물속에 존재하는 중금속을 정량하기 위하여 시료를 고주파유도코일에 의하여 형성된 아르곤 플라스마에 주입하여 6,000 ~ 8,000 K에서

- 단위표기 : 6,000 ~ 8,000 K

ES 04400.3a 1.1 이 시험기준은 물속에 존재하는 중금속을 정량하기 위하여 시료를 고주파유도코일에 의하여 형성된 아르곤 플라스마에 주입하여 6,000 K ~ 8,000 K에서

- 단위표기 : 6,000 K ~ 8,000 K

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.3 3.1.3.1 라디오고주파(RF, radio frequency) 발생기는 출력범위 750 ~ 1,200 W 이상의 것을 사용하며, 이 때 사용하는 주파수는 27.12 MHz 또는 40.68 MHz를 사용한다.

- 단위표기 : 750 ~ 1,200 W

ES 04400.3a 3.1.3.1 라디오고주파(RF, radio frequency) 발생기는 출력범위 750 W ~ 1,200 W 이상의 것을 사용하며, 이 때 사용하는 주파수는 27.12 MHz 또는 40.68 MHz를 사용한다.

- 단위표기 : 750 W ~ 1,200 W

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.3 3.1.3.2 내부직경 18, 12, 1.5 mm인 3개의 동심원 또는 동등한 규격의

단위표기 : 18, 12, 1.5 mm

ES 04400.3a 3.1.3.2 내부직경 18 mm, 12 mm, 1.5 mm인 3개의 동심원 또는 동등한 규격의

단위표기 : 18 mm, 12 mm

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.3 4.1.1 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.84, 함량 36.5 ~ 38 %)과 정제수를 1 : 1 비율로 섞는다.

- 단위표기 36.5 ~ 38 %

ES 04400.3a 4.1.1 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.84, 함량 36.5 % ~ 38 %)과 정제수를 1 : 1 비율로 섞는다.

- 단위표기 36.5 % ~ 38 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.3 4.3.1 비스무트(Bi), 스칸듐(Sc), 이트륨(Y), 인듐(In), 터븀(Tb) 등의 개별 표준원액(1,000 mg/L) 1 ~ 5개를 선택하여

- 단위표기 : 1 ~ 5개

ES 04400.3a 4.3.1 비스무트(Bi), 스칸듐(Sc), 이트륨(Y), 인듐(In), 터븀(Tb) 등의 개별 표준원액(1,000 mg/L) 1개 ~ 5개를 선택하여

- 단위표기 : 1개 ~ 5개

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.3 7.2.2 플라스마를 켜고 30 ~ 60분간 불꽃을 안정화 시킨 후, 기기업체에서 제공하는 매뉴얼에

- 단위표기 : 30 ~ 60분간

ES 04400.3a 7.2.2 플라스마를 켜고 30분 ~ 60분간 불꽃을 안정화 시킨 후, 기기업체에서 제공하는 매뉴얼에

- 단위표기 : 30분 ~ 60분간

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.3 7.3.1.1 항목별 표준용액 또는 혼합표준용액(50 mg/L)을 0 ~ 25 mL 범위 내에서

- 단위표기 : 0 ~ 25 mL

ES 04400.3a 7.3.1.1 항목별 표준용액 또는 혼합표준용액(50 mg/L)을 0 mL ~ 25 mL 범위 내에서

- 단위표기 : 0 mL ~ 25 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.3 7.3.2.1 시료 적당량(75 mL 미만)을  3 ~ 5개의

- 단위표기 : 3 ~ 5개

ES 04400.3a 7.3.2.1 시료 적당량(75 mL 미만)을  3개 ~ 5개의

- 단위표기 : 3개 ~ 5개

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.3 7.3.3.1 항목별 표준용액 또는 혼합표준용액(50 mg/L) 0 ~ 25 mL를 100 mL 부피플라스크에 단계적으로 취하고

- 단위표기 : 0 ~ 25 mL

ES 04400.3a 7.3.3.1 항목별 표준용액 또는 혼합표준용액(50 mg/L) 0 mL ~ 25 mL를 100 mL 부피플라스크에 단계적으로 취하고

- 단위표기 : 0 mL ~ 25 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.3 10.0 표 1. 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04400.3a 10.0 표 1. 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.4 4.2.4.1 비스무트(Bi), 스칸듐(Sc), 이트륨(Y), 인듐(Y), 터븀(Tb) 등의 개별 표준원액(1,000 mg/L) 1 ~ 5개를 선택하여

- 단위표기 : 1 ~ 5개

ES 04400.4a 4.2.4.1 비스무트(Bi), 스칸듐(Sc), 이트륨(Y), 인듐(Y), 터븀(Tb) 등의 개별 표준원액(1,000 mg/L) 1개 ~ 5개를 선택하여

- 단위표기 : 1개 ~ 5개

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.4 4.3 4 ∼ 5개의 분석시료를 준비하여 ∼

- 단위표기 : 4 ~ 5개

ES 04400.4a 4.3 4개 ∼ 5개의 분석시료를 준비하여 ∼

- 단위표기 : 4개 ~ 5개

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.4 6.3.1 검정곡선의 직선성은 3 ~ 5개의 표준용액의 측정결과로부터 얻어진 검정곡선

- 단위표기 : 3 ~ 5개

ES 04400.4a 6.3.1 검정곡선의 직선성은 3개 ~ 5개의 표준용액의 측정결과로부터 얻어진 검정곡선

- 단위표기 : 3개 ~ 5개

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.4 7.3.2.1 시료 적당량(75 mL 미만)을  3 ~ 5개의

- 단위표기 : 3 ~ 5개

ES 04400.4a 7.3.2.1 시료 적당량(75 mL 미만)을 3개 ~ 5개의

- 단위표기 : 3개 ~ 5개

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.5 6.3.2 감응계수(RF)는 검정곡선 작성을 위한 표준용액의 농도에 대한 흡광도 와 같은 감응(R, response)으로

- 띄어쓰기 : 흡광도 와

ES 04400.5a 6.3.2 감응계수(RF)는 검정곡선 작성을 위한 표준용액의 농도에 대한 흡광도와 같은 감응(R, response)으로

- 띄어쓰기 : 흡광도와

오타 수정

ES 04400.5 6.4.2 정확도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04400.5a 6.4.2 정확도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.5 7.3.1.1 표준용액(2.0 mg/L)을 정제수로 희석하여 0 ~ 0.080 mg/L 농도를 만들고

- 단위표기 : 0 ~ 0.080 mg/L

ES 04400.5a 7.3.1.1 표준용액(2.0 mg/L)을 정제수로 희석하여 0 mg/L ~ 0.080 mg/L 농도를 만들고

- 단위표기 : 0 mg/L ~ 0.080 mg/L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.5 7.3.2.1 비소표준용액(1.0 mg/L)를 정제수로 희석하여 0 ~ 0.3 mg/L 농도를 만들고

- 단위표기 : 0 ~ 0.3 mg/L

ES 04400.5a 7.3.2.1 비소표준용액(1.0 mg/L)를 정제수로 희석하여 0 mg/L ~ 0.3 mg/L 농도를 만들고

- 단위표기 : 0 mg/L ~ 0.3 mg/L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.5 7.3.3.1 수은표준용액(1.0 mg/L)를 정제수로 희석하여 0 ~ 10.0 mg/L 농도를 만들고

- 단위표기 : 0 mg/L ~ 10.0 mg/L

ES 04400.5a 7.3.3.1 수은표준용액(1.0 mg/L)를 정제수로 희석하여 0 mg/L ~ 10.0 mg/L 농도를 만들고

- 단위표기 : 0 mg/L ~ 10.0 mg/L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04400.5 10.0 표 1 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04400.5a 10.0 표 1 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04401.0 1.0 구리는 지각 중에 55 mg/kg이 존재하며 환경 중 존재량은 토양 중에는 2 ~ 100 mg/kg, 자연수에는 0.2 ~ 30 ㎍/L, 식품 중

- 단위표기 : 2 ~ 100 mg/kg, 0.2 ~ 30 ㎍/L

ES 04401.0a 1.0 구리는 지각 중에 55 mg/kg이 존재하며 환경 중 존재량은 토양 중에는 2 mg/kg ~ 100 mg/kg, 자연수에는 0.2 ㎍/L ~ 30 ㎍/L, 식품 중에는

- 단위표기 : 2 mg/kg ~ 100 mg/kg, 0.2 ㎍/L ~ 30 ㎍/L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04401.2 4.1.1 다이에틸다이티오카르바민산나트륨 ․ 3수화물(sodiumdiethyldithiocarbamatetrihydrate, C5H10NNaS2 ․ 3H2O, 분자량 : 225.31) 1.3 g을 정제수에 녹여 100 mL로 한다.

- 띄어쓰기 : sodiumdiethyldithiocarbamatetrihydrate

ES 04401.2a 4.1.1 다이에틸다이티오카르바민산나트륨 ․ 3수화물(sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, C5H10NNaS2 ․ 3H2O, 분자량 : 225.31) 1.3 g을 정제수에 녹여 100 mL로 한다.

- 띄어쓰기 : sodium diethyldithiocarbamate trihydrate

오타 수정

ES 04401.2 4.1.2 메타크레졸퍼플(m-cresolpuple, C21H18SO5, 분자량 : 382.44) 0.1 g을 에틸알코올(ethanol, C2H5OH, 분자량 : 46.07, 함량 95 %) 50 mL에 녹이고 정제수를 넣어 100 mL로 한다.

- 오타 수정 : m-cresolpuple

ES 04401.2a 4.1.2 메타크레졸퍼플(m-cresolpurple, C21H18SO5, 분자량 : 382.44) 0.1 g을 에틸알코올(ethanol, C2H5OH, 분자량 : 46.07, 함량 95 %) 50 mL에 녹이고 정제수를 넣어 100 mL로 한다.

- 오타 수정 : m-cresolpurple

오타 수정

ES 04401.2 4.1.3 사이트르산이암모늄(ammonium citrate, C6H14N2O7, 분자량 : 226.19) 10 g을 정제수 약 80 mL에 녹이고 메타크레졸퍼플-에틸알코올 용액 2 ~ 3방울 넣고

- 단위표기 : 2 ~ 3방울

ES 04401.2a 4.1.3 사이트르산이암모늄(ammonium citrate, C6H14N2O7, 분자량 : 226.19) 10 g을 정제수 약 80 mL에 녹이고 메타크레졸퍼플-에틸알코올 용액 2방울 ~ 3방울 넣고

- 단위표기 : 2방울 ~ 3방울

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04401.2 4.1.5 아세트산부틸(acetic acid, butyl ester, C6H12O2, 분자량 : 116.16)

- 내용수정 : acetic acid, butyl ester

ES 04401.2a 4.1.5 아세트산부틸(acetic acid butyl ester, C6H12O2, 분자량 : 116.16)

- 내용수정 : acetic acid butyl ester

오타 수정

ES 04401.2 6.3 3 ~ 5개의 표준용액의 측정결과로부터 얻어진 검정곡선의

- 단위표기 : 3 ~ 5개

ES 04401.2a 6.3 3개 ~ 5개의 표준용액의 측정결과로부터 얻어진 검정곡선의

- 단위표기 : 3개 ~ 5개

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04401.2 6.4.2 정확도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 75 ~ 125 %

ES 04401.2a 6.4.2 정확도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04401.2 7.2.1 전처리한 시료 적당량(구리로서 0.03 mg 이하 함유)을 분별깔대기에 넣어 메타크레졸퍼플에틸알코올용액(0.1 %) 2 ~ 3방울을

- 단위표기 : 2 ~ 3방울

ES 04401.2a 7.2.1 전처리한 시료 적당량(구리로서 0.03 mg 이하 함유)을 분별깔대기에 넣어 메타크레졸퍼플에틸알코올용액(0.1 %) 2방울 ~ 3방울을

- 단위표기 : 2방울 ~ 3방울

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04401.2 7.3.1 구리표준용액(1 mg/L) 0, 2  ~ 30 mL를 단계적으로 취하여

- 단위표기 : 0, 2 ~ 30 mL

ES 04401.2a 7.3.1 구리표준용액(1 mg/L) 0 mL, 2 mL ~ 30 mL를 단계적으로 취하여

- 단위표기 : 0 mL, 2 mL ~ 30 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04401.2 10.0 표 1 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04401.2a 10.0 표 1 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04402.0 1.0 환경 중에 존재량은 토양에서 2  ~ 200 mg/kg, 도시 지역 강우 중 40㎍/L, 하천과 호소수에는 0.0001 ~ 0.01 ㎍/L이다.

- 단위표기 : 2 ~ 200 mg/kg, 0.0001 ~ 0.01 ㎍/L

ES 04402.0a 1.0 환경 중에 존재량은 토양에서 2 mg/kg ~ 200 mg/kg, 도시 지역 강우 중 40㎍/L, 하천과 호소수에는 0.0001 ㎍/L ~ 0.01 ㎍/L이다.

- 단위표기 : 2 mg/kg ~ 200 mg/kg, 0.0001 ㎍/L ~ 0.01 ㎍/L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04402.2 4.1.3 사이트르이암모늄용액(납시험용)(10 %)

사이트르이암모늄(ammonium dicitrate, C6H14N2O7, 분자량 : 226.19) ~ 다음에 사염화탄소 5 ~ 10 mL를 넣어 흔들어 섞어

- 내용수정 : ammonium dicitrate, C6H14N2O7, 분자량 : 226.19

- 단위표기 : 5 ~ 10 mL

ES 04402.2a 4.1.3 사이트로이암모늄용액(납시험용)(10 %)

사이트로이암모늄(ammonium citrate dibasic, C6H14N2O7, 분자량 : 226.18) ~ 다음에 사염화탄소 5 mL ~ 10 mL를 넣어 흔들어 섞어

- 내용수정 : 사이트로이암모늄(ammonium citrate dibasic, C6H14N2O7, 분자량 : 226.18)

- 단위표기 : 5 mL ~ 10 mL

오타 수정

ES 04402.2 4.1.6 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 36.5 ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 ~ 38 %

ES 04402.2a 4.1.6 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 36.5 % ~ 38 %)과

- 단위표기 : 36.5 ~ 38 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04402.2 7.2.2 디티존 ․ 사염화탄소용액(0.005 %) 5 mL를 넣어 1분간 세게 흔들어 섞고 정치하여 사염화탄소층을 분리하여 눈금실린더에 옮기고 다시 수층에 디티존 ․ 사염화탄소용액(0.005 %) 2 ~ 3 mL 넣어

- 단위표기 : 2 ~ 3 mL

ES 04402.2a 7.2.2 디티존 ․ 사염화탄소용액(0.005 %) 5 mL를 넣어 1분간 세게 흔들어 섞고 정치하여 사염화탄소층을 분리하여 눈금실린더에 옮기고 다시 수층에 디티존 ․ 사염화탄소용액(0.005 %) 2 mL ~ 3 mL 넣어

- 단위표기 : 2 mL ~ 3 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04402.2 7.2.5 추출하여 10 ~ 20 mL로 한 사염화탄소층에 프탈산수소칼륨 완충용액(pH 3.4) 20 mL씩을 넣어 2회 역추출하고

- 단위표기 : 10 ~ 20 mL

ES 04402.2a 7.2.5 추출하여 10 mL ~ 20 mL로 한 사염화탄소층에 프탈산수소칼륨 완충용액(pH 3.4) 20 mL씩을 넣어 2회 역추출하고

- 단위표기 : 10 mL ~ 20 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04402.2 7.3.1 납 표준용액(1 mg/L) 0, 1 ~ 40.0 mL를 단계적으로 취하여

- 단위표기 : 0, 1 ~ 40.0 mL

ES 04402.2a 7.3.1 납 표준용액(1 mg/L) 0 mL, 1 mL ~ 40.0 mL를 단계적으로 취하여

- 단위표기 : 0 mL, 1 mL ~ 40.0 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04402.2 10.0 표 1 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04402.2a 10.0 표 1 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04403.1 4.1.2.1 다음에 정제사염화탄소 5 ~ 10 mL를 넣고 흔들어 섞고 정치하여

- 단위표기 : 5 ~ 10 mL

ES 04403.1a 4.1.2.1 다음에 정제사염화탄소 5 mL ~ 10 mL를 넣고 흔들어 섞고 정치하여

- 단위표기 : 5 mL ~ 10 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04403.1 4.1.2.7 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 36.5 ~ 38 %)과

- 단위표기 : 36.5 ~ 38 %

ES 04403.1a 4.1.2.7 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 36.5 % ~ 38 %)과

- 단위표기 : 36.5 % ~ 38 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04403.1 7.1.2.1 페놀프탈레인 에틸알코올용액(0.5 %) 몇 방울을 넣고 암모니아수(1 +5)를 한 방울씩 떨어뜨려 적색이 될 때까지 중화하고 암모니아수(1 + 5) 2 ~ 3방울을 더 넣는다.

- 단위표기 : 2 ~ 3방울

ES 04403.1a 7.1.2.1  페놀프탈레인 에틸알코올용액(0.5 %) 몇 방울을 넣고 암모니아수(1 + 5)를 한 방울씩 떨어뜨려 적색이 될 때까지 중화하고 암모니아수(1 + 5) 2방울 ~ 3방울을 더 넣는다.

- 단위표기 : 2방울 ~ 3방울

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04403.1 7.1.2.3 여기에 암모니아수(1 + 50) 10 ~ 20 mL를 넣고 30초간 세게 흔들어 섞고 정치하여 분리한다.

- 단위표기 : 10 ~ 20 mL

ES 04403.1a 7.1.2.3 여기에 암모니아수(1 + 50) 10 mL ~ 20 mL를 넣고 30초간 세게 흔들어 섞고 정치하여 분리한다.

- 단위표기 : 10 mL ~ 20 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04403.2 4.1.4 사이트르산이암모늄용액(10 %)

사이트르산이암모늄(ammonium citrate, C6H14N2O7, 분자량 : 226.18) (중략) 사염화탄소 5 ~ 10 mL를

- 내용수정 : 사이트르산이암모늄(ammonium citrate, C6H14N2O7, 분자량 : 226.18)

- 단위표기 : 5 ~ 10 mL

ES 04403.2a 4.1.4 사이트로이암모늄용액(10 %)

사이트로이암모늄(ammonium citrate dibasic, C6H14N2O7, 분자량 : 226.18) (중략) 사염화탄소 5 mL ~ 10 mL를

- 내용수정 : 사이트로이암모늄(ammonium citrate dibasic, C6H14N2O7, 분자량 : 226.18)

- 단위표기 : 5 mL ~ 10 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정 및

오타 수정

ES 04403.2 4.1.8 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.84, 함량 36.5 ~ 38 %)을 부피비 1 : 20 으로 정제수와 희석한다.

- 단위표기 : 36.5 ~ 38 %

ES 04403.2a 4.1.8 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.84, 함량 36.5 % ~ 38 %)을 부피비 1 : 20 으로 정제수와 희석한다.

- 단위표기 : 36.5 % ~ 38 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04403.2 7.2.2 지시약으로 페놀프탈레인에틸알코올용액(0.5 %) (중략) 암모니아수(1 + 5) 2 ~ 3방울을 더 넣는다.

- 단위표기 : 2 ~ 3방울

ES 04403.2a 7.2.2 지시약으로 페놀프탈레인에틸알코올용액(0.5 %) (중략) 암모니아수(1 + 5) 2방울 ~ 3방울을 더 넣는다.

- 단위표기 : 2방울 ~ 3방울

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04403.2 7.2.4 여기에 암모니아수(1 + 50) 10 ~ 20 mL를 넣고 30초간 세게 흔들어 섞고 정치

- 단위표기 : 10 ~ 20 mL

ES 04403.2a 7.2.4 여기에 암모니아수(1 + 50) 10 mL ~ 20 mL를 넣고 30초간 세게 흔들어 섞고 정치

- 단위표기 : 10 mL ~ 20 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04403.2 7.3.1 니켈 표준용액(5 mg/L) 0, 0.4  ~ 10 mL를 25 mL 부피플라스크에 넣고 정제수를 넣어 15 mL가 되게 희석한다.

- 단위표기 : 0, 0.4 ~ 10 mL

ES 04403.2a 7.3.1 니켈 표준용액(5 mg/L) 0 mL, 0.4 mL ~ 10 mL를 25 mL 부피플라스크에 넣고 정제수를 넣어 15 mL가 되게 희석한다.

- 단위표기 : 0 mL, 0.4 mL ~ 10 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04403.2 10.0 표 1 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04403.2a 10.0 표 1 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04404.0 1.0 망간은 지각 중에 널리 분포하는 원소이며 환경 중에는 토양에서 200 ~ 3,000 mg/kg, 하천수에는 8 ~ 180 ㎍/L로 분포한다.

- 단위표기 : 200 ~ 3,000 mg/kg, 8 ~ 180 ㎍/L

ES 04404.0a 1.0 망간은 지각 중에 널리 분포하는 원소이며 환경 중에는 토양에서 200 mg/kg ~ 3,000 mg/kg, 하천수에는 8 ㎍/L ~ 180 ㎍/L로 분포한다.

- 단위표기 : 200 mg/kg ~ 3,000 mg/kg, 8 ㎍/L ~ 180 ㎍/L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04404.1 4.1.2.5 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.84, 함량 : 36.5 ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 ~ 38 %

ES 04404.1a 4.1.2.5 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.84, 함량 : 36.5 % ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 % ~ 38 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04404.1 7.1.2.1 황산제이철용액(Fe3+, 2,000 mg/L) 5 mL와 과산화수소수용액(30 %) 5 ~ 10 mL를 넣는다.

- 단위표기 : 5 ~ 10 mL

ES 04404.1a 7.1.2.1 황산제이철용액(Fe3+, 2,000 mg/L) 5 mL와 과산화수소수용액(30 %) 5 mL ~ 10 mL를 넣는다.

- 단위표기 : 5 mL ~ 10 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04404.1 7.1.2.2 여액 및 씻은 액을 합하여 0.1 ~ 1M의 염산산성으로 하여 일정량으로 한다.

- 띄어쓰기 : 1M

- 단위표기 : 0.1 ~ 1 M

ES 04404.1a 7.1.2.2 여액 및 씻은 액을 합하여 0.1 M ~ 1 M의 염산산성으로 하여 일정량으로 한다.

- 띄어쓰기 : 1 M

- 단위표기 : 0.1 M ~ 1 M

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정 및

오타 수정

ES 04404.2 7.1.2.1 황산제이철 용액 5 mL와 과산화수소용액(30 %) 5 ~ 10 mL를 넣는다.

- 단위표기 : 5 ~ 10 mL

ES 04404.2a 7.1.2.1 황산제이철 용액 5 mL와 과산화수소용액(30 %) 5 mL ~ 10 mL를 넣는다.

- 단위표기 : 5 mL ~ 10 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04404.2 7.3.1 망간표준용액 0 ~ 30.0 mL를 단계적으로 취하여 부피플라스크에 넣어 정제수를 넣어 100 mL가 되게 희석한다.

- 단위표기 0 ~ 30.0 mL

ES 04404.2a 7.3.1 망간표준용액 0 mL ~ 30.0 mL를 단계적으로 취하여 부피플라스크에 넣어 정제수를 넣어 100 mL가 되게 희석한다.

- 단위표기 0 mL ~ 30.0 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04404.2 10.0 표 1. 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04404.2a 10.0 표 1. 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04405.0 1.0 바륨은 지각 중에 평균 390 mg/kg이 존재하고, 환경 중에 존재량은 토양에서 63~ 810 mg/kg, 도시 지역 강우 중 10 mg/L, 지하수에는 0.05 ~ 1 mg/L 이다.

- 단위표기 : 63 ~ 810 mg/kg, 0.05 ~ 1 mg/L

ES 04405.0a 1.0 바륨은 지각 중에 평균 390 mg/kg이 존재하고, 환경 중에 존재량은 토양에서 63 mg/kg ~ 810 mg/kg, 도시 지역 강우 중 10 mg/L, 지하수에는 0.05 mg/L ~ 1 mg/L 이다.

- 단위표기 : 63 mg/kg ~ 810 mg/kg, 0.05 mg/L ~ 1 mg/L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04406.1 4.1.4 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 36.5 ~ 38 %)

- 단위표기 36.5 ~ 38 %

ES 04406.1a 4.1.4 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 36.5 % ~ 38 %)

- 단위표기 36.5 % ~ 38 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04406.1 7.1.1 비소로써 2 ~ 30 ㎍ As/L을 함유하는 시료 적당량을 취하여

- 단위표기 : 2 ~ 30 ㎍ As/L

ES 04406.1a 7.1.1 비소로써 2 ㎍ As/L ~ 30 ㎍ As/L을 함유하는 시료 적당량을 취하여

- 단위표기 : 2 ㎍ As/L ~ 30 ㎍ As/L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04406.1 7.3.1 비소 표준용액(0.1 mg/L) 0, 5 ~ 50 mL를 단계적으로 취하여

- 단위표기 : 0, 5 ~ 50 mL

ES 04406.1a 7.3.1 비소 표준용액(0.1 mg/L) 0 mL, 5 mL ~ 50 mL를 단계적으로 취하여

- 단위표기 : 0 mL, 5 mL ~ 50 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04406.1 10.0 표 1. 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04406.1a 10.0 표 1. 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04406.2 4.1.7 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 36.5 ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 ~ 38 %

ES 04406.2a 4.1.7 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 36.5 % ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 % ~ 38 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04406.2 7.1.1 비소로써 2 ~ 30 ㎍ AS를 함유하도록 시료 적당량 취한 다음 진한질산 10 mL와 황산(1 + 1) 12 mL를 가한다.

- 단위표기 : 2 ~ 30 ㎍ As

ES 04406.2a 7.1.1 비소로써 2 ㎍ As ~ 30 ㎍ As를 함유하도록 시료 적당량 취한 다음 진한질산 10 mL와 황산(1 + 1) 12 mL를 가한다.

- 단위표기 : 2 ㎍ As ~ 30 ㎍ As

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04406.2 7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액을 수소화비소 발생병(A)에 옮기고, 요오드화칼륨용액 15 mL를 넣어 2 ~ 3분간 방치한 다음

- 단위표기 :  2 ~ 3분간

ES 04406.2a 7.2.1 전처리에서 얻은 시험용액을 수소화비소 발생병(A)에 옮기고, 요오드화칼륨용액 15 mL를 넣어 2분 ~ 3분간 방치한 다음

- 단위표기 :  2분 ~ 3분간

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04406.2 7.3.1 비소 표준용액(1.0 mg/L) 0, 2  ~ 10 mL를

- 단위표기 : 0, 2 ~ 10 mL

ES 04406.2a 7.3.1 비소 표준용액(1.0 mg/L) 0 mL, 2 mL ~ 10 mL를

- 단위표기 : 0 mL, 2 mL ~ 10 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04406.2 10.0 표 1. 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04406.2a 10.0 표 1 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04407.0 1.0 하천수에는 0.02 ~ 0.63 ㎍/L 잔류하며

-- 단위표기 : 0.02 ~ 0.63 ㎍/L

ES 04407.0a 하천수에는 0.02 ㎍/L ~ 0.63 ㎍/L 잔류하며

- 단위표기 : 0.02 ㎍/L ~ 0.63 ㎍/L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04407.1 4.1.4 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 36.5 ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 ~ 38 %

ES 04407.1a 4.1.4 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 36.5 % ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 % ~ 38 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04407.1 7.1.1 셀레늄으로써 2 ~ 30 ㎍ Se/L을 함유하는 시료 적당량을 취하여

- 단위표기 : 2 ~ 30 ㎍ Se/L

ES 04407.1a 7.1.1 셀레늄으로써 2 ㎍ Se/L ~ 30 ㎍ Se/L을 함유하는 시료 적당량을 취하여

- 단위표기 : 2 ㎍ Se/L  ~ 30 ㎍ Se/L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04407.1 7.3.1 셀레늄 표준용액(10 mg/L) 0 , 0.5 ~ 2.5 mL를 단계적으로 취하여

- 단위표기 : 0, 0.5 ~ 2.5 mL

ES 04407.1a 7.3.1 셀레늄 표준용액(10 mg/L) 0 mL, 0.5 mL ~ 2.5 mL를 단계적으로 취하여

- 단위표기 : 0 mL, 0.5 mL ~ 2.5 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04407.1 10.0 표 1. 75~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04407.1a 10.0 표 1. 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04408.0 1.0 토양 중에 100 ㎍/kg, 하천수와 호소수에서 0.03 ~ 0.1 ㎍/L, 지하수에서 0.01 ~ 0.10 ㎍/L, 온천수에서 0.01 ~ 2.5 ㎍/L

- 단위표기 : 0.03 ~ 0.1 ㎍/L, 0.01 ~ 0.10 ㎍/L, 0.01 ~ 2.5 ㎍/L

ES 04408.0a 1.0 토양 중에 100 ㎍/kg, 하천수와 호소수에서 0.03 ㎍/L ~ 0.1 ㎍/L, 지하수에서 0.01 ㎍/L ~ 0.10 ㎍/L, 온천수에서 0.01 ㎍/L  ~ 2.5 ㎍/L

- 단위표기 : 0.03 ㎍/L ~ 0.1 ㎍/L, 0.01 ㎍/L ~ 0.10 ㎍/L. 0.01 ㎍/L ~ 2.5 ㎍/L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04408.1 3.1

A : 환원용기(300 ~ 350 mL의 유리병)

C : 유량계(0.5 ~ 5 L/min의 유량측정이 가능한 것)

D : 흡수셀(길이 10 ~ 30 cm 석영제)

E : 송기펌프(0.5 ~ 3 L/min의 송기능력이 있는 것)

- 단위표기 : 300 ~ 350 mL, 0.5 ~ 5 L/min, 10 ~ 30 cm, 0.5 ~ 3 L/min

ES 04408.1a 3.1

A : 환원용기(300 mL ~ 350 mL의 유리병)

C : 유량계(0.5 L/min ~ 5 L/min의 유량측정이 가능한 것)

D : 흡수셀(길이 10 cm ~ 30 cm 석영제)

E : 송기펌프(0.5 L/min ~ 3 L/min의 송기능력이 있는 것)

- 단위표기 : 300 mL ~ 350 mL, 0.5 L/min ~ 5 L/min, 10 cm ~ 30 cm, 0.5 L/min ~ 3 L/min

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04408.1 4.1.2 과황산칼륨(potassium

per   sulfate, K2S2O8, 분자량 : 270.32)

- 띄어쓰기 : potassium per sulfate

ES 04408.1a 4.1.2 과황산칼륨(potassium persulfate, K2S2O8, 분자량 : 270.32)

- 띄어쓰기 : potassium persulfate

오타 수정

ES 04408.1 4.1.5 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 36.5 ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 ~ 38 %

ES 04408.1a 4.1.5 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 36.5 % ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 % ~ 38 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04408.1 7.2.1 〔주 1〕 시료의 전처리를 생략하고 시룔를 직접 환원용기에 넣고 환상(1 + 1)

- 내용수정 : 시룔, 환상

ES 04408.1a 7.2.1 〔주 1〕 시료의 전처리를 생략하고 시료를 직접 환원용기에 넣고 황산(1 + 1)

- 내용수정 : 시료, 황산

오타 수정

ES 04408.1 7.3 수은 표준용액(1 mg/L) 0 ~ 25 mL

- 단위표기 : 0 ~ 25 mg/L

ES 04408.1a 7.3 수은 표준용액(1 mg/L) 0 mL ~ 25 mL

- 단위표기 : 0 mg/L ~ 25 mg/L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04408.1 10.0 표 1. 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04408.1a 10.0 표 1. 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

단위표기 수정

ES 04408.2 4.1.1 디티존(5-Amino-2-benzimidazolethiol, C7H7N3S, 분자량 : 165.22) 0.111 g을 사염화탄소(carbon tetra chloride, CCl4, 분자량 : 153.82, 분광계용)

- 띄어쓰기 : tetra chloride

ES 04408.2a 4.1.1 디티존(5-Amino-2-benzimidazolethiol, C7H7N3S, 분자량 : 165.22) 0.111 g을 사염화탄소(carbon tetrachloride, CCl4, 분자량 : 153.82, 분광계용)

- 띄어쓰기 : tetrachloride

오타 수정

ES 04408.2 염산(hydrochloric acid HCl, 분자량 : 36.46, 함량 36.5 ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 ~ 38 %

ES 04408.2a 염산(hydrochloric acid HCl, 분자량 : 36.46, 함량 36.5 % ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 % ~ 38 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04408.2 7.2.1 일정량(250 ~ 500 mL)으로

- 단위표기 : 250 ~ 500 mL

ES 04408.2a 7.2.1 일정량(250 mL ~ 500 mL)으로

- 단위표기 : 250 mL ~ 500 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04408.2 7.3.1 수은 표준용액(1.0 mg/L) 0 ~ 25 mL를 단계적으로 취하여

- 단위표기 : 0 ~ 25 mL

ES 04408.2a 7.3.1 수은 표준용액(1.0 mg/L) 0 mL ~ 25 mL를 단계적으로 취하여

- 단위표기 : 0 mL ~ 25 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04408.2 10.0 표 1. 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04408.2a 10.0 표 1. 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04408.4 3.1.3 튜빙은 5 ~ 10 % 염산으로 세척 통에 8시간 이상 담근 후, 정제수로 헹군다.

- 단위표기 : 5 ~ 10 %

ES 04408.4a 3.1.3 튜빙은 5 % ~ 10 % 염산으로 세척 통에 8시간 이상 담근 후, 정제수로 헹군다.

- 단위표기 : 5 % ~ 10 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04408.4 4.1.2 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 36.5 ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 ~ 38 %

ES 04408.4a 4.1.2 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 36.5 % ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 % ~ 38 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04408.4 4.1.4 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 36.5 ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 ~ 38 %

ES 04408.4a 4.1.4 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 36.5 % ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 % ~ 38 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04408.4.6.3.1 검정곡석의 직선성은 3 ~ 5개의 표준용액의 측정결과로부터

- 단위표기 : 3 ~  5개

ES 04408.4a 6.3.1 검정곡석의 직선성은 3개 ~ 5개의 표준용액의 측정결과로부터

- 단위표기 : 3개 ~  5개

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04408.4 6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04408.4a 6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04408.4 10.0 표 1. 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04408.4a 10.0 표 1. 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04409.0 1.0 지각 중에는 70 mg/kg, 토양 중에는 10 ~ 300 mg/kg

- 단위표기 : 10 ~ 300 mg/kg

ES 04409.0a 1.0 지각 중에는 70 mg/kg, 토양 중에는 10 mg/kg ~ 300 mg/kg

- 단위표기 : 10 mg/kg  ~ 300 mg/kg

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04409.2 7.2.3 30 ℃ 이하에서 2 ~ 5분간 방치하여

- 단위표기 : 2 ~ 5분간

ES 04409.2a 7.2.3 30 ℃ 이하에서 2분 ~ 5분간 방치하여

- 단위표기 : 2분 ~ 5분간

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04409.2 7.2.3 〔주 2〕 발색의 정도는 15 ~ 29 ℃, pH는 8.8 ~ 9.2의 범위에서 잘 된다.

- 단위표기 : 15 ~ 29 ℃

ES 04409.2a 7.2.3 〔주 2〕발색의 정도는 15 ℃ ~ 29 ℃, pH는 8.8 ~ 9.2의 범위에서 잘 된다.

- 단위표기 : 15 ℃ ~ 29 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04409.2 7.3.1 아연표준용액(2 mg/L) 0 , 1 ~ 20 mL를 단계적으로 취하여

- 단위표기 : 0, 1 ~ 20 mL

ES 04409.2a 7.3.1 아연표준용액(2 mg/L) 0 mL, 1 mL ~ 20 mL를 단계적으로 취하여

- 단위표기 : 0 mL, 1 mL ~ 20 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04409.2 10.0 표 1. 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04409.2a 10.0 표 1. 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04412.1 4.1.1.2 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 36.5~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 ~ 38 %

ES 04412.1a 4.1.1.2 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 36.5 % ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 % ~ 38 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04412.2 7.2.2 정제수를 넣어 50 ~ 100 mL로 하고 암모니아수(1 + 1)를 넣어

- 단위표기 : 50 ~ 100 mL

ES 04412.2a 7.2.2 정제수를 넣어 50 mL ~ 100 mL로 하고 암모니아수(1 + 1)를 넣어

- 단위표기 : 50 mL ~ 100 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04412.2 7.3.1 철 표준용액(10 mg/L) 0 , 2  ~ 50 mL를 단계적으로 취하여

- 단위표기 : 0, 2 ~ 50 mL

ES 04412.2a 7.3.1 철 표준용액(10 mg/L) 0 mL, 2 mL ~ 50 mL를 단계적으로 취하여

- 단위표기 : 0 mL, 2 mL ~ 50 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04412.2 10.0 표 1. 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04412.2a 10.0 표 1. 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04413.0 1.0 토양 중에 0.1 ~ 0.5 mg/kg, 하천수에 1 ㎍/L, 지하수에 1 ~ 10 ㎍/L 정도로 존재한다.

- 단위표기 0.1 ~ 0.5 mg/kg, 1 ~ 10 ㎍/L

ES 04413.0a 1.0 토양 중에 0.1 mg/kg ~ 0.5 mg/kg, 하천수에 1 ㎍/L, 지하수에 1 ㎍/L ~ 10 ㎍/L 정도로 존재한다.

- 단위표기 0.1 mg/kg ~ 0.5 mg/kg, 1 ㎍/L ~ 10 ㎍/L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04413.2 4.1.2 사이트르산이암모늄용액(10 %)

사이트르산이암모늄(ammonium dicitrate,

C6H14N2O7, 분자량 : 226.19) (중략) 다음에 사염화탄소(carbon tetra chloride, CCl4, 분자량 : 153.82) 5 ~ 10 mL를 넣고 흔들어 섞고

- 내용 : 사이트르산이암모늄(ammonium

dicitrate, C6H14N2O7,  분자량 : 226.19)

- 단위표기 : 5 ~ 10 mL

ES 04413.2a 4.1.2 사이트로이암모늄용액(10 %)

사이트로이암모늄(ammonium citrate dibasic,

C6H14N2O7, 분자량 : 226.18) (중략) 다음에 사염화탄소(carbon tetra chloride, CCl4, 분자량 : 153.82) 5 mL ~ 10 mL를 넣고 흔들어 섞고

- 내용 : 사이트르산이암모늄(ammonium citrate

dibasic, C6H14N2O7, 분자량 : 226.18)

- 단위표기 : 5 mL ~ 10 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정 및

오타 수정

ES 04413.2 4.1.5 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 36.5 ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 ~ 38 %

ES 04413.2a 4.1.5 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 36.5 % ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 % ~ 38 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04413.2 7.3.1 카드뮴표준용액(1 mg/L) 0, 1 ~ 30.0 mL를 단계적으로 취하여

- 단위표기 : 0, 1 ~ 30.0 mL

ES 04413.2a 7.3.1 카드뮴표준용액(1 mg/L) 0 mL, 1 mL ~ 30.0 mL를 단계적으로 취하여

- 단위표기 : 0 mL, 1 mL ~ 30.0 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04413.2 10.0 표 1. 75~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04413.2a 10.0 표 1. 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

단위표기 수정

ES 04414.1 7.1.1 시료 중

- 내용수정 : 7.1.1

ES 04414.1a 7.1.1.1 시료 중

- 내용수정 : 7.1.1.1

오타 수정

ES 04414.1 7.1.2 시료 적당량을

- 내용수정 : 7.1.2

ES 04414.1a 7.1.1.2 시료 적당량을

- 내용수정 : 7.1.1.2

오타 수정

ES 04414.1 7.1.3 여액 및 씻은 액을 합하여 0.1 ~ 1 N 산성용액으로 하여 일정량으로 한다.

- 내용수정 : 7.1.3

- 단위표기 : 0.1 ~ 1 N

ES 04414.1a 7.1.1.3 여액 및 씻은 액을 합하여 0.1 N ~ 1 N 산성용액으로 하여 일정량으로 한다.

- 내용수정 : 7.1.1.3

- 단위표기 : 0.1 N ~ 1 N

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정 및

오타 수정

ES 04414.1 7.3.2.1 크롬표준용액(0.5 mg Cr/L) 0  ~ 5 mL를 단계적으로

- 단위표기 : 0 ~ 5 mL

ES 04414.1a 7.3.2.1 크롬표준용액(0.5 mg Cr/L) 0 mL ~ 5 mL를 단계적으로

- 단위표기 : 0 mL ~ 5 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04414.1 10.0 표 1. 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04414.1a 10.0 표 1. 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04414.2 7.2.11 메틸오렌지 지시약 3 ~ 4방울을 첨가한 다음

- 단위표기 : 3 ~ 4방울

ES 04414.2a 7.2.11 메틸오렌지 지시약 3방울 ~ 4방울을 첨가한 다음

- 단위표기 : 3방울 ~ 4방울

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04414.2 7.3.1 6가 크롬표준용액(2 mg/L) 0, 1  ~ 25 mL를 단계적으로 취한다.

- 내용　: 2 mg/L, - 단위표기 : 0, 1 ~ 25 mL

ES 04414.2a 7.3.1 6가 크롬표준용액(5 mg/L) 0 mL, 1 mL ~ 25 mL를 단계적으로 취한다.

- 내용　: 5 mg/L, - 단위표기 : 0 mL, 1 mL ~ 25 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정 및

오타 수정

ES 04414.2 10.0 표 1. 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 7 ~ 125 %

ES 04414.2a 10.0 표 1. 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04415.1 7.1 다만 시료는 0.1 ~ 1 N 질산 또는 염산산성용액으로 한다.

- 단위표기 : 0.1 ~ 1 N

ES 04415.1a 7.1. 다만 시료는 0.1 N ~ 1 N 질산 또는 염산산성용액으로 한다.

- 단위표기 : 0.1 N ~ 1 N

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04415.1 7.3.1 6가 크롬표준용액(10 mg/L) 0, 2 ~ 50 mL를

- 단위표기 : 0, 2 ~ 50 mL

ES 04415.1a 7.3.1 6가 크롬표준용액(10 mg/L) 0 mL, 2 mL ~ 50 mL를

- 단위표기 : 0 mL, 2 mL ~ 50 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04415.1 10.0 표 1. 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04415.1a 10.0 표 1. 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04415.2 7.3.1 6가 크롬표준용액(5.0 mg/L) 2 mL ~ 20 mL를 100 mL 부피플라스크에 단계적으로 넣는다.

- 내용 : 크롬표준용액(5.0 mg/L)

ES 04415.2a 7.3.1 6가 크롬표준용액(2.0 mg/L) 2 mL ~ 20 mL를 100 mL 부피플라스크에 단계적으로 넣는다.

- 내용 : 크롬표준용액(2.0 mg/L)

오타 수정

ES 04416.1 3.1.1 컬럼은 안지름 3 mm, 길이 40 ~ 150 cm의 모세관 컬럼이나

- 단위표기 : 40 ~ 150 cm

ES 04416.1a 3.1.1 컬럼은 안지름 3 mm, 길이 40 cm ~ 150 cm의 모세관 컬럼이나

- 단위표기 : 40 cm ~ 150 cm

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04416.1 3.1.2 헬륨으로서 유속은 30 ~ 80 mL/min, 시료주입부 온도는 140 ~ 240 ℃, 컬럼온도는 130 ~ 180 ℃로 사용한다.

- 단위표기 : 30 ~ 80 mL/min, 140 ~ 240 ℃, 130 ~ 180 ℃

ES 04416.1a 3.1.2 헬륨으로서 유속은 30 mL/min ~ 80 mL/min, 시료주입부 온도는 140 ℃ ~ 240 ℃, 컬럼온도는 130 ℃ ~ 180 ℃로 사용한다.

- 단위표기 : 30 mL/min ~ 80 mL/min, 140 ℃ ~ 240 ℃, 130 ℃ ~ 180 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04416.1 3.1.3 검출기로 전자포획형 검출기(ECD, electron capture detector)를 사용하고, 검출기의 온도는 140 ~ 200 ℃로 한다.

- 단위표기 : 140 ~ 200 ℃

ES 04416.1a 3.1.3 검출기로 전자포획형 검출기(ECD, electron capture detector)를 사용하고, 검출기의 온도는 140 ℃ ~ 200 ℃로 한다.

- 단위표기 : 140 ℃ ~ 200 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04416.1 4.1.5 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 36.5 ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 ~ 38 %

ES 04416.1a 4.1.5 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 36.5 % ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 % ~ 38 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04416.1 4.2.2.1 염화메틸수은(ethyl mercury chloride, C2H5HgCl, 분자량 : 265.11)

- 내용 : ethyl mercury

ES 04416.1a 4.2.2.1 염화메틸수은(ethylmercury chloride, C2H5HgCl, 분자량 : 265.11)

- 내용 : ethylmercury

오타 수정

ES 04416.1 4.2.2.2 염화메틸수은(ethyl mercury chloride, C2H5HgCl, 분자량 : 265.11)

- 내용 : ethyl mercury

ES 04416.1a 4.2.2.2 염화메틸수은(ethylmercury chloride, C2H5HgCl, 분자량 : 265.11)

- 내용 : ethylmercury

오타 수정

ES 04416.1 6.4.2 상대 백분율로서 나타내고 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 15 %

ES 04416.1a 6.4.2 상대 백분율로서 나타내고 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 15 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04416.1 7.1.1 〔주 1〕정제수 소량씩으로 2 ~ 3회 씻어준 다음 여액 및 씻은 액을 합하여 7.0 분석방법에 따라 시험한다.

- 단위표기 : 2 ~ 3회

ES 04416.1a 7.1.1 〔주 1〕정제수 소량씩으로 2회 ~ 3회 씻어준 다음 여액 및 씻은 액을 합하여 7.0 분석방법에 따라 시험한다.

- 단위표기 : 2회 ~ 3회

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04416.1 7.1.3 3분간 흔들어 섞고 정치하여 수층을 20  ~ 30 mL 분별깔때기에 옮긴다.

- 단위표기 : 20 ~ 30 mL

ES 04416.1a 7.1.3 3분간 흔들어 섞고 정치하여 수층을 20 mL ~ 30 mL 분별깔때기에 옮긴다.

- 단위표기 : 20 mL ~ 30 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04416.1 7.1.4 벤젠층을 5 ~ 10 mL 공전시험관에 옮기고 크로마토그래프용 무수황산나트륨을 넣어 탈수시킨다.

- 단위표기 : 5 ~ 10 mL

ES 04416.1a 7.1.4 벤젠층을 5 mL ~ 10 mL 공전시험관에 옮기고 크로마토그래프용 무수황산나트륨을 넣어 탈수시킨다.

- 단위표기 : 5 mL ~ 10 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04416.1 7.2.2 〔주 3〕 사용하고 남아있는 5 ~ 10 mL 공전 시험관의 벤젠 1 mL(시료추출액)를 다른 공전시험관에 넣고

- 단위표기 : 5 ~ 10 mL

ES 04416.1a 7.2.2 〔주 3〕 사용하고 남아있는 5 mL ~ 10 mL 공전 시험관의 벤젠 1 mL(시료추출액)를 다른 공전시험관에 넣고

- 단위표기 : 5 mL ~ 10 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04416.1 10.0 표 1. 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04416.1a 10.0 표 1. 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04416.2 3.1 유리판(200 × 200 mm)에 0.20 ~ 0.25 mm 범위의 균일한 두께로 도포한다. 105 ~ 110 ℃로 약 3시간 건조하고

- 단위표기 : 200 × 200 mm, 0.20 ~ 0.25 mm, 105 ~ 110 ℃

ES 04416.2a 3.1 유리판(200 mm × 200 mm)에 0.20 mm ~ 0.25 mm 범위의 균일한 두께로 도포한다. 105 ℃ ~ 110 ℃로 약 3시간 건조하고

- 단위표기 : 200 mm × 200 mm, 0.20 mm ~ 0.25 mm, 105 ℃ ~ 110 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정정

ES 04416.2 4.1.3 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 : 36.5 ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 ~ 38 %

ES 04416.2a 4.1.3 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 : 36.5 % ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 % ~ 38 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04416.2 4.2.2.1 염화에틸수은(ethyl mercury chloride, C2H5HgCl, 분자량 265.11) 표준원액

- 띄어쓰기 : ethyl mercury

ES 04416.2a 4.2.2.1 염화에틸수은(ethylmercury chloride, C2H5HgCl, 분자량 265.11) 표준원액

- 띄어쓰기 : ethylmercury

오타 수정

ES 04416.2 4.2.2.2 염화에틸수은(ethyl mercury chloride, C2H5HgCl, 분자량 265.11)

- 띄어쓰기 : ethyl mercury

ES 04416.2a 4.2.2.2 염화에틸수은(ethylmercury chloride, C2H5HgCl, 분자량 265.11)

- 띄어쓰기 : ethylmercury

오타 수정

ES 04416.2 6.4.2 상대 백분율로서 나타내고 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04416.2a 6.4.2 상대 백분율로서 나타내고 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04416.2 7.1.1 [주 1] 침전을 물 소량씩으로 2 ~ 3회 씻어준 다음

- 단위표기 : 2 ~ 3회

ES 04416.2a 7.1.1 [주 1] 침전을 물 소량씩으로 2회 ~ 3회 씻어준 다음

- 단위표기 : 2회 ~ 3회

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04416.2 10.0 표 1. 정확도 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04416.2a 10.0 표 1. 정확도 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04501.1 다이에틸헥실프탈레이트-용매추출/기체크로마토그래프-질량분석법, Gas Chromatograph

- 내용수정 : 기체크로마토그래프, Gas Chromatograph

ES 04501.1a 다이에틸헥실프탈레이트-용매추출/기체크로마토그래피-질량분석법, Gas Chromatography

- 내용수정 : 기체크로마토그래피, Gas Chromatography

오타 수정

ES 04501.1 1.3.3 300 ℃에서 1 ~ 2일 동안 가열한 후

- 단위표기 : 1 ~ 2일

ES 04501.1a 1.3.3 300 ℃에서 1일 ~ 2일 동안 가열한 후

- 단위표기 : 1일 ~ 2일

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04501.1 3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 ~ 0.53 mm, 필름두께 0.25 ~ 3.0 ㎛, 길이 20 ~ 100 m

- 단위표기 : 0.20 ~ 0.53 mm, 0.25 ~ 3.0 ㎛, 20 ~ 100 m

ES 04501.1a 3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.53 mm, 필름두께 0.25 ㎛ ~ 3.0 ㎛, 길이 20 m ~ 100 m

- 단위표기 : 0.20 mm ~ 0.53 mm, 0.25 ㎛ ~ 3.0 ㎛, 20 m ~ 100 m

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04501.1 3.1.2 헬륨으로서 유량은 0.5 ~ 5 mL/min, 시료주입구 온도는 280 ℃, 컬럼온도는 50 ~ 325 ℃로 사용한다.

- 단위표기 : 0.5 ~ 5 mL/min, 50 ~ 325 ℃

ES 04501.1a 3.1.2 헬륨으로서 유량은 0.5 mL/min ~ 5 mL/min, 시료주입구 온도는 280 ℃, 컬럼온도는 50 ℃ ~ 325 ℃로 사용한다.

- 단위표기 : 0.5 mL/min ~ 5 mL/min, 50 ℃ ~ 325 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04501.1 3.1.3 미량주사기는 1 ~ 25 ㎕ 부피의 기체크로마토그래프용을 사용한다.

- 단위표기 : 1 ~ 25 ㎕

ES 04501.1a 3.1.3 미량주사기는 1 ㎕ ~ 25 ㎕ 부피의 기체크로마토그래프용을 사용한다.

- 단위표기 : 1 ㎕ ~ 25 ㎕

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04501.1 3.2.1 이온화방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 ~ 70 eV을 사용한다.

- 단위표기 : 35 ~ 70 eV

ES 04501.1a 3.2.1 이온화방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV을 사용한다.

- 단위표기 : 35 eV ~ 70 eV

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04501.1 3.4 플로리실은 입경 150 ∼ 250 ㎛, ∼

- 단위표기 : 150 ∼ 250 ㎛, 20 ~ 30 mL

ES 04501.1a 3.4 플로리실은 입경 150 ㎛ ∼ 250 ㎛, ∼

- 단위표기 : 150 ㎛ ∼ 250 ㎛, 20 mL ~ 30 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04501.1 4.1.4 불순물 피크가 없는 것을 사용하거나 오븐에서 500 ~ 700 ℃로

- 단위표기 : 500 ~ 700 ℃

ES 04501.1a 4.1.4 불순물 피크가 없는 것을 사용하거나 오븐에서 500 ℃ ~ 700 ℃로

- 단위표기 : 500 ℃ ~ 700 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04501.1 4.1.5 불순물 피크가 없는 것을 사용하거나 오븐에서 500 ~ 700 ℃로

- 단위표기 : 500 ~ 700 ℃

ES 04501.1a 4.1.5 불순물 피크가 없는 것을 사용하거나 오븐에서 500 ℃ ~ 700 ℃로

- 단위표기 : 500 ℃ ~ 700 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04501.1 6.3.2 방법검출한계의 5 ~ 50배 또는 검정곡선의 중간 농도에

- 단위표기 : 5 ~ 50배

ES 04501.1a 6.3.2 방법검출한계의 5배 ~ 50배 또는 검정곡선의 중간 농도에

- 단위표기 : 5배 ~ 50배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04501.1 6.4.1 정제수에 정량한계의 1 ~ 5배의 농도가 되도록 동일하게

- 단위표기 : 1 ~ 5배

ES 04501.1a 6.4.1 정제수에 정량한계의 1배 ~ 5배의 농도가 되도록 동일하게

- 단위표기 : 1배 ~ 5배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04501.1 6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내고 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04501.1a 6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내고 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04501.1 7.1.5 추출액을 0.5 ~ 1 mL까지 농축하며, 필요시 농축을 더 할 수 있다.

- 단위표기 : 0.5 ~ 1 mL

ES 04501.1a 7.1.5 추출액을 0.5 mL ~ 1 mL까지 농축하며, 필요시 농축을 더 할 수 있다.

- 단위표기 : 0.5 mL ~ 1 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04501.1 7.2.4 용출액을 0.5 ~ 1 mL까지 농축한다.

- 단위표기 : 0.5 ~ 1 mL

ES 04501.1a 7.2.4 용출액을 0.5 mL ~ 1 mL까지 농축한다.

- 단위표기 : 0.5 mL ~ 1 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04501.1 7.4.1 표준용액(10.0 mg/L)을 0.01 ~ 1 mL 까지 단계적으로 취하여 제조하며

- 단위표기 : 0.01 ~ 1 mL

ES 04501.1a 7.4.1 표준용액(10.0 mg/L)을 0.01 mL ~ 1 mL 까지 단계적으로 취하여 제조하며

- 단위표기 : 0.01 mL ~ 1 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04501.1 10.0 표 1. 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04501.1a 10.0 표 1. 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04502.1 1.1 이 시험기준은 물속에 존재하는 비등점이 높은(150 ~ 500 ℃) 유류에 속하는 ∼, 추출하는 기체크로마토그래프에 따라 ∼

- 단위표기 : 150 ~ 500 ℃

ES 04502.1a 1.1 이 시험기준은 물속에 존재하는 비등점이 높은(150 ℃ ~ 500 ℃) 유류에 속하는 ∼, 추출하는 기체크로마토그래프에 따라 ∼

- 단위표기 : 150 ℃ ~ 500 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04502.1 3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 ~ 3.0 ㎛, 길이 15 ~ 60 m

- 단위표기 : 0.2 ~ 0.35 mm, 0.1 ~ 3.0 ㎛, 15 ~ 60 m

ES 04502.1a 3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 ㎛ ~ 3.0 ㎛, 길이 15 m ~ 60 m

- 단위표기 : 0.2 mm ~ 0.35 mm, 0.1 ㎛ ~ 3.0 ㎛, 15 m ~ 60 m

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04502.1 3.1.2 헬륨으로서(또는 질소) 유량은 0.5 ~ 5 mL/min, 시료 주입부 온도는 280 ~ 320 ℃, 컬럼온도는 40 ~ 320 ℃로 사용한다.

- 단위표기 : 0.5 ~ 5 mL/min, 280 ~ 320 ℃, 40 ~ 320 ℃

ES 04502.1a 3.1.2 헬륨으로서(또는 질소) 유량은 0.5 mL/min ~ 5 mL/min, 시료 주입부 온도는 280 ℃ ~ 320 ℃, 컬럼온도는 40 ℃ ~ 320 ℃로 사용한다.

- 단위표기 : 0.5 mL/min ~ 5 mL/min, 280 ℃ ~ 320 ℃, 40 ℃ ~ 320 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04502.1 3.1.3 검출기로 불꽃이온화검출기(FID, flame ionization detector)로 280 ~ 320 ℃

- 단위표기 : 280 ~ 320 ℃

ES 04502.1a 3.1.3 검출기로 불꽃이온화검출기(FID, flame ionization detector)로 280 ℃ ~ 320 ℃

- 단위표기 : 280 ℃ ~ 320 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04502.1 4.1.2 크로마토그램용 실리카겔로서 35 ~ 60 mesh의 활성화

- 단위표기 : 35 ~ 60 mesh

ES 04502.1a 4.1.2 크로마토그램용 실리카겔로서 35 mesh ~ 60 mesh의 활성화

- 단위표기 : 35 mesh ~ 60 mesh

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04502.1 6.3.2 방법검출한계의 5 ~ 50배 또는

- 단위표기 : 5 ~ 50배

ES 04502.1a 6.3.2 방법검출한계의 5배 ~ 50배 또는

- 단위표기 : 5배 ~ 50배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04502.1 6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내고 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04502.1a 6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내고 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04502.1 7.4.1 혼합표준용액 0.1 ~ 2 mL를 단계적으로 취하여 10 mL 부피플라스크에 넣고

- 단위표기 : 0.1 ~ 2 mL

ES 04502.1a 7.4.1 혼합표준용액 0.1 mL ~ 2 mL를 단계적으로 취하여 10 mL 부피플라스크에 넣고

- 단위표기 : 0.1 mL ~ 2 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04502.1 10.0 표 1. 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04502.1a 10.0 표 1. 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04503.1 3.1.1 컬럼은 안지름 0.2 ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 ~ 0.5 ㎛, 길이 30 ~ 60 m

- 단위표기 : 0.2 ~ 0.35 mm, 0.1 ~ 0.5 ㎛, 30 ~ 60 m

ES 04503.1a 3.1.1 컬럼은 안지름 0.2 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 ㎛ ~ 0.5 ㎛, 길이 30 m ~ 60 m

- 단위표기 : 0.2 mm ~ 0.35 mm, 0.1 ㎛ ~ 0.5 ㎛, 30 m ~ 60 m

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04503.1 3.1.2 헬륨으로서 유량은 0.5 ~ 3 mL/min, 시료도입부 온도는 200 ~ 300 ℃, 컬럼온도는 50 ~ 300 ℃, 검출기 온도는 270 ~ 300 ℃로 사용한다.

- 단위표기 : 0.5 ~ 3 mL/min, 50 ~ 300 ℃, 270 ~ 300 ℃

ES 04503.1a 3.1.2 헬륨으로서 유량은 0.5 mL/min ~ 3 mL/min, 시료도입부 온도는 200 ℃ ~ 300 ℃, 컬럼온도는 50 ℃ ~ 300 ℃, 검출기 온도는 270 ℃ ~ 300 ℃로 사용한다.

- 단위표기 : 0.5 mL/min ~ 3 mL/min, 50 ℃ ~ 300 ℃, 270 ℃ ~ 300 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04503.1 4.1.3 크로마토그램용 0.063 ~ 0.200 mm(70 ~ 230 mesh)의 것을 사용한다.

- 단위표기 : 0.063 ~ 0.200 mm(70 ~ 230 mesh)

ES 04503.1a 4.1.3 크로마토그램용 0.063 mm ~ 0.200 mm(70 mesh ~ 230 mesh)의 것을 사용한다.

- 단위표기 : 0.063 mm ~ 0.200 mm(70 mesh ~ 230 mesh)

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04503.1 4.1.5 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 36.5 ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 ~ 38 %

ES 04503.1a 4.1.5 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 36.5 % ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 % ~ 38 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04503.1 4.1.7 플로리실은 입경 147 ~ 246 ㎛로, 130 ℃에서 3시간 건조 후

- 단위표기 : 147 ~ 246 ㎛

ES 04503.1a 4.1.7 플로리실은 입경 147 ㎛ ~ 246 ㎛로, 130 ℃에서 3시간 건조 후

- 단위표기 : 147 ㎛ ~ 246 ㎛

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04503.1 6.3.2 방법검출한계의 5 ~ 50배

- 단위표기 : 5 ~ 50배

ES 04503.1a 6.3.2 방법검출한계의 5배 ~ 50배

- 단위표기 : 5배 ~ 50배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04503.1 6.4.1 정제수에 정량한계의 1 ~ 5배의 농도가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한

- 단위표기 : 1 ~ 5배

ES 04503.1a 6.4.1 정제수에 정량한계의 1배 ~ 5배의 농도가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한

- 단위표기 : 1배 ~ 5배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04503.1 6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내고 그 값이 75 ~ 125 % 이내

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04503.1a 6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내고 그 값이 75 % ~ 125 % 이내

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04503.1 7.4.1 표준용액 0.5 ~ 10 mL를 단계적으로 취하여 ∼, 기체크로마토크래프용 헥산을 ∼, 기체크로마토그래프에 주입하고 ∼

- 단위표기 : 0.5 ~ 10 mL

ES 04503.1a 7.4.1 표준용액 0.5 mL ~ 10 mL를 단계적으로 취하여 ∼, 기체크로마토크래프용 헥산을 ∼, 기체크로마토그래프에 주입하고 ∼

- 단위표기 : 0.5 mL ~ 10 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04503.1 10.0 표 1. 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04503.1a 10.0 표 1. 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 %　~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04504.1 3.1.1 컬럼은 안지름 0.2 ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 ~ 3.0 ㎛, 길이 30 ~ 100 m

- 단위표기 : 0.2 ~ 0.35 mm, 0.1 ~ 3.0 ㎛, 30 ~ 100 m

ES 04504.1a 3.1.1 컬럼은 안지름 0.2 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 ㎛ ~ 3.0 ㎛, 길이 30 m ~ 100 m

- 단위표기 : 0.2 mm ~ 0.35 mm, 0.1 ㎛ ~ 3.0 μm, 30 m ~ 100 m

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04504.1 3.1.2 유량은 0.5 ~ 3 mL/min, 시료도입부 온도는 250 ~ 300 ℃, 컬럼온도는 50 ~ 320 ℃, 검출기 온도는 270 ~ 320 ℃로 사용한다.

- 단위표기 : 0.5 ~ 3 mL/min, 250 ~ 300 ℃, 50 ~ 320 ℃, 270 ~ 320 ℃

ES 04504.1a 3.1.2 유량은 0.5 mL/min ~ 3 mL/min, 시료도입부 온도는 250 ℃ ~ 300 ℃, 컬럼온도는 50 ℃ ~ 320 ℃, 검출기 온도는 270 ℃ ~ 320 ℃로 사용한다.

- 단위표기 : 0.5 mL/min ~ 3 mL/min, 250 ℃ ~ 300 ℃, 50 ℃ ~ 320 ℃, 270 ℃ ~ 320 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04504.1 4.1.4 크로마토그램용 0.063 ~ 0.200 mm(70 ~ 230 mesh)의 것을 사용한다.

- 단위표기 : 0.063 ~ 0.200 mm(70 ~ 230 mesh)

ES 04504.1a 4.1.4 크로마토그램용 0.063 mm ~ 0.200 mm(70 mesh ~ 230 mesh)의 것을 사용한다.

- 단위표기 : 0.063 mm ~ 0.200 mm(70 mesh ~ 230 mesh)

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04504.1 4.1.5 플로리실은 입경 147 ~ 246 ㎛, 130 ℃에서 3시간 건조 후

- 단위표기 : 147 ~ 246 ㎛

ES 04504.1a 4.1.5 플로리실은 입경 147 ㎛ ~ 246 ㎛, 130 ℃에서 3시간 건조 후

- 단위표기 : 147 ㎛  ~ 246 ㎛

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04504.1 6.3.2 방법검출한계의 5 ~ 50배 또는

- 단위표기 : 5 ~ 50배

ES 04504.1a 6.3.2 방법검출한계의 5배 ~ 50배 또는

- 단위표기 : 5배 ~ 50배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04504.1 6.4.1 정제수에 정량한계의 1 ~ 5배의 농도가 되도록

- 단위표기 : 1 ~ 5배

ES 04504.1a 6.4.1 정제수에 정량한계의 1배 ~ 5배의 농도가 되도록

- 단위표기 : 1배 ~ 5배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04504.1 6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내고 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04504.1a 6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내고 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04504.1 7.1.1  수층에 크로마토그래프용 헥산 50 mL를 넣어 5 ~ 10분간 흔들어 섞고 ~ 크로마토그래프용 헥산 50 mL를 넣어 5 ~ 10분간 흔들어 섞고

- 단위표기 : 5 ~ 10분, 5 ~ 10분

ES 04504.1a 7.1.1 수층에 크로마토그래프용 헥산 50 mL를 넣어 5분 ~ 10분간 흔들어 섞고 ~ 수층에 크로마토그래프용 헥산 50 mL를 넣어 5분 ~ 10분간 흔들어 섞고

- 단위표기 : 5분 ~ 10분, 5분 ~ 10분

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04504.1 10.0 표 1. 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04504.1a 10.0 표 1. 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04601.1 1,4-다이옥산-용매추출/기체크로마토그래프-질량분석법(1,4-Dioxane-Liquid Extraction/Gas Chromatograph/Mass Spectrometry)

- 제목 : 기체크로마토그래프, Chromatograph

ES 04601.1a 1,4-다이옥산-용매추출/기체크로마토그래피-질량분석법(1,4-Dioxane-Liquid Extraction/Gas Chromatography/Mass Spectrometry)

- 제목 : 기체크로마토그래피, Chromatography

오타 수정

ES 04601.1 3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 ~ 0.53 mm, 필름두께 0.1 ~ 1.5 ㎛, 길이 25 ~ 75 m

- 단위표기 : 0.20 ~ 0.53 mm, 0.1 ~ 1.5 ㎛, 25 ~ 75 m

ES 04601.1a 3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.53 mm, 필름두께 0.1 ㎛ ~ 1.5 ㎛, 길이 25 m ~ 75 m

- 단위표기 : 0.20 mm ~ 0.53 mm, 0.1 ㎛ ~ 1.5 ㎛, 25 m~ 75 m

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04601.1 3.1.2 유량은 0.5 ~ 2 mL /min, 시료주입부 온도는 200 ~ 250 ℃, 컬럼온도는

- 단위표기 : 0.5 ~ 2 mL /min, 200 ~ 250 ℃

ES 04601.1a 3.1.2 유량은 0.5 mL /min ~ 2 mL /min, 시료주입부 온도는 200 ℃ ~ 250 ℃, 컬럼온도는

- 단위표기 : 0.5 mL /min ~ 2 mL /min, 200 ℃ ~ 250 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04601.1 4.1.3 무수황산나트륨(anhydrous sodium sulphate, Na2SO4, 분자량 : 142.04)은

- 띄어쓰기 : sodium sulphate

ES 04601.1a 4.1.3 무수황산나트륨(anhydrous sodiumsulphate, Na2SO4, 분자량 : 142.04)은

- 띄어쓰기 : sodiumsulphate

오타 수정

ES 04601.1 6.4.2 상대 백분율로서 나타내고 그 값이 75 ~ 125 %　이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04601.1a 6.4.2 상대 백분율로서 나타내고 그 값이 75 % ~ 125 %　이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04601.1 7.1.4 다이클로로메탄 20 mL를 넣은 후 약 1 ~ 2분간 격렬하게 흔들어 추출한다.

- 단위표기 : 1 ~ 2분

ES 04601.1a 7.1.4 다이클로로메탄 20 mL를 넣은 후 약 1분 ~ 2분간 격렬하게 흔들어 추출한다.

- 단위표기 : 1분 ~ 2분

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04601.1 7.1.6 염화나트륨 2 g을 넣어 녹인 후  1 ~ 2분간 격렬하게 흔들어 추출한다.

- 단위표기 : 1 ~ 2분

ES 04601.1a 7.1.6 염화나트륨 2 g을 넣어 녹인 후  1분 ~ 2분간 격렬하게 흔들어 추출한다.

- 단위표기 : 1분 ~ 2분

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04601.1 7.3.1 100 mL 부피플라스크에 표준용액(10.0 ㎎/L) 0.1 ~ 2.5 mL를 단계적으로 취하여

- 단위표기 : 0.1 ~ 2.5 mL

ES 04601.1a 7.3.1 100 mL 부피플라스크에 표준용액(10.0 ㎎/L) 0.1 mL ~ 2.5 mL를 단계적으로 취하여

- 단위표기 : 0.1 mL ~ 2.5 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04601.1 10.0 표 1.정확도 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04601.1a 10.0 표 1.정확도 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04602.1 염화비닐, 아크릴로니트릴, 브로모포름-헤드스페이스-기체크로마토그래프-질량분석법, Gas Chromatograph

- 내용수정 : 기체크로마토그래프, Gas Chromatograph

ES 04602.1a 염화비닐, 아크릴로니트릴, 브로모포름-헤드스페이스-기체크로마토그래피-질량분석법, Gas Chromatography

- 내용수정 : 기체크로마토그래피, Gas Chromatography

오타 수정

ES 04602.1 3.1.1 안지름 0.20 ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 ~ 1.5 ㎛, 길이 15 ~ 60 m

- 단위표기 : 0.20 ~ 0.35 mm, 0.1 ~ 1.5 ㎛, 15 ~ 60 m

ES 04602.1a 3.1.1 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 ㎛ ~ 1.5 ㎛, 길이 15 m ~ 60 m

- 단위표기 : 0.20 mm ~ 0.35 mm, 0.1 ㎛ ~ 1.5 ㎛, 15 m ~ 60 m

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04602.1 3.1.2 유량은 0.5 ~ 2mL /min , 시료주입부 온도는 150 ~ 250 ℃, 컬럼온도는 표준물질이 최적조건으로 분리되도록 승온(30 ℃ ~ 250 ℃)조작한다.

- 단위표기 : 0.5 ~ 2mL /min , 200 ~ 250 ℃

ES 04602.1a 3.1.2 유량은 0.5 mL /min ~ 2mL /min , 시료주입부 온도는 150 ℃ ~ 250 ℃, 컬럼온도는 표준물질이 최적조건으로 분리되도록 승온(30 ℃ ~ 250 ℃)조작한다.

- 단위표기 : 0.5 mL /min ~ 2 mL /min , 200 ℃ ~ 250 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04602.1 3.3.1 10 ~ 100 mL의 유리제로서 가열하여도 밀폐성이 높은 것을

- 단위표기 : 10 ~ 100 mL

ES 04602.1a 3.3.1 10 mL ~ 100 mL의 유리제로서 가열하여도 밀폐성이 높은 것을

- 단위표기 : 10 mL ~ 100 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04602.1 3.3.4 온도를 약 60 ~ 90 ± 0.5 ℃ 범위 내에서 30분 ~ 1시간 정도 일정하게 보온 유지할 수 있는 것을 사용한다.

- 단위표기 : 60 ~ 90 ± 0.5 ℃

ES 04602.1a 3.3.4 온도를 약 ((60 ~ 90) ± 0.5) ℃ 범위 내에서 30분 ~ 1시간 정도 일정하게 보온 유지할 수 있는 것을 사용한다.

- 단위표기 : ((60 ~ 90) ± 0.5) ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04602.1 3.3.5.1 연결부는 비활성화 된 모세관 컬럼을 사용하며 150 ~ 250 ℃로

- 단위표기 : 150 ~ 250 ℃

ES 04602.1a 3.3.5.1 연결부는 비활성화 된 모세관 컬럼을 사용하며 150 ℃ ~ 250 ℃로

- 단위표기 : 150 ℃ ~ 250 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04602.1 6.4.2  상대 백분율로서 나타내고 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04602.1a 6.4.2 상대 백분율로서 나타내고 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04602.1 10.0 표 1. 정확도 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04602.1a 10.0 표 1. 정확도 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.1 휘발성유기화합물-퍼지․트랩-기체크로마토그래프-질량분석법, Gas Chromatograph

- 내용수정 : 기체크로마토그래프, Gas Chromatograph

ES 04603.1a 휘발성유기화합물-퍼지․트랩-기체크로마토그래피-질량분석법, Gas Chromatography

- 내용수정 : 기체크로마토그래피, Gas Chromatography

오타 수정

ES 04603.1 3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 ~ 1.0 ㎛, 길이 15 ~ 105 m

- 단위표기 : 0.20 ~ 0.35 mm, 0.1 ~ 1.0 ㎛, 15 ~ 105 m

ES 04603.1a 3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 ㎛ ~ 1.0 ㎛, 길이 15 m ~ 105 m

- 단위표기 : 0.20 mm ~ 0.35 mm, 0.1 ㎛ ~ 1.0 ㎛, 15 m ~ 105 m

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.1 3.1.2 유량은 0.5 ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 ~ 250 ℃, 컬럼온도는 35 ~ 250 ℃, 검출기 온도는 250 ~ 280 ℃

- 단위표기 : 0.5 ~ 2 mL/min, 150 ~ 250 ℃, 35 ~ 250 ℃, 250 ~ 280 ℃

ES 04603.1a 3.1.2 유량은 0.5 mL /min ~ 2mL /min, 시료도입부 온도는 150 ℃ ~ 250 ℃, 컬럼온도는 35 ℃ ~ 250 ℃, 검출기 온도는 250 ℃ ~ 280 ℃

- 단위표기 : 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 150 ℃ ~ 250 ℃, 35 ℃ ~ 250 ℃, 250 ℃ ~ 280 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.1 3.2.1 이온화방식은 전자충격(EI, electron impact)을 사용하여 이온화에너지는 35 ~ 70 eV을 사용한다.

- 단위표기 : 35 ~ 70 eV

ES 04603.1a 3.2.1 이온화방식은 전자충격(EI, electron impact)을 사용하여 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV을 사용한다.

- 단위표기 : 35 eV ~ 70 eV

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.1 3.3.1 퍼지부는 5 ~ 25 mL의 시료를 주입할 수 있는 스파저(sparger)

- 단위표기 : 5 ~ 25 mL

ES 04603.1a 3.3.1 퍼지부는 5 mL ~ 25 mL의 시료를 주입할 수 있는 스파저(sparger)

- 단위표기 : 5 mL ~ 25 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.1 3.3.2 트랩관은 길이 5 ~ 30 cm이상, (중략) 충전제가 충전 된 것 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진것으로 구성되어 있다.

- 내용 : 충전제

- 단위표기 : 5 ~ 30 cm

ES 04603.1a 3.3.2 트랩관은 길이 5 cm ~ 30 cm이상, (중략) 충전재가 충전 된 것 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진것으로 구성되어 있다.

- 내용 : 충전재

- 단위표기 : 5 cm ~ 30 cm

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.1 3.3.4 냉각 응축부는 연결되어 있는 안지름 0.20 ~ 0.53 mm의 모세관 컬럼을 –50 ~ - 150 ℃정도로 냉각 가능하고

- 단위표기 : 0.20 ~ 0.53 mm, - 50 ~ - 150 ℃

ES 04603.1a 3.3.4 냉각 응축부는 연결되어 있는 안지름 0.20 mm ~ 0.53 mm의 모세관 컬럼을 –50 ℃ ~ - 150 ℃정도로 냉각 가능하고

- 단위표기 : 0.20 mm ~ 0.53 mm, - 50 ℃ ~ - 150 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.1 3.4.1 미량주사기는 1, 5, 10, 25, 100 µL 부피의 액체용

- 단위표기 : 1, 5, 10, 25, 100 µL

ES 04603.1a 3.4.1 미량주사기는 1 µL, 5 µL, 10 µL, 25 µL, 100 µL 부피의 액체용

- 단위표기 : 1 µL, 5 µL, 10 µL, 25 µL, 100 µL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.1 3.4.2 기밀주사기는 주로 시료를 스파저에 주입할 때 사용하며 5 ~ 25 mL 부피

- 단위표기 : 5 ~ 25 mL

ES 04603.1a 3.4.2 기밀주사기는 주로 시료를 스파저에 주입할 때 사용하며 5 mL ~ 25 mL 부피

- 단위표기 : 5 mL ~ 25 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.1 4.1.3 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 35.60, 함량 36.5 ~ 38 %)

- 단위표기 : 5 ~ 25 mL

ES 04603.1a 4.1.3 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 35.60, 함량 36.5 % ~ 38 %)

- 단위표기 : 5 mL ~ 25 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.1 6.4.1 정제수에 정량한계 농도의 2 ~ 10배가 되도록 표준물질을 첨가한 시료를

- 단위표기 : 2 ~ 10배

ES 04603.1a 6.4.1 정제수에 정량한계 농도의 2배 ~ 10배가 되도록 표준물질을 첨가한 시료를

- 단위표기 : 2배 ~ 10배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.1 6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04603.1a 6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.1 7.2.1.1 기밀주사기 또는 자동주입기로 시료 5 ~ 25 mL

- 단위표기 : 5 ~ 25 mL

ES 04603.1a 7.2.1.1 기밀주사기 또는 자동주입기로 시료 5 mL ~ 25 mL

- 단위표기 : 5 mL ~ 25 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.1 7.2.2.1 주사기 및 바이알에 시료 5 ~ 25 mL를 정확히 취한 후

- 단위표기 : 5 ~ 25 mL

ES 04603.1a 7.2.2.1 주사기 및 바이알에 시료 5 mL  ~ 25 mL를 정확히 취한 후

- 단위표기 : 5 mL ~ 25 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.1 7.3.1.1 기밀주사기 또는 바이알에 정제수 5 ~　25 mL를 정확히 취한 후

- 단위표기 : 5 ~ 25 mL

ES 04603.1a 7.3.1.1 기밀주사기 또는 바이알에 정제수 5 mL ~　25 mL를 정확히 취한 후

- 단위표기 : 5 mL ~ 25 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.1 7.3.2.1 기밀주사기 또는 바이알에 정제수 5 ~ 25 mL를 정확히 취한 후

- 단위표기 : 5 ~ 25 mL

ES 04603.1a 7.3.2.1 기밀주사기 또는 바이알에 정제수 5 mL ~　25 mL를 정확히 취한 후

- 단위표기 : 5 mL ~ 25 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.1 10.0 표 1. 정확도 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04603.1a 10.0 표 1. 정확도 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.2 휘발성유기화합물-헤드스페이스-기체크로마토그래프-질량분석법, Gas Chromatograph

- 내용수정 : 기체크로마토그래프, Gas Chromatograph

ES 04603.2a 휘발성유기화합물-헤드스페이스-기체크로마토그래피-질량분석법, Gas Chromatography

- 내용수정 : 기체크로마토그래피, Gas Chromatography

오타 수정

ES 04603.2 3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 ~ 1.0 ㎛, 길이 15 ~ 60 m

- 단위표기 : 0.20 ~ 0.35 mm, 0.1 ~ 1.0 ㎛, 15 ~ 60 m

ES 04603.2a 3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 ㎛ ~ 1.0 ㎛, 길이 15 m ~ 60 m

- 단위표기 : 0.20 mm ~ 0.35 mm, 0.1 ㎛ ~ 1.0 ㎛, 15 m ~ 60 m

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.2 3.1.2 운반기체는 99.999 % 이상의 헬륨으로 유량은 0.5 ~ 2 mL/min , 시료도입부 온도는 150 ~ 250 ℃, 컬럼온도는 35 ~ 250 ℃, 검출기 온도는 250 ℃ ~ 280 ℃로 사용한다.

- 단위표기 : 0.5 ~ 2 mL /min, 150 ~ 250 ℃, 35 ~ 250 ℃

ES 04603.2a 3.1.2 운반기체는 99.999 % 이상의 헬륨으로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL /min , 시료도입부 온도는 150 ℃ ~ 250 ℃, 컬럼온도는 35 ℃ ~ 250 ℃, 검출기 온도는 250 ℃ ~ 280 ℃로 사용한다.

- 단위표기 : 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 150 ℃ ~ 250 ℃, 35 ℃ ~ 250 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.2 3.3.1 바이알은 10 ~ 100 mL의 유리체로서 가열하여도 ∼

- 단위표기 : 10 ~ 100 mL

ES 04603.2a 3.3.1 바이알은 10 mL ~ 100 mL의 유리체로서 가열하여도 ∼

- 단위표기 : 10 mL ~ 100 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.2 3.3.4.3  기밀주사기는 부피가 0.1 ~ 5 mL의 것으로 기체크로마토그래프에 접속할 수

- 단위표기 : 0.1 ~ 5 mL

ES 04603.2a 3.3.4.3  기밀주사기는 부피가 0.1 mL ~ 5 mL의 것으로 기체크로마토그래프에 접속할 수 있는

- 단위표기 : 0.1 mL ~ 5 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.2 4.1.3 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 35.60, 함량 36.5 ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 ~ 38 %

ES 04603.2a 4.1.3 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 35.60, 함량 36.5 % ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 % ~ 38 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.2 6.4.1 정제수에 정량한계 농도의 2 ~ 10배가 되도록 표준물질을 첨가한

- 단위표기 : 2 ~ 10배

ES 04603.2a 6.4.1 정제수에 정량한계 농도의 2배 ~ 10배가 되도록 표준물질을 첨가한

- 단위표기 : 2배 ~ 10배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.2 6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04603.2a 6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.2 10.0 표 1. 정확도 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04603.2a 10.0 표 1. 정확도 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 %~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.3 3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 ~ 1.0 ㎛, 길이 15 ~ 105 m

- 단위표기 : 0.20 ~ 0.35 mm, 0.1 ~ 1.0 ㎛, 15 ~ 105 m

ES 04603.3a 3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 ㎛ ~ 1.0 ㎛, 길이 15 m ~ 105 m

- 단위표기 : 0.20 mm ~ 0.35 mm, 0.1 ㎛ ~ 1.0 ㎛, 15 m ~ 105 m

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.3 3.1.2 운반기체는 순도 99.999 % 이상의 질소로 유량은 0.5 ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 ~ 250 ℃, 컬럼온도는 35 ~ 250 ℃, 검출기온도는 250 ~ 280 ℃ 로 사용한다.

- 단위표기 : 0.5 ~ 2 mL/min, 150 ~ 250 ℃, 35 ~ 250 ℃, 250 ~ 280 ℃

ES 04603.3a 3.1.2 운반기체는 순도 99.999 % 이상의 질소로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 ℃ ~ 250 ℃, 컬럼온도는 35 ℃ ~ 250 ℃, 검출기온도는 250 ℃ ~ 280 ℃ 로 사용한다.

- 단위표기 : 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 150 ℃ ~ 250 ℃, 35 ℃ ~ 250 ℃, 250 ℃ ~ 280 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.3 3.2.1 퍼지부는 5 ~ 25 mL의 시료를 주입할 수 있는 스파저(sparger) 및

- 단위표기 : 5 ~ 25 mL

ES 04603.3a 3.2.1 퍼지부는 5 mL ~ 25 mL의 시료를 주입할 수 있는 스파저(sparger) 및

- 단위표기 : 5 mL ~ 25 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.3 3.2.2 트랩관은 길이 5 ~ 30 ㎝ 이상, 안지름 2 ㎜이상의 스테인리스강관에 휘발성유기화합물을 흡착 □ 농축할 수 있는 충전제가 충전된 것

- 내용 : 충전제

- 단위표기 : 5 ~ 30 cm

ES 04603.3a 3.2.2 트랩관은 길이 5 ㎝ ~ 30 ㎝ 이상, 안지름 2 ㎜이상의 스테인리스강관에 휘발성유기화합물을 흡착 □ 농축할 수 있는 충전재가 충전된 것

- 내용 : 충전재

- 단위표기 : 5 cm ~ 30 cm

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정 및

오타 수정

ES 04603.3 3.2.4 냉각 응축부는 연결되어 있는 안지름 0.20 ~ 0.53 ㎜의 모세관 컬럼을 –50 ~ -150 ℃정도로 냉각 가능하고

- 단위표기 0.20 ~ 0.53 ㎜, - 50 ~ - 150 ℃

ES 04603.3a 3.2.4 냉각 응축부는 연결되어 있는 안지름 0.20 ㎜ ~ 0.53 ㎜의 모세관 컬럼을 –50 ℃ ~ -150 ℃정도로 냉각 가능하고

- 단위표기 0.20 ㎜ ~ 0.53 ㎜, - 50 ℃ ~ - 150 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.3 3.3.1 미량주사기는 1, 5, 10, 25, 100 µL 부피의 액체용 주사기를 주로

- 단위표기 : 1, 5, 10, 25, 100 µL

ES 04603.3a 3.3.1 미량주사기는 1 µL, 5 µL, 10 µL, 25 µL, 100 µL 부피의 액체용 주사기를 주로

- 단위표기 : 1 µL, 5 µL, 10 µL, 25 µL, 100 µL

ES 04603.3 3.3.2 기밀주사기는 주로 시료를 스파저에 주입할 때 사용하며 5 ~ 25 mL 부피의 액체용 주사기를 주로 사용한다.

- 단위표기 : 5 ~ 25 mL

ES 04603.3a 3.3.2 기밀주사기는 주로 시료를 스파저에 주입할 때 사용하며 5 mL ~ 25 mL 부피의 액체용 주사기를 주로 사용한다.

- 단위표기 : 5 mL ~ 25 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.3 4.1.3 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.50, 함량 : 36.5 ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 ~ 38 %

ES 04603.3a 4.1.3 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.50, 함량 : 36.5 % ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 % ~ 38 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.3 6.4.1  정제수에 정량한계 2 ~ 10배가 되도록 표준물질을 첨가한

- 단위표기 : 2 ~ 10배

ES 04603.3a 6.4.1  정제수에 정량한계 2배 ~ 10배가 되도록 표준물질을 첨가한

- 단위표기 : 2배 ~ 10배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.3 6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04603.3a 6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.3 7.2.1.1 기밀주사기 또는 자동주입기로 시료 5 ~ 25 mL(장치에 따라 부피를 달리할 수 있다)를 정확히 취하여

- 단위표기 : 5 ~ 25 mL

ES 04603.3a 7.2.1.1 기밀주사기 또는 자동주입기로 시료 5 mL ~ 25 mL(장치에 따라 부피를 달리할 수 있다)를 정확히 취하여

- 단위표기 : 5 mL ~ 25 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.3 7.2.2.1 주사기 및 바이알에 시료 5 ~ 25 mL를 정확히 취한 후

- 단위표기 : 5 ~ 25 mL

ES 04603.3a 7.2.2.1 주사기 및 바이알에 시료 5 mL ~ 25 mL를 정확히 취한 후

- 단위표기 : 5 mL ~ 25 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.3 7.3.1.1 기밀주사기 및 바이알에 정제수 5 ~ 25 mL를 정확히 취한 후

- 단위표기 : 5 ~ 25 mL

ES 04603.3a 7.3.1.1 기밀주사기 및 바이알에 정제수 5 mL ~ 25 mL를 정확히 취한 후

- 단위표기 : 5 mL ~ 25 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.3 7.3.2.1 기밀주사기 또는 바이알에 정제수 5 ~ 25 mL를 정확히 취한 후

- 단위표기 : 5 ~ 25 mL

ES 04603.3a 7.3.2.1 기밀주사기 또는 바이알에 정제수 5 mL ~ 25 mL를 정확히 취한 후

- 단위표기 : 5 mL ~ 25 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.3 10.0. 표 1. 정확도 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04603.3a 10.0. 표 1. 정확도 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.4 3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 ~ 1.0 ㎛, 길이 15 ~ 60 m

- 단위표기 : 0.20 ~ 0.35 mm, 0.1 ~ 1.0 ㎛, 15 ~ 60 m

ES 04603.4a 3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 ㎛ ~ 1.0 ㎛, 길이 15 m ~ 60m

- 단위표기 : 0.20  mm ~ 0.35 mm, 0.1 ㎛ ~ 1.0 ㎛, 15 m ~ 60 m

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.4 3.1.2 운반기체는 순도 99.999 % 이상의 질소로 유량은 0.5 ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 ~ 250 ℃, 컬럼온도는 35 ~ 250 ℃, 검출기온도는 250 ~ 280 ℃ 로 사용한다.

- 단위표기 :  0.5 ~ 2 mL/min, 150 ~ 250 ℃, 35 ~ 250 ℃, 250 ~ 280 ℃

ES 04603.4a 3.1.2 운반기체는 순도 99.999 % 이상의 질소로 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 ℃ ~ 250 ℃, 컬럼온도는 35 ℃ ~ 250 ℃, 검출기온도는 250 ℃ ~ 280 ℃ 로 사용한다.

- 단위표기 :  0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 150 ℃ ~ 250 ℃, 35 ℃ ~ 250 ℃, 250 ℃ ~ 280 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.4 3.2.1 바이알은 10 ~ 100 mL의 유리제로서 가열하여도 밀폐성이 높은 것을 사용한다.

- 단위표기 : 10 ~ 100 mL

ES 04603.4a 3.2.1 바이알은 10 mL ~ 100 mL의 유리제로서 가열하여도 밀폐성이 높은 것을 사용한다.

- 단위표기 : 10 mL ~ 100 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.4 3.2.4.3 기밀주사기는 부피가 0.1 ~ 5 mL의 것으로 기체크로마토그래프에

- 단위표기 : 0.1 ~ 5 mL

ES 04603.4a 3.2.4.3 기밀주사기는 부피가 0.1 mL ~ 5 mL의 것으로 기체크로마토그래프

- 단위표기 : 0.1 mL ~ 5 mL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.4 4.1.3 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.50, 함량 : 36.5 ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 ~ 38 %

ES 04603.4a 4.1.3 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.50, 함량 : 36.5 % ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 % ~ 38 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.4 6.4.1 정제수에 정량한계 농도의 2 ~ 10배가 되도록 표준물질을 첨가한 시료를

- 단위표기 : 2 ~ 10배

ES 04603.4a 6.4.1 정제수에 정량한계 농도의 2배 ~ 10배가 되도록 표준물질을 첨가한 시료를

- 단위표기 : 2배 ~ 10배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.4 6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04603.4a 6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.4 10.0. 표 1. 정확도 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04603.4a 10.0. 표 1. 정확도 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.5 휘발성유기화합물-용매추출/기체크로마토그래프-질량분석법, Gas Chromatograph

- 내용수정 : 기체크로마토그래프, Gas Chromatograph

ES 04603.5a 휘발성유기화합물-용매추출/기체크로마토그래피-질량분석법, Gas Chromatography

- 내용수정 : 기체크로마토그래피, Gas Chromatography

오타 수정

ES 04603.5 3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 ~ 1.0 ㎛, 길이 15 ~ 105 m

- 단위표기 : 0.20 ~ 0.35 mm, 0.1 ~ 1.0 ㎛, 15 ~ 105 m

ES 04603.5a 3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 ㎛ ~ 1.0 ㎛, 길이 15 m ~ 105 m

- 단위표기 : 0.20 mm ~ 0.35 mm, 0.1 ㎛ ~ 1.0 ㎛, 15 m ~ 105 m

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.5 3.1.2 유량은 0.5 ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 ~ 250 ℃, 컬럼온도는 35 ~ 250 ℃, 검출기온도는 250 ~ 280 ℃ 로 사용한다.

- 단위표기 :  0.5 ~ 2 mL/min, 150 ~ 250 ℃,  35 ~ 250 ℃, 250 ~ 280 ℃

ES 04603.5a 3.1.2 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 ℃ ~ 250 ℃, 컬럼온도는 35 ℃ ~ 250 ℃, 검출기온도는 250 ℃ ~ 280 ℃ 로 사용한다.

- 단위표기 :  0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 150 ℃ ~ 250 ℃,  35 ℃ ~ 250 ℃, 250 ℃ ~ 280 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.5 3.2.1 이온화방식은 전자충격(EI, electron impact)을 사용하여 이온화에너지는 35  ~ 70 eV을 사용한다.

- 단위표기 : 35 ~ 70 eV

ES 04603.5a 3.2.1 이온화방식은 전자충격(EI, electron impact)을 사용하여 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV을 사용한다.

- 단위표기 : 35 eV ~ 70 eV

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.5 3.3.2 미량주사기는 1, 5, 10, 25, 100  µL 부피의 액체용 주사기를

- 단위표기 : 1, 5, 10, 25, 100  µL

ES 04603.5a 3.3.2 미량주사기는 1 µL, 5 µL, 10 µL, 25 µL, 100  µL 부피의 액체용 주사기를

- 단위표기 : 1 µL, 5 µL, 10 µL, 25 µL, 100  µL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.5 6.4.1 정제수에 정량한계 농도의 2 ~ 10배가 되도록 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0 분석절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

- 단위표기 : 2 ~ 10배

ES 04603.5a 6.4.1 정제수에 정량한계 농도의 2배 ~ 10배가 되도록 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하여, 7.0 분석절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

- 단위표기 : 2배 ~ 10배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.5 6.4.2 정확도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04603.5a 6.4.2 정확도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.5 7.1 채취한 시료 40 mL를 50 mL 공전 부피실린더에 조용히 옮기고 기체크로마토그래프용 헥산 10 mL를 넣어 밀봉한 다음 10 ~ 20초간 세게 흔들어 섞고

- 단위표기 :  10 ~ 20초

ES 04603.5a 7.1 채취한 시료 40 mL를 50 mL 공전 부피실린더에 조용히 옮기고 기체크로마토그래프용 헥산 10 mL를 넣어 밀봉한 다음 10초 ~ 20초간 세게 흔들어 섞고

- 단위표기 :  10초 ~ 20초

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.5 7.2.1.1 전처리한 용액이 분리되면 상부 헥산층의 일부를 미량주사기를 사용하여 정확히 1 ~ 2 µL 취하여 직접 기체크로마토그래프-질량분석기에 주입한다.

- 단위표기 : 1 ~ 2 µL

ES 04603.5a 7.2.1.1 전처리한 용액이 분리되면 상부 헥산층의 일부를 미량주사기를 사용하여 정확히 1 µL ~ 2 µL 취하여 직접 기체크로마토그래프-질량분석기에 주입한다.

- 단위표기 : 1 µL ~ 2 µL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.5 7.2.2.1 헥산층의 일부를 미량주사기를 사용하여 정확히 1 ~ 2 µL 취하여 직접 기체크로마토그래프-질량분석기에 주입한다.

- 단위표기 : 1 ~ 2 µL

ES 04603.5a 7.2.2.1 헥산층의 일부를 미량주사기를 사용하여 정확히 1 µL ~ 2 µL 취하여 직접 기체크로마토그래프-질량분석기에 주입한다.

- 단위표기 : 1 µL ~ 2 µL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.5 10.0. 표 1. 정확도 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04603.5a 10.0. 표 1. 정확도 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.6 3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 ~ 1.0 ㎛, 길이 15 ~ 60m

- 단위표기 : 0.20 ~ 0.35 mm, 0.1 ~ 1.0 ㎛, 15 ~ 60 m

ES 04603.6a 3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 ㎛ ~ 1.0 ㎛, 길이 15 m ~ 60m

- 단위표기 : 0.20 mm ~ 0.35 mm, 0.1 ㎛ ~ 1.0 ㎛, 15 m ~ 60 m

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.6 3.1.2 유량은 0.5 ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 ~ 250 ℃, 컬럼온도는 35 ~ 250 ℃, 검출기온도는 250 ~ 280 ℃ 로 사용한다.

- 단위표기 : 0.5 ~ 2 mL/min, 150 ~ 250 ℃, 35 ~ 250 ℃, 250 ~ 280 ℃

ES 04603.6a 3.1.2 유량은 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 시료도입부 온도는 150 ℃ ~ 250 ℃, 컬럼온도는 35 ℃ ~ 250 ℃, 검출기온도는 250 ℃ ~ 280 ℃ 로 사용한다.

- 단위표기 : 0.5 mL/min ~ 2 mL/min, 150 ℃ ~ 250 ℃, 35 ℃ ~ 250 ℃, 250 ℃ ~ 280 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.6 3.2.2 미량주사기는 1, 5, 10, 25,  100 µL 부피의 액체용 주사기를 사용한다.

- 단위표기 : 1, 5, 10, 25,  100 µL

ES 04603.6a 3.2.2 미량주사기는 1 µL, 5 µL, 10 µL, 25 µL,  100 µL 부피의 액체용 주사기를 사용한다.

- 단위표기 : 1 µL, 5 µL, 10 µL, 25 µL,  100 µL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.6 4.1.3 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.50, 함량 : 36.5 ~ 38 %)을 정제수와

- 단위표기 : 36.5 ~ 38 %

ES 04603.6a 4.1.3 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.50, 함량 : 36.5 % ~ 38 %)을 정제수와

- 단위표기 : 36.5 % ~ 38 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.6 6.4.1 정제수에 정량한계 농도의 2 ~ 10배가 되도록 표준물질을 첨가한 시료를

- 단위표기 : 2 ~ 10배

ES 04603.6a 6.4.1 정제수에 정량한계 농도의 2배 ~ 10배가 되도록 표준물질을 첨가한 시료를

- 단위표기 : 2배 ~ 10배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.6 6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04603.6a 6.4.2 측정 평균값의 상대 백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.6 7.1 헥산 10 mL를 넣어 밀봉한 다음 10 ~ 20초간 세게 흔들어 섞고 정치한다.

- 단위표기 : 10 ~ 20초

ES 04603.6a 7.1 헥산 10 mL를 넣어 밀봉한 다음 10초 ~ 20초간 세게 흔들어 섞고 정치한다.

- 단위표기 : 10초 ~ 20초

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.6 7.2.1.1 미량주사기를 사용하여 정확히 1 ~ 2 µL 취하여 직접 기체크로마토그래피에 주입한다.

- 단위표기 : 1 ~ 2 µL

ES 04603.6a 7.2.1.1 미량주사기를 사용하여 정확히 1 µL ~ 2 µL 취하여 직접 기체크로마토그래피에 주입한다.

- 단위표기 1 µL ~ 2 µL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.6 7.2.2.1 헥산층의 일부를 미량주사기를 사용하여 정확히 1 ~ 2 µL 취하여 직접 기체크로마토그래프에 주입한다.

- 단위표기 : 1 ~ 2 µL

ES 04603.6a 7.2.2.1 헥산층의 일부를 미량주사기를 사용하여 정확히 1 µL ~ 2 µL 취하여 직접 기체크로마토그래프에 주입한다.

- 단위표기 : 1 µL ~ 2 µL

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04603.6 10.0. 표1. 정확도 75 ~ 125 %

- 단위표기 : 75 ~ 125 %

ES 04603.6a 10.0. 표1. 정확도 75 % ~ 125 %

- 단위표기 : 75 % ~ 125 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

<신  설>

ES 04601.0 1.4-다이옥산(분석법 개략)

1,4-다이옥산 시험기준 추가

<신  설>

ES 04601.1 1,4-다이옥산-퍼지·트랩/기체크로마토그래피-질량분석법

1,4-다이옥산 시험기준 추가

<신  설>

ES 04601.2 1,4-다이옥산-헤드스페이스/기체크로마토그래피-질량분석법

1,4-다이옥산 시험기준 추가

<신  설>

ES 04601.3 1,4-다이옥산-고상추출/기체크로마토그래피-질량분석법

1,4-다이옥산 시험기준 추가

<개  정>

ES 04601.1 「1,4-다이옥산-용매추출/기체크로마토그래피-질량분석법」

번호변경 :  ES 04601.4a

ES 04601.4b 1,4-다이옥산(dioxane)-용매추출/기체크로마토그래피-질량분석법의 번호개정 2013

명칭 : ES 04601.4b

「1,4-다이옥산(dioxane)-용매추출/기체크로마토그래피-질량분석법」을 제 4법으로 개정

<신  설>

ES 04605.0 폼알데하이드(분석법 개략)

폼알데하이드 시험기준 추가

<신  설>

ES 04605.1 폼알데하이드-고성능액체크로마토그래피

포름알데히드 시험기준 추가

<신  설>

ES 04605.2 폼알데하이드 -기체크로마토그래피

포름알데히드 시험기준 추가

<신  설>

ES 04605.3 폼알데하이드-헤드스페이스/기체크로마토그래피/질량분석법

포름알데히드 시험기준 추가

<신  설>

ES 04506.1 헥사클로로벤젠-기체크로마토그래피/질량분석법

헥사클로로벤젠 시험기준 추가

<신  설>

ES 04607.0 나프탈렌(분석법 개략)

나프탈렌 시험기준 추가

<신  설>

ES 04607.1 나프탈렌-헤드스페이스/기체크로마토그래피/질량분석법

나프탈렌 시험기준 추가

<신  설>

ES 04607.2 나프탈렌-퍼지․트랩/기체크로마토그래피/질량분석법

나프탈렌 시험기준 추가

<신  설>

ES 04608.1 에피클로로하이드린-용매추출/기체크로마토그래피/질량분석법

에피클로로히드린 시험기준 추가

ES 04701. 1a. 4.1.2 조제된 배지는 2 ℃ ~ 10 ℃의 냉암소에서 2주간 보관할 수 있다.

- 내용 : 2 ℃ ~ 10 ℃

ES 04701. 1a. 4.1.2 조제된 배지는 2 ℃ ~ 10 ℃의 냉암소에서 2주간 보관할 수 있다.

- 내용 : 2 ℃ ~ 10 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04701.1a 9.2 Standard Method 9222, “Membrane filter technique for members of the coliform group”, 21st edition, (2005)

- 내용 : 21st edition

ES 04701.1b 9.2 Standard Method 9222, “Membrane filter technique for members of the coliform group”, 21st edition, (2005)

- 내용 : 21st edition

오타 수정

ES 04701.2a 9.2 Standard Method 9221, “Multiple-tube fermentation technique for members of the coliform group”, 21st edition, (2005)

- 내용 : 21st edition

ES 04701.2b 9.2 Standard Method 9221, “Multiple-tube fermentation technique for members of the coliform group”, 21st edition, (2005)

- 내용 : 21st edition

오타 수정

ES 04702.1a 9.1 Standard Method 9221, “Multiple-tube fermentation technique for members of the coliform group”, 21st edition, (2005)]

- 내용 : 21st edition

ES 04702.1b 9.1 Standard Method 9221, “Multiple-tube fermentation technique for members of the coliform group”, 21st edition, (2005)

- 내용 : 21st edition

오타 수정

ES 04702.2a 9.1 Standard Method 9221, “Multiple-tube fermentation technique for members of the coliform group”, 21st edition, (2005)

- 내용 : 21st edition

ES 04702.2b 9.1 Standard Method 9221, “Multiple-tube fermentation technique for members of the coliform group”, 21st edition, (2005)

- 내용 : 21st edition

오타 수정

ES 04703.1a 9.1 Standard Method 9223, “Enzyme substrate coliform test”, 21st edition, (2005)

- 내용 : 21st edition

ES 04703.1b 9.1 Standard Method 9223, “Enzyme substrate coliform test”, 21st edition, (2005)

- 내용 : 21st edition

오타 수정

ES 04751.1  물벼룩을 이용한 급성 독성 시험법

- 제목 : ES 04751.1

ES 04704.1a 물벼룩을 이용한 급성 독성 시험법

- 제목 : ES 04704.1a

오타 수정

ES 04704.1 2.4 통계적 방법을 이용하여 반수영향농도 EC50을 구한후 이를 100으로 나눠준 값을 말한다.

- 내용 : EC50을 구한후 이를 100으로 나눠준 값을 말한다.

ES 04704.1a 2.4 통계적 방법을 이용하여 반수영향농도 EC50을 구한후 100에서 EC50을 나눠준 값을 말한다.

- 내용 : EC50을 구한후 100에서 EC50을 나눠준 값을 말한다.

내용 수정

ES 04704.1 3.1 배양실 및 실험실의 온도와 조도는 각각 20 ± 2 ℃ 와 500 ~ 1000 Lux로

- 단위표기 : 20 ± 2 ℃, 500 ~ 1000 Lux

ES 04704.1a 3.1 배양실 및 실험실의 온도와 조도는 각각 (20 ± 2) ℃ 와 500 Lux ~ 1000 Lux로

- 단위표기 : (20 ± 2) ℃, 500 Lux ~ 1000 Lux

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04704.1 4.1.3 배양액 또는 희석수의 pH는 7.6 ~ 8.0, 경도는 160 ~ 180 mg CaCO3/L, 알칼리도는 110 ~ 120 mg CaCO3/L

- 단위표기 : 160 ~ 180 mg CaCO3/L, 110 ~ 120 mg CaCO3/L

ES 04704.1a 4.1.3 배양액 또는 희석수의 pH는 7.6 ~ 8.0, 경도는 160 mg CaCO3/L ~ 180 mg CaCO3/L, 알칼리도는 110 mg CaCO3/L ~ 120 mg CaCO3/L

- 단위표기 : 160 mg CaCO3/L ~ 180 mg CaCO3/L, 110 mg CaCO3/L ~ 120 mg CaCO3/L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04704.1 4.2.2 물벼룩은 배양 상태가 좋을 때 7 ~ 10일 사이에 첫 새끼를 부화하게 되는데

- 단위표기 : 7 ~ 10일

ES 04704.1a 4.2.2 물벼룩은 배양 상태가 좋을 때 7일 ~ 10일 사이에 첫 새끼를 부화하게 되는데

- 단위표기 : 7일 ~ 10일

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04704.1 6.1.1 표준독성물질 시험은 배양액에 24시간-EC50값이 0.9 ~ 2.1 mg/L 범위가

- 단위표기 : 0.9 ~ 2.1 mg/L

ES 04704.1a 6.1.1 표준독성물질 시험은 배양액에 24시간-EC50값이 0.9 mg/L ~ 2.1 v/L 범위가

- 단위표기 : 0.9 mg/L ~ 2.1 mg/L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04704.1 6.1.1 [주 3] 24시간-EC50값이 0.9 ~ 2.1 mg/L 범위 밖으로 나왔다면 재시험하고, 재시험 결과에서도 24시간-EC50값이  0.9  ~ 2.1 mg/L 범위 밖으로 나왔다면

- 단위표기 : 0.9 ~ 2.1 mg/L

ES 04704.1a 6.1.1 [주 3] 24시간-EC50값이 0.9 mg/L ~ 2.1 mg/L 범위 밖으로 나왔다면 재시험하고, 재시험 결과에서도 24시간-EC50값이 0.9 mg/L ~ 2.1 mg/L 범위 밖으로 나왔다면

- 단위표기 : 0.9 mg/L ~ 2.1 mg/L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04704.1 7.6 [주 4] 프로빗방법은 1 ~ 99 %사이에 유영저해 및 사망에 대한 데이터가 1개 이하인 경우 이용 가능하고, 트림드 스피어만-카버는 유영저해 밀 사망률 자료가 2개 이상인 경우에 이용 가능하다.

- 단위표기 : 1 ~ 9 %

내용수정 : 1개 이하인, 2개 이상인

ES 04704.1a 7.6 [주 4] 프로빗방법은 1 % ~ 99 %사이에 유영저해 및 사망에 대한 데이터가 2개 이상인 경우 이용 가능하고, 트림드 스피어만-카버는 유영저해 밀 사망률 자료가 1개 이상인 경우에 이용 가능하다.

- 단위표기 : 1 % ~ 9 %

내용수정 : 2개 이상인, 1개 이상인

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정 및

오타 수정

ES 04704.1 8.1.2.1 100 % 시료에서 투입 물벼룩의 0 ~ 10 %에 영향이 있는 경우(예: 원수인 100 % 시료에 투입 물벼룩 20마리 중 0 ~ 2마리가 유영저해 및 치사를 보일 때)

- 단위표기 : 0 ~ 10 %, 0 ~ 2마리

ES 04704.1a 8.1.2.1 100 % 시료에서 투입 물벼룩의 0 % ~ 10 %에 영향이 있는 경우(예: 원수인 100 % 시료에 투입 물벼룩 20마리 중 0마리 ~ 2마리가 유영저해 및 치사를 보일 때)

- 단위표기 : 0 % ~ 10 %, 0마리 ~ 2마리

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04704.1 8.1.2.2 원수 100 % 시료에서 투입 물벼룩의 10 ~ 49 %에 영향이 있는 경우에는

- 단위표기 : 10 ~ 49 %

ES 04704.1a 8.1.2.2 원수 100 % 시료에서 투입 물벼룩의 10 % ~ 49 %에 영향이 있는 경우에는

- 단위표기 : 10 % ~ 49 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04704.1 8.1.2.2 [주 5] 원수인 100 % 시료에 투입 물벼룩 20마리 중 5마리가 유영저해 및 치사가 관찰되었을 때, 0.02 × 25 = 0.5 TU가 된다.

- 내용 : 0.5 TU

ES 04704.1a 8.1.2.2 [주 5] 원수인 100 % 시료에 투입 물벼룩 20마리 중 5마리가 유영저해 및 치사가 관찰되었을 때, 0.02 × 25 = TU 0.5가 된다.

- 내용 : TU 0.5

오타 수정

ES 04704.1 8.1.2.3 원수 100 % 시료에서 투입 물벼룩의 51 ~ 99 %에 영향이 있는 경우,

- 단위표기 : 51 ~ 99 %

ES 04704.1a 8.1.2.3 원수 100 % 시료에서 투입 물벼룩의 51 % ~ 99 %에 영향이 있는 경우,

- 단위표기 : 51 % ~ 99 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04704.1 8.2.1 [주 5]

- 항목번호수정 : [주 5]

ES 04704.1a 8.2.1 [주 6]

- 항목번호수정 : [주 6]

항목번호수정

ES 04704.1 10.0 <별지 1>

원수 시료 결과 기록부

배출시설 :                   시료채취장소:              시료 번호 :

채취일자 :

채취방법 : □ Grab                □ Composite

채취시간

시작 :  일  시  분               종료 :  일  시  분

시료채취 1일전의 폐수 특성 : □ 정상     □ 비정상(내용 :              )

시료 운반 조건 : □ 냉장     □ 실온

시료 채취량(L) :                         시료유효기간 :

현장 측정항목

온도(℃) :                pH :              시료색깔 : □ 유  □ 무 (      )

용존산소(㎎/L) :                       방류수량(㎥/일) :

독성시험항목

물벼룩 : 24시간 급성독성            EC50 :            TU(100/ EC50):

사용한 통계분석법 :

수질 측정항목

잔류염소 (㎎/L) :         암모니아(NH3, ㎎/L):          경도(㎎/L):

전기전도도(μS/cm) :                 염분(‰) :

최종 작성일:                년        월         일

- 표 수정 : 전기전도도(μS/cm) , 염분(‰)

ES 04704.1a 10.0 <별지 1>

원수 시료 결과 기록부

배출시설 :                   시료채취장소:              시료 번호 :

채취일자 :

채취방법 : □ Grab                □ Composite

채취시간

시작 :  일  시  분               종료 :  일  시  분

시료채취 1일전의 폐수 특성 : □ 정상     □ 비정상(내용 :              )

시료 운반 조건 : □ 냉장     □ 실온

시료 채취량(L) :                         시료유효기간 :

현장 측정항목

온도(℃) :                pH :              시료색깔 : □ 유  □ 무 (      )

용존산소(㎎/L) :                       방류수량(㎥/일) :

전기전도도(µS/cm) :                   염분(‰) :

독성시험항목

물벼룩 : 24시간 급성독성            EC50 :            TU(100/ EC50):

사용한 통계분석법 :

수질 측정항목

잔류염소 (㎎/L) :         암모니아(NH3, ㎎/L):          경도(㎎/L):

최종 작성일:                년        월         일

- 표 수정 : 전기전도도(μS/cm) , 염분(‰) 항목을 현장 측정항목으로 이동

표 수정

ES 04705.1 7.3.2.2 직경이 작은 실린더로 옮겨 2 ~ 3회 반복한다.

- 단위표기 : 2 ~ 3회

ES 04705.1a 7.3.2.2 직경이 작은 실린더로 옮겨 2회 ~ 3회 반복한다.

- 단위표기 : 2회 ~ 3회

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04705.1 7.4 정성시험의 목적은 식물성 플랑크톤의 종류를 조사하는 것으로 검경배율 100 ~ 1,000배 시야에서 세포의 형태와 내부구조 등

- 단위표기 : 100 ~ 1,000배

ES 04705.1a 7.4 정성시험의 목적은 식물성 플랑크톤의 종류를 조사하는 것으로 검경배율 100배 ~ 1,000배 시야에서 세포의 형태와 내부구조 등

- 단위표기 : 100배 ~ 1,000배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04705.1 7.5.2 증배율 방법(200 ~ 500배율 이하)

- 단위표기 : 200 ~ 500배율

ES 04705.1a 7.5.2 증배율 방법(200배율 ~ 500배율 이하)

- 단위표기 : 200배율 ~ 500배율

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04900.0 1.1 배출시설별 오염물질 배출허용기준의 1.2 ~ 3배 이내의 값으로 설정한다.

- 단위표기 : 1.2 ~ 3배

ES 04900.0a 1.1 배출시설별 오염물질 배출허용기준의 1.2배 ~ 3배 이내의 값으로 설정한다.

- 단위표기 : 1.2배 ~ 3배

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04901.1 1.2 일반적으로 시료부피의 반복성은 ± 50.0 mL 이하, 온도범위 0.0 ~ 8.0 ℃ , 흡입 높이 5.0 m 이상, 펌프 토출량 0  ~ 200 mL/min 이내를 만족한다.

- 단위표기 : 0.0 ~ 8.0 ℃, 0 ~ 200 mL/min

ES 04901.1a 1.2 일반적으로 시료부피의 반복성은 ± 50.0 mL 이하, 온도범위 0.0 ℃ ~ 8.0 ℃ , 흡입 높이 5.0 m 이상, 펌프 토출량 0 mL/min ~ 200 mL/min 이내를 만족한다.

- 단위표기 : 0.0 ℃ ~ 8.0 ℃, 0 mL/min ~ 200 mL/min

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04901.1 2.1 채취된 시료의 온도에 따른 수질변화를 방지하기 위해 4 ± 1 ℃로 시료를 유지하며 저장하는 것을 의미한다.

- 단위표기 : 4 ± 1 ℃

ES 04901.1a 2.1 채취된 시료의 온도에 따른 수질변화를 방지하기 위해 (4 ± 1) ℃로 시료를 유지하며 저장하는 것을 의미한다.

- 단위표기 : (4 ± 1) ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04901.1 10.0 표 1. 온도범위 0.0 ~ 8.0 ℃

펌프 토출량 0 ~ 200 mL/min 이내

- 단위표기 : 0 ~ 200 mL/min

ES 04901.1a 10.0 표 1. 온도범위 0.0 ℃ ~ 8.0 ℃

펌프 토출량 0 mL/min ~ 200 mL/min 이내

- 단위표기 : 0.0 ℃ ~ 8.0 ℃, 0 mL/min ~ 200 mL/min

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04902.1 1.2 이 시험기준에 의한 정량범위는 0 ~ 1,000 mg/L 이다.

- 단위표기 : 0 ~ 1,000 mg/L

ES 04902.1a 1.2 이 시험기준에 의한 정량범위는 0 mg/L ~ 1,000 mg/L 이다.

- 단위표기 : 0 mg/L ~ 1,000 mg/L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04902.1 10.0 표 1. 측정범위 0 ~ 1,000 mg/L이고, 최소눈금단위는 0.1 mg/L 이하

- 단위표기 : 0 ~ 1,000 mg/L

ES 04902.1a 10.0 표 1. 측정범위 0 mg/L ~ 1,000 mg/L이고, 최소눈금단위는 0.1 mg/L 이하

- 단위표기 : 0 mg/L ~ 1,000 mg/L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04903.1 1.2 일반적으로  정량범위는 0 ~ 200 mg/L 이다.

- 단위표기 : 0 ~ 200 mg/L

ES 04903.1a 1.2 일반적으로  정량범위는 0 mg/L ~ 200 mg/L 이다.

- 단위표기 : 0 mg/L ~ 200 mg/L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04903.1 10.0 표 1. 측정범위 0 ~ 200 mg/L이고, 최소눈금단위는 0.1 mg/L 이하

- 단위표기 : 0 ~ 200 mg/L

ES 04903.1a 10.0 표 1. 측정범위 0 mg/L ~ 200 mg/L이고, 최소눈금단위는 0.1 mg/L 이하

- 단위표기 : 0 mg/L ~ 200 mg/L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04904.1 1.2 수온이 0 ~ 40 ℃인 하 □ 폐수 및 하천수, 호소수 등의 수소이농도 측정기로서

- 단위표기 : 0 ~ 40 ℃

ES 04904.1a 1.2 수온이 0 ℃ ~ 40 ℃인 하 □ 폐수 및 하천수, 호소수 등의 수소이농도 측정기로서

- 단위표기 : 0 ℃ ~ 40 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04904.1 4.2.5 500 ~ 650 ℃에서 항량이 될 때까지 건조한

- 단위표기 : 500 ~ 650 ℃

ES 04904.1a 4.2.5 500 ℃ ~ 650 ℃에서 항량이 될 때까지 건조한

- 단위표기 : 500 ℃ ~ 650 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04904.1 4.2.6 플라스크에 넣고 정제수 1 L를 넣어 잘 흔들어 섞어 23 ~ 27 ℃에서

- 단위표기 : 23 ~ 27 ℃

ES 04904.1a 4.2.6 플라스크에 넣고 정제수 1 L를 넣어 잘 흔들어 섞어 23 ℃ ~ 27 ℃에서

- 단위표기 : 23 ℃ ~ 27 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04904.1 6.3.2.5 pH 4 및 10 표준용액에 전극을 담그고 온도를 10 ~ 30 ℃ 사이에서

- 단위표기 : 10 ~ 30 ℃

ES 04904.1a 6.3.2.5 pH 4 및 10 표준용액에 전극을 담그고 온도를 10 ℃ ~ 30 ℃ 사이에서

- 단위표기 : 10 ℃ ~ 30 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04905.1 1.2 정량범위는 – 10 ~ 50 ℃ 이며 최소눈금단위는 0.1 ℃이다.

- 단위표기 : - 10 ~ 50 ℃

ES 04905.1a 1.2 정량범위는 –10 ℃ ~ 50 ℃ 이며 최소눈금단위는 0.1 ℃이다.

- 단위표기 : -10 ℃ ~ 50 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04905.1 10.0 표 1. 측정범위 – 10 ~ 50 ℃ 이고 최소눈금단위는 0.1 ℃이다.

- 단위표기 : - 10 ~ 50 ℃

ES 04905.1a 10.0 표 1. 측정범위 –10 ℃ ~ 50 ℃ 이고 최소눈금단위는 0.1 ℃이다.

- 단위표기 : -10 ~ 50 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04906.1 1.2 일반적으로 측정범위는 0.01 ~ 25 mg/L이고,

- 단위표기 : 0.01 ~ 25 mg/L

ES 04906.1a 1.2 일반적으로 측정범위는 0.01 mg/L ~ 25 mg/L이고,

- 단위표기 : 0.01 mg/L ~ 25 mg/L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04906.1 4.1.2 탄산나트륨(sodium carbonate, Na2CO3, 분자량 : 105.99)을 500 ~ 600 ℃에서 약 30분간 가열하고

- 단위표기 : 500 ~ 600 ℃

ES 04906.1a 4.1.2 탄산나트륨(sodium carbonate, Na2CO3, 분자량 : 105.99)을 500 ℃ ~ 600 ℃에서 약 30분간 가열하고

- 단위표기 : 500 ℃ ~ 600 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04906.1 4.2.1 프탈산수소칼륨(potassium hydrogen phthalate, C8H5O4K, 분자량 : 204.00)을 건조기에서 105 ~ 110 ℃로 4시간 건조하고

- 단위표기 : 105 ~ 110 ℃

ES 04906.1a 4.2.1 프탈산수소칼륨(potassium hydrogen phthalate, C8H5O4K, 분자량 : 204.00)을 건조기에서 105 ℃ ~ 110 ℃로 4시간 건조하고

- 단위표기 : 105 ~ 110 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04906.1 10.0 표 1. 측정범위 0.01 ~ 25 mg/L이고, 최소눈금간격은 0.1 mg/L 이하

- 단위표기 : 0.01 ~ 25 mg/L

ES 04906.1a 10.0 표 1. 측정범위 0.01 mg/L ~ 25 mg/L이고, 최소눈금간격은 0.1 mg/L 이하

- 단위표기 : 0.01 mg/L ~ 25 mg/L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04907.1 1.2 정량범위는 0 ~ 20 mg/L이고, 정량한계는 0.1 mg/L 이상으로 한다.

- 단위표기 : 0 ~ 20 mg/L

ES 04907.1a 1.2 정량범위는 0 mg/L ~ 20 mg/L이고, 정량한계는 0.1 mg/L 이상으로 한다.

- 단위표기 : 0 mg/L ~ 20 mg/L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04907.1 4.2.1 인산이수소칼륨(표준시약)(potassium dihydrogen phosphate, KH2PO4, 분자량 : 136.09)을 건조기에서 105 ~ 110 ℃로 4시간 건조한 후

- 단위표기 : 105 ~ 110 ℃

ES 04907.1a 4.2.1 인산이수소칼륨(표준시약)(potassium dihydrogen phosphate, KH2PO4, 분자량 : 136.09)을 건조기에서 105 ℃ ~ 110 ℃로 4시간 건조한 후

- 단위표기 : 105 ℃ ~ 110 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04907.1 6.3.1.8 최소 1 주간 운전 가능한

- 띄어쓰기 : 1 주간

ES 04907.1a 6.3.1.8 최소 1주간 운전 가능한

- 띄어쓰기 : 1주간

오타 수정

ES 04907.1 6.3.2.1 각각 3 회 이상 측정값을

- 띄어쓰기 : 3 회 이상

ES 04907.1a 6.3.2.1 각각 3회 이상 측정값을

- 띄어쓰기 : 3회 이상

오타 수정

ES 04907.1 6.3.2.2 제로 용액으로 30 분 이상의 간격을 두고 3 회 이상

- 띄어쓰기 : 30 분 이상, 3 회 이상

ES 04907.1a 6.3.2.2 제로 용액으로 30분 이상의 간격을 두고 3회 이상

- 띄어쓰기 : 30분 이상, 3회 이상

오타 수정

ES 04907.1 6.3.2.4 전원전압을 정격전압의 + 10 %의 전압으로 서서히 변화 ~ 다음에 전원전압을 정격전압의 - 10 %의 정격전압으로

- 단위표기 : + 10 %, - 10 %

ES 04907.1a 6.3.2.4 전원전압을 정격전압의 +10 %의 전압으로 서서히 변화 ~ 다음에 전원전압을 정격전압의 -10 %의 정격전압으로

- 단위표기 : +10 %, -10 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04907.1 10.0 표 1. 측정범위 0 ~ 20 mg/L, 최소눈금간격은 0.01 mg/L 이하

- 단위표기 : 0 ~ 20 mg/L

ES 04907.1a 10.0 표 1. 측정범위 0 mg/L ~ 20 mg/L, 최소눈금간격은 0.01 mg/L 이하

- 단위표기 : 0 mg/L ~ 20 mg/L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04908.1 1.2 정량범위는 0 ~ 100 mg/L이고, 최소눈금단위는 0.1 mg/L 이하로 한다.

- 단위표기 : 0 ~ 100 mg/L

ES 04908.1a 1.2 정량범위는 0 mg/L ~ 100 mg/L이고, 최소눈금단위는 0.1 mg/L 이하로 한다.

- 단위표기 : 0 mg/L ~ 100 mg/L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04908.1 4.1.4 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 : 36.5 ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 ~ 38 %

ES 04908.1a 4.1.4 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 비중 : 1.18, 함량 : 36.5 % ~ 38 %)

- 단위표기 : 36.5 % ~ 38 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04908.1 4.1.8 입상 카드뮴(입경 0.5 ~ 2 mm) 약 40 g을 삼각 플라스크에 넣고, 정제수 약 100 mL씩으로 5 회 정도 씻어준다. 약 50 mL씩으로 2 회 씻어주고

- 단위표기 : 0.5 ~ 2 mm

- 띄어쓰기 : 5 회, 2 회

ES 04908.1a 4.1.8 입상 카드뮴(입경 0.5 mm ~ 2 mm) 약 40 g을 삼각 플라스크에 넣고, 정제수 약 100 mL씩으로 5회 정도 씻어준다. 약 50 mL씩으로 2회 씻어주고

- 단위표기 : 0.5 mm ~ 2 mm

- 띄어쓰기 : 5회, 2회

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정 및

오타 수정

ES 04908.1 4.2.1 시약 등급 이상의 질산칼륨(potassium nitrate, KNO3, 분자량 : 101.10)을 건조기에서 105 ~ 110 ℃로 4시간 건조하고

- 단위표기 : 105 ~ 110 ℃

ES 04908.1a 4.2.1 시약 등급 이상의 질산칼륨(potassium nitrate, KNO3, 분자량 : 101.10)을 건조기에서 105 ℃ ~ 110 ℃로 4시간 건조하고

- 단위표기 : 105 ℃ ~ 110 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04908.1 6.3.1.8 최소 1 주간 운전 가능한

- 띄어쓰기 : 1 주간

ES 04908.1a 6.3.1.8 최소 1주간 운전 가능한

- 띄어쓰기 : 1주간

오타 수정

ES 04908.1 6.3.2.1 각각 3 회 이상 측정값을

- 띄어쓰기 : 3 회 이상

ES 04908.1a 6.3.2.1 각각 3회 이상 측정값을

- 띄어쓰기 : 3회 이상

오타 수정

ES 04908.1 10.0 표 1. 측정범위 0 ~ 100 mg/L, 최소눈금간격은 0.1 mg/L 이하

- 단위표기 : 0 ~ 100 mg/L

ES 04908.1a 10.0 표 1. 측정범위 0 mg/L ~ 100 mg/L, 최소눈금간격은 0.1 mg/L 이하

- 단위표기 : 0 mg/L ~ 100 mg/L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04909.1 1.2 일반적으로 정량범위는 0 ~ 200 ㎎/L이다.

- 단위표기 : 0 ~ 200 ㎎/L

ES 04909.1a 1.2 일반적으로 정량범위는 0 ㎎/L ~ 200 ㎎/L이다.

- 단위표기 : 0 ㎎/L ~ 200 ㎎/L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04909.1 4.1.1.1 이 시험기준에서 사용하는 모든 정제수는 미국재료시험학회(ASTM, American Society for Testing and Materials)

- 내용 : American Society for Testing and Materials

ES 04909.1a 4.1.1.1 이 시험기준에서 사용하는 모든 정제수는 미국재료시험학회(ASTM, american society for testing and materials)

- 내용 : american society for testing and materials

오타 수정

ES 04909.1 4.1.1.2.1 과망간산칼륨(potassium permanganate, KMnO4, 분자량 : 158.03) 3.2 g을 약 1.1 L의 정제수에 녹여 1 ~ 2시간 동안 조용히 끓인 다음

- 단위표기 : 1 ~ 2시간

ES 04909.1a 4.1.1.2.1 과망간산칼륨(potassium permanganate, KMnO4, 분자량 : 158.03) 3.2 g을 약 1.1 L의 정제수에 녹여 1시간 ~ 2시간 동안 조용히 끓인 다음

- 단위표기 : 1시간 ~ 2시간

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04909.1 4.1.1.2.2 과망간산칼륨용액의 표정은 150 ~ 200 ℃에서 ~ 500 mL 삼각플라스크에 넣고 정제수 200 mL를 넣어 녹인 다음 황산 (1 + 1) 10 mL를 넣고 가열판에서 액온을 60 ~ 80 ℃로 유지하면서

- 단위표기 : 150 ~ 200 ℃, 60 ~ 80 ℃

ES 04909.1a 4.1.1.2.2 과망간산칼륨용액의 표정은 150 ℃ ~ 200 ℃에서 ~ 500 mL 삼각플라스크에 넣고 정제수 200 mL를 넣어 녹인 다음 황산 (1 + 1) 10 mL를 넣고 가열판에서 액온을 60 ℃ ~ 80 ℃로 유지하면서

- 단위표기 : 150 ℃ ~ 200 ℃, 60 ℃ ~ 80 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04909.1 4.1.2.9.2 티오황산나트륨 용액의 표정은 요오드산칼륨(potassium iodate, KIO3, 분자량 : 214.00, 표준시약)을 120 ~ 140 ℃에서

- 단위표기 : 120 ~ 140 ℃

ES 04909.1a 4.1.2.9.2 티오황산나트륨 용액의 표정은 요오드산칼륨(potassium iodate, KIO3, 분자량 : 214.00, 표준시약)을 120 ℃ ~ 140 ℃에서

- 단위표기 : 120 ℃ ~ 140 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04909.1 6.4.2.3 그 후 스팬 용액을 30분 이상의 간격을 두고 3회 이상 측정하여 초기의 3 회 측정값의 평균값을 구하고,

- 띄어쓰기 : 3 회

ES 04909.1a 6.4.2.3 그 후 스팬 용액을 30분 이상의 간격을 두고 3회 이상 측정하여 초기의 3회 측정값의 평균값을 구하고,

- 띄어쓰기 : 3회

오타 수정

ES 04909.1 10.0 표 1. 측정범위 0 ~ 200 mg/L, 최소눈금간격은 0.1 mg/L 이하

- 단위표기 : 0 ~ 200 mg/L

ES 04909.1a 10.0 표 1. 측정범위 0 mg/L ~ 200 mg/L, 최소눈금간격은 0.1 mg/L 이하

- 단위표기 : 0 mg/L ~ 200 mg/L

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

ES 04909.1 10.0 표 2. t.975

- 내용 : t.975

ES 04909.1a 10.0 표 2. t.975

- 내용 : t.975

오타 수정

부록 3. 4.1.4.1 온도 : -5 ~ 50 ℃

- 단위표기 : -5 ~ 50 ℃

부록 3. 4.1.4.1 온도 : -5 ℃ ~ 50 ℃

- 단위표기 : -5 ℃ ~ 50 ℃

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

부록 3. 4.1.4.2 습도 : 0 ~ 95 %

- 단위표기 : 0 ~ 95 %

부록 3. 4.1.4.2 습도 : 0 %  ~ 95 %

- 단위표기 : 0 % ~ 95 %

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

부록 3. 5.1.4.1 자료의 시간체계는 0 ~ 23시 체계를 사용하며, 시간범위를 대표하는 시간은 해당시간 범위의 시작시간으로 한다.

- 단위표기 : 0 ~ 23시

부록 3. 5.1.4.1 자료의 시간체계는 0시 ~ 23시 체계를 사용하며, 시간범위를 대표하는 시간은 해당시간 범위의 시작시간으로 한다.

- 단위표기 : 0시 ~ 23시

환경오염공정시험기준 제정체계 표준화지침에 따른 수정

부록 3. 6.3.1 직렬통신

- 내용 : 직렬통신

부록 3. 6.3.1 직렬통신

- 내용 : 직렬통신

오타 수정